# NVDA 2025.3.2 사용자 가이드

## 소개

NVDA에 오신 것을 환영합니다!

NonVisual Desktop Access (NVDA)는 Microsoft Windows 운영 체제를 위한 무료 오픈 소스 화면 읽기 프로그램입니다. 합성 음성 및 점자 피드백을 통해 시각 장애인 및 저시력자가 추가 비용 없이 Windows 컴퓨터를 사용할 수 있도록 지원합니다. NVDA는 커뮤니티의 기여를 받아 NV Access에서 개발합니다.

### 전반적인 특징

시각 장애인 및 저시력자는 NVDA를 통해 Windows 운영 체제 및 여러 타사 응용 프로그램에 접근하고 상호 작용할 수 있습니다.

짧은 비디오 데모인 "NVDA란 무엇인가?"는 NV Access YouTube 채널에서 볼 수 있습니다.

주요 특징은 다음과 같습니다:

- 웹 브라우저, 이메일 클라이언트, 인터넷 채팅 프로그램, 오피스 제품군 등 널리 사용되는 애플리케이션 지원
- 80개 이상의 언어를 지원하는 내장 음성 합성 장치
- 글꼴 이름 및 크기, 스타일, 맞춤법 오류 등 사용 가능한 텍스트 서식 정보 보고
- 마우스 아래 텍스트 자동 알림 및 마우스 위치 음향 신호 옵션 제공
- 다양한 점자 정보 단말기 지원 (다수 기기 자동 감지 및 점자 키보드를 통한 점자 입력 포함)
- 원격 지원 또는 협업을 위해 NVDA가 실행 중인 다른 컴퓨터에 연결하여 제어하는 기능
- 설치할 필요 없이 USB 플래시 드라이브 또는 기타 휴대용 미디어에서 바로 실행 가능
- 사용하기 쉬운 음성 안내 설치 프로그램
- 54개 언어로 번역됨
- 최신 Windows 운영 체제(32비트 및 64비트 버전 포함) 지원
- Windows 로그인 및 기타 보안 화면에서 실행 가능
- 터치 제스처 사용 시 컨트롤 및 텍스트 알림
- Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2, UI Automation 등 일반적인 접근성 인터페이스 지원
- Windows 명령 프롬프트 및 콘솔 응용 프로그램 지원
- 시스템 초점 강조 표시 기능

### 시스템 요구 사항

#### 최소 시스템 요구 사항

- 운영 체제: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11의 모든 32비트 및 64비트 버전, 그리고 Windows Server 2012 R2부터 시작하는 모든 서버 운영 체제.
  - Copilot+ PC를 포함한 AMD64와 ARM64용 Windows를 지원합니다.
  - 참고: 32비트 운영 체제는 더 이상 적극적으로 지원되지 않습니다.
  - 참고: Windows 8.1 및 2022 이전 버전의 Windows Server는 더 이상 적극적으로 지원되지 않습니다.
- 최소 500MB의 저장 공간.

#### 권장 시스템 요구 사항

- 운영 체제: Windows 10, Windows 11 및 Windows Server 2022의 64비트 버전.
  - Copilot+ PC를 포함한 AMD64와 ARM64용 Windows를 지원합니다.
- 최소 500MB의 저장 공간.
- 최소 4GB의 RAM.

### 국제화

어떤 언어를 사용하든 전 세계 모든 사람이 기술에 동등하게 접근할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. NVDA는 영어 외에도 아프리칸스어, 알바니아어, 암하라어, 아랍어, 아라곤어, 보스니아어, 불가리아어, 버마어, 카탈로니아어, 중국어(간체 및 번체), 크로아티아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 페르시아어, 핀란드어, 프랑스어, 갈리시아어, 조지아어, 독일어(독일 및 스위스), 그리스어, 히브리어, 힌디어, 헝가리어, 아이슬란드어, 아일랜드어, 이탈리아어, 일본어, 칸나다어, 한국어, 키르기스어, 리투아니아어, 마케도니아어, 몽골어, 네팔어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질 및 포르투갈), 펀자브어, 루마니아어, 러시아어, 세르비아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 스페인어(콜롬비아 및 스페인), 스웨덴어, 타밀어, 태국어, 터키어, 우크라이나어, 베트남어 등 55개 언어로 번역되었습니다.

### 음성 합성 엔진 지원

NVDA는 여러 언어로 메시지와 인터페이스를 제공하는 것 외에도, 사용자가 해당 언어를 지원하는 음성 합성 엔진을 가지고 있다면 어떤 언어로든 콘텐츠를 읽을 수 있도록 지원합니다.

NVDA는 무료 오픈 소스 다국어 음성 합성 엔진인 eSpeak NG와 함께 제공됩니다.

NVDA가 지원하는 다른 음성 합성 엔진에 대한 정보는 지원되는 음성 합성 엔진 섹션에서 찾을 수 있습니다.

### 점자 지원

점자 정보 단말기를 소유한 사용자를 위해 NVDA는 정보를 점자로 출력할 수 있습니다. NVDA는 오픈 소스 점자 번역기인 LibLouis를 사용하여 텍스트에서 점자 시퀀스를 생성합니다. 점자 키보드를 통한 비약자 및 약자 점자 입력도 지원됩니다. 또한, NVDA는 기본적으로 많은 점자 디스플레이를 자동으로 감지합니다. 지원되는 점자 디스플레이에 대한 정보는 지원되는 점자 디스플레이 섹션을 참조하세요.

NVDA는 약자, 정자 및 컴퓨터 점자 코드를 포함하여 여러 언어의 점자 코드를 지원합니다.

### 라이선스 및 저작권

NVDA의 저작권은 2006-2025 NVDA 기여자에게 있습니다.

NVDA는 두 가지 특별 예외 조항과 함께 GNU 일반 공중 사용 허가서 버전 2에 따라 이용 가능합니다. 해당 예외 조항은 라이선스 문서의 "플러그인 및 드라이버의 비 GPL 구성 요소" 및 "Microsoft 배포 가능 코드" 섹션에 명시되어 있습니다. NVDA는 또한 다른 자유 및 오픈 소스 라이선스에 따라 제공되는 구성 요소를 포함하고 사용합니다. 라이선스와 함께 제공하고 원하는 모든 사람에게 전체 소스 코드를 제공하는 한, 원하는 방식으로 이 소프트웨어를 공유하거나 변경할 수 있습니다. 이는 이 소프트웨어의 원본 및 수정된 사본, 그리고 모든 파생 저작물에 적용됩니다.

자세한 내용은 전체 라이선스를 확인하세요. 예외 사항에 대한 자세한 내용은 NVDA 메뉴의 "도움말" 섹션에서 라이선스 문서를 확인하세요.

## NVDA 빠른 시작 가이드

빠른 시작 가이드에는 세 가지 주요 섹션이 포함되어있습니다:

- 다운로드하기: NVDA 다운로드 안내 및 다운로드 따라하기
- 기본 설정: NVDA 설치 및 설정 따라하기
- NVDA 실행하기: NVDA 기본 단축키 및 기능 알아보기

다음은 설정 조절하기, 추가기능 사용하기, 커뮤니티 참가하기 and 도음 받기에 관한 정보입니다. 이 가이드의 정보는 NVDA 사용자 가이드의 다른 부분들을 요약한 것입니다. 각 주제에 대한 더 자세한 정보는 전체 사용자 가이드를 참조하십시오.

### NVDA 다운로드

NVDA는 누구나 완전히 무료로 사용할 수 있습니다. 걱정할 라이선스 키나 지불해야 할 비싼 구독료가 없습니다. NVDA는 평균적으로 1년에 네 번 업데이트됩니다. NVDA 최신 버전은 NV Access 웹사이트의 "다운로드" 페이지에서 항상 받을 수 있습니다.

NVDA는 모든 최신 버전의 Microsoft Windows에서 작동합니다. 자세한 내용은 시스템 요구 사항을 확인하세요.

#### NVDA 다운로드 단계

이 단계는 사용자가 웹 페이지 탐색에 어느 정도 익숙하다고 가정합니다.

- 웹 브라우저를 엽니다 (`Windows` 키를 누르고, 따옴표 없이 "internet"을 입력한 다음 `Enter` 키를 누릅니다).
- NV Access 다운로드 페이지를 엽니다 (`Alt+D`를 누르고, 다음 주소를 입력한 다음 `Enter` 키를 누릅니다): https://www.nvaccess.org/download
- "Download" 버튼을 누릅니다.
- 브라우저에 따라 다운로드 후 수행할 작업을 묻거나 묻지 않고 바로 다운로드를 시작할 수 있습니다.
- 브라우저에 따라 파일 다운로드 후 자동으로 실행될 수 있습니다.
- 파일을 수동으로 실행해야 하는 경우, `alt+n`을 눌러 알림 영역으로 이동한 다음 `alt+r`을 눌러 파일을 실행하세요(또는 사용 중인 브라우저의 단계에 따르세요).

### NVDA 설정하기

방금 다운로드한 파일을 실행하면 NVDA 임시 복사본이 시작됩니다. 그러면 NVDA를 설치할지, 휴대용 복사본을 만들지 또는 임시 복사본을 계속 사용할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

런처가 다운로드되면, NVDA를 실행하거나 설치하는 데 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 인터넷 연결이 가능한 경우, NVDA는 주기적으로 업데이트를 확인할 수 있습니다.

#### 다운로드한 런처 실행 단계

설치 파일 이름은 "nvda_2022.1.exe" 또는 유사한 형식입니다. 연도와 버전은 현재 릴리스를 반영하여 업데이트 시 변경됩니다.

1. 다운로드한 파일을 실행하세요. NVDA 임시 복사본이 로드되는 동안 몇 초 정도 기다려야 할 수 있습니다. 로드가 완료되면 나머지 과정 내내 NVDA가 음성 안내를 제공합니다.
2. NVDA 런처 창이 나타나며 라이선스 동의서를 열 수 있는 버튼이 표시됩니다. 라이선스 동의서를 읽으려면 `아래쪽 화살표` 키를 누르세요.
3. `tab` 키를 눌러 "동의함" 확인란으로 이동한 다음 `스페이스바`를 눌러 선택하세요.
4. `tab` 키를 눌러 옵션 간을 이동하고 원하는 옵션에서 `enter` 키를 누르세요.

옵션은 다음과 같습니다:

- "이 컴퓨터에 NVDA 설치하기": 대부분의 사용자가 NVDA를 쉽게 사용하기 위해 원하는 기본 옵션입니다.
- "휴대용 복사본 만들기": 이 옵션을 사용하면 설치 없이 원하는 폴더에 NVDA를 설정할 수 있습니다. 관리자 권한이 없는 컴퓨터에서 사용하거나 USB 메모리 등에 넣어 휴대할 때 유용합니다. 이 옵션을 선택하면 NVDA가 휴대용 버전 생성 단계를 안내합니다. NVDA는 포터블 버전을 설치할 폴더 위치만 알면 됩니다.
- "계속 실행": NVDA 임시 버전을 종료하지 않고 계속 실행합니다. 설치 전에 새 버전의 기능을 테스트할 때 유용합니다. 이 옵션을 선택하면 시작 창이 닫히고, NVDA를 종료하거나 PC를 종료할 때까지 NVDA 임시 버전이 계속 실행됩니다. 참고: 설정 변경 사항은 저장되지 않습니다.
- "취소": 아무 작업도 하지 않고 NVDA를 종료합니다.

이 컴퓨터에서 NVDA를 계속 사용하려면 NVDA 설치를 선택하는 것이 좋습니다. NVDA를 설치하면 로그인 후 자동 시작, Windows 로그인 화면 읽기, 보안 화면 읽기 등 추가 기능을 사용할 수 있습니다. 이러한 작업은 휴대용 및 임시 복사본으로는 수행할 수 없습니다. NVDA 휴대용 또는 임시 복사본 실행 시 제한 사항에 대한 자세한 내용은 포터블 및 임시 복사본 제한 사항을 참조하십시오.

설치 시 시작 메뉴 및 바탕 화면 바로 가기를 만들고 `Control+Alt+N`으로 NVDA를 시작할 수 있는 옵션도 제공됩니다.

#### 런처에서 NVDA 설치 단계

이 단계에서는 가장 일반적인 설정 옵션을 안내합니다. 사용 가능한 옵션에 대한 자세한 내용은 설치 옵션을 참조하십시오.

1. 런처에서 라이선스 동의 확인란이 선택되어 있는지 확인하십시오.
2. `Tab` 키를 눌러 "이 컴퓨터에 NVDA 설치" 버튼으로 이동한 다음 활성화하십시오.
3. 다음으로 Windows 로그인 중에 NVDA를 사용하고 바탕 화면 바로 가기를 만드는 옵션이 있습니다. 이 옵션들은 기본적으로 선택되어 있습니다. 원하시면 `tab` 키와 `spaceBar`를 눌러 이 옵션들을 변경하거나 기본값으로 두십시오.
4. `enter` 키를 눌러 계속 진행하세요.
5. Windows "사용자 계정 컨트롤(UAC)" 대화 상자가 나타나 "이 앱이 PC를 변경하도록 허용하시겠습니까?"라고 묻습니다.
6. `alt+y`를 눌러 UAC 프롬프트를 수락하세요.
7. NVDA가 설치되는 동안 진행률 표시줄이 채워집니다. 이 과정 동안 NVDA에서 점점 더 높은 음조의 경고음이 들립니다. 이 과정은 종종 매우 빨라서 눈치채지 못할 수도 있습니다.
8. NVDA 설치가 성공했음을 확인하는 대화 상자가 나타납니다. 메시지에 "설치된 버전을 시작하려면 확인을 누르십시오."라고 표시됩니다. `enter` 키를 눌러 설치된 버전을 시작하세요.
9. "NVDA 시작" 대화상자가 나타나고, NVDA가 환영 메시지를 읽습니다. 초점은 "키보드 레이아웃" 드롭다운 목록에 있습니다. 기본적으로 "데스크탑" 키보드 레이아웃은 일부 기능에 숫자 패드를 사용합니다. 원하는 경우, `아래쪽 화살표` 키를 눌러 "노트북" 키보드 레이아웃을 선택하여 숫자 패드 기능을 다른 키에 재할당할 수 있습니다.
10. `Tab` 키를 눌러 "`CapsLock`을 NVDA 보조 키로 사용"으로 이동합니다. 기본적으로 `Insert` 키가 NVDA 보조 키로 설정되어 있습니다. `spaceBar`를 눌러 `CapsLock`을 대체 보조 키로 선택합니다. 키보드 레이아웃은 NVDA 보조 키와 별도로 설정됩니다. NVDA 키와 키보드 레이아웃은 나중에 키보드 설정에서 변경할 수 있습니다.
11. `tab` 키와 `spaceBar`를 사용하여 이 화면의 다른 옵션을 조정합니다. NVDA 자동 시작 여부를 설정합니다.
12. `Enter` 키를 눌러 대화 상자를 닫고 NVDA를 실행합니다.

### NVDA 실행

전체 NVDA 사용자 가이드에는 참고하기 쉽도록 여러 섹션으로 나누어진 모든 NVDA 명령이 포함되어 있습니다. 단축키 표는 "간편 단축키 참고서"에서도 찾아볼 수 있습니다. "NVDA 기본 교육" NVDA 교육 모듈은 단계별 활동을 통해 각 명령을 더 심층적으로 설명합니다. "NVDA 기본 교육"은 NV Access Shop에서 구매할 수 있습니다.

다음은 자주 사용되는 몇 가지 기본 명령입니다. 모든 명령은 재설정이 가능하며, 여기에 나열된 것은 해당 기능의 기본 키 입력입니다.

#### NVDA 보조 키

기본 NVDA 보조 키는 (`numLock`이 꺼진 상태의) `numpadZero` 키 또는 `delete`, `home`, `end` 키 근처의 `insert` 키입니다. NVDA 보조 키는 `capsLock` 키로도 설정할 수 있습니다.

#### 입력 도움말

키 위치를 익히고 연습하려면 `NVDA+1`을 눌러 입력 도움말을 켜십시오. 입력 도움말 모드에서는 키 누르기 또는 터치 제스처와 같은 입력 방식를 수행하면 해당 키 명칭과 수행하는 기능(있는 경우)을 설명합니다. 입력 도움말 모드에서는 실제 명령이 실행되지 않습니다.

#### NVDA 시작 및 종료하기

명령 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
NVDA 시작 | `control+alt+n` | `control+alt+n` | NVDA를 시작하거나 다시 시작합니다
NVDA 종료 | `NVDA+q`, 그런 다음 `enter` | `NVDA+q`, 그런 다음 `enter` | NVDA를 종료합니다
음성 일시 중지/다시 시작 | `shift` | `shift` | 음성 출력을 즉시 일시 중지합니다. 다시 누르면 중지된 부분부터 이어서 읽습니다
음성 중지 | `control` | `control` | 음성 출력을 즉시 중지합니다

#### 텍스트 읽기

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
모두 읽기 | `NVDA+아랫쪽 화살표` | `NVDA+a` | 현재 위치부터 끝까지 읽습니다
현재 줄 읽기 | `NVDA+윗쪽 화살표` | `NVDA+l` | 줄을 읽습니다. 두 번 누르면 한 글자씩 풀어 읽습니다. 세 번 누르면 음성 알파벳(알파, 브라보, 찰리 등)으로 풀어 읽습니다
선택 영역 읽기 | `NVDA+shift+윗쪽 화살표` | `NVDA+shift+s` | 선택된 텍스트를 읽습니다. 두 번 누르면 철자를 읽고, 세 번 누르면 문자 설명을 읽습니다
클립보드 텍스트 읽기 | `NVDA+c` | `NVDA+c` | 클립보드에 있는 텍스트를 읽습니다. 두 번 누르면 철자를 읽고, 세 번 누르면 문자 설명을 읽습니다

#### 위치 및 기타 정보 알림

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
창 제목 | `NVDA+t` | `NVDA+t` | 현재 활성 창의 제목을 알립니다. 두 번 누르면 해당 내용을 한 글자씩 풀어 읽습니다. 세 번 누르면 클립보드로 복사합니다.
초점 알림 | `NVDA+tab` | `NVDA+tab` | 현재 초점을 가진 컨트롤을 알립니다. 두 번 누르면 해당 내용을 한 글자씩 풀어 읽습니다. 세 번 누르면 문자 설명을 사용하여 한 글자씩 풀어 읽습니다.
창 읽기 | `NVDA+b` | `NVDA+b` | 현재 창 전체를 읽습니다 (대화상자에 유용).
상태 표시줄 읽기 | `NVDA+end` | `NVDA+shift+end` | NVDA가 상태 표시줄을 찾으면 알려줍니다. 두 번 누르면 해당 내용을 한 글자씩 풀어 읽습니다. 세 번 누르면 클립보드로 복사합니다.
시간 읽기 | `NVDA+f12` | `NVDA+f12` | 한 번 누르면 현재 시각을, 두 번 누르면 날짜를 알려줍니다. 시각과 날짜는 시스템 트레이 시계의 Windows 설정에 지정된 형식으로 알려줍니다.
텍스트 서식 알림 | `NVDA+f` | `NVDA+f` | 텍스트 서식을 알립니다. 두 번 누르면 해당 정보를 창에 표시합니다.
언어 알림 | 할당되지 않음 | 텍스트의 언어를 알립니다. 두 번 누르면 창으로 정보를 표시합니다 |
링크 대상 알림 | `NVDA+k` | `NVDA+k` | 한 번 누르면 현재 캐럿이나 초점 위치에 있는 링크의 대상 URL을 알려줍니다. 두 번 누르면 더 자세히 검토할 수 있도록 창에 표시합니다.

#### NVDA가 읽는 정보 전환하기

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
입력한 글자 알림 | `NVDA+2` | `NVDA+2` | 입력하는 글자를 NVDA가 언제 알릴지 제어합니다.
입력한 단어 알림 | `NVDA+3` | `NVDA+3` | 입력한 단어를 NVDA가 읽어주는 시점 설정.
명령 키 알림 | `NVDA+4` | `NVDA+4` | 활성화되면, 키보드에서 입력하는 모든 비문자 키를 NVDA가 알려줍니다. Control 키와 다른 글자 키의 조합 등이 포함됩니다.
마우스 추적 활성화 | `NVDA+m` | `NVDA+m` | 활성화되면, 화면에서 마우스 포인터를 움직일 때 포인터 아래에 있는 텍스트를 NVDA가 알려줍니다. 이를 통해 객체 탐색 대신 마우스를 실제로 움직여 화면의 요소를 찾을 수 있습니다.

#### 음성 엔진 설정 고리

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
다음 음성 엔진 설정으로 이동 | `NVDA+control+오른쪽 화살표` | `NVDA+shift+control+오른쪽 화살표` | 현재 설정 다음의 사용 가능한 음성 설정으로 이동하며, 마지막 설정 다음에는 다시 첫 번째 설정으로 돌아갑니다.
이전 음성 엔진 설정으로 이동 | `NVDA+control+왼쪽 화살표` | `NVDA+shift+control+왼쪽 화살표` | 현재 설정 이전의 사용 가능한 음성 설정으로 이동하며, 첫 번째 설정 이전에는 마지막 설정으로 돌아갑니다.
현재 음성 엔진 설정 값 올리기 | `NVDA+control+윗쪽 화살표` | `NVDA+shift+control+윗쪽 화살표` | 현재 선택한 음성 설정 값을 올립니다. 예: 속도 올리기, 다음 음성 선택, 볼륨 높이기
현재 음성 엔진 설정 값 크게 올리기 | `NVDA+control+pageUp` | `NVDA+shift+control+pageUp` | 현재 선택한 음성 설정 값을 큰 폭으로 올립니다. 예: 음성 설정에서는 20개 단위로 건너뛰고, 슬라이더 설정(속도, 음높이 등)에서는 최대 20%까지 값을 올립니다.
현재 음성 엔진 설정 값 내리기 | `NVDA+control+아랫쪽 화살표` | `NVDA+shift+control+아랫쪽 화살표` | 현재 선택한 음성 설정 값을 내립니다. 예: 속도 내리기, 이전 음성 선택, 볼륨 줄이기
현재 음성 설정 값 크게 내리기 | `NVDA+control+pageDown` | `NVDA+shift+control+pageDown` | 현재 음성 설정 값을 큰 폭으로 감소시킵니다. 예를 들어 음성 설정의 경우 20개 음성 단위로 뒤로 이동하고, 슬라이더 설정의 경우 최대 20%까지 값을 감소시킵니다.

또한 입력 제스처 대화상자의 음성 범주 아래에서 사용자 지정 제스처를 할당하여 현재 음성 설정의 첫 번째 또는 마지막 값을 설정할 수도 있습니다. 예를 들어, 속도 설정에 있을 경우 속도를 0 또는 100으로 설정합니다. 음성 설정에 있을 경우, 첫 번째 또는 마지막 음성으로 설정합니다.

#### 웹 탐색

전체 한 글자 명령 키 목록은 사용자 가이드의 브라우즈 모드 섹션에 있습니다.

명령 | 단축키 | 설명
--- | --- | ---
헤딩 | `h` | 다음 헤딩으로 이동
헤딩 레벨 1, 2 등 | `1`, `2` 등 | 해당 레벨의 다음 헤딩으로 이동
폼 필드 | `f` | 다음 폼 필드(편집 상자, 버튼 등)로 이동
링크 | `k` | 다음 링크로 이동
랜드마크 | `d` | 다음 랜드마크로 이동
목록 | `l` | 다음 목록으로 이동
표 | `t` | 다음 표로 이동
이전으로 이동 | `shift+letter` | `shift` 키와 위에 나열된 단축키 중 하나를 함께 누르면 해당 유형의 이전 요소로 이동합니다
요소 목록 | `NVDA+f7` | 링크, 헤딩 등 다양한 유형의 요소 목록을 표시합니다

### 설정

대부분의 NVDA 기능은 NVDA 설정을 통해 활성화하거나 변경할 수 있습니다. 설정 및 기타 옵션은 NVDA 메뉴를 통해 사용할 수 있습니다. NVDA 메뉴를 열려면 `NVDA+n` 키를 누릅니다. NVDA 일반 설정 대화 상자를 직접 열려면 `NVDA+control+g`를 누르십시오. 많은 설정 화면에는 음성 합성기의 경우 `NVDA+control+s`, 기타 음성 설정의 경우 `NVDA+control+v`와 같이 직접 열 수 있는 단축키가 있습니다.

### 추가 기능

추가 기능은 NVDA에 새롭거나 변경된 기능을 제공하는 프로그램입니다. 추가 기능은 NVDA 커뮤니티 또는 외부 회사에서 개발하며 NV Access와는 관련이 없습니다. 다른 소프트웨어와 마찬가지로 추가 기능을 사용하기 전에 개발자를 신뢰하는 것이 중요합니다. 설치 전에 추가 기능을 확인하는 방법은 추가 기능 설치를 참조하십시오.

추가 기능 스토어를 처음 열면 NVDA는 추가 기능에 대한 경고를 표시합니다. 추가 기능은 NV Access에서 검토하지 않으며 제한 없는 기능과 정보 접근 권한을 가질 수 있습니다. 경고 내용을 읽었으며 다음번에 다시 표시할 필요가 없다면 `스페이스바`를 누르십시오. `tab` 키를 눌러 "확인" 버튼으로 이동한 후 `enter` 키를 누르면 경고 메시지를 승인하고 추가 기능 스토어로 이동합니다. 사용자 설명서의 "추가 기능 및 추가 기능 스토어" 섹션에는 추가 기능 스토어의 모든 기능에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

추가 기능 스토어는 도구 메뉴에서 사용할 수 있습니다. `NVDA+n` 키를 눌러 NVDA 메뉴를 열고, `t` 키를 눌러 도구를 선택한 다음, `a` 키를 눌러 추가 기능 스토어를 엽니다. 추가 기능 스토어를 열면, 설치된 추가 기능이 없는 경우 "사용 가능한 추가 기능"이 표시됩니다. 추가 기능이 설치된 경우, 추가 기능 스토어는 "설치된 추가 기능" 탭으로 열립니다.

#### 사용 가능한 추가 기능

창이 처음 열릴 때, 추가 기능을 로드하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 추가 기능 목록 로딩이 완료되면 NVDA는 첫 번째 추가 기능의 이름을 읽어줍니다. 사용 가능한 추가 기능은 다중 열 목록에 알파벳 순서로 나열됩니다. 목록을 탐색하여 특정 추가 기능에 대해 알아보기:

1. 화살표 키를 사용하거나 추가 기능 이름의 첫 글자를 눌러 목록 내에서 이동합니다.
2. `tab` 키를 한 번 누르면 현재 선택된 추가 기능의 설명으로 이동합니다.
3. 텍스트 읽기 키 또는 화살표 키를 사용하여 전체 설명을 읽습니다.
4. `tab` 키를 눌러 "작업" 버튼으로 이동합니다. 이 버튼을 사용하여 추가 기능 설치 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
5. `tab` 키를 눌러 "기타 세부 정보"로 이동합니다. 여기에는 게시자, 버전, 홈페이지 등의 세부 정보가 나열됩니다.
6. 추가 기능 목록으로 돌아가려면 `alt+a`를 누르거나, 목록에 도달할 때까지 `shift+tab`을 누릅니다.

#### 추가 기능 검색하기

사용 가능한 모든 추가 기능을 탐색하는 것 외에도, 표시되는 추가 기능을 필터링할 수 있습니다. 검색하려면 `alt+s`를 눌러 "검색" 필드로 이동한 다음 검색할 텍스트를 입력합니다. 검색은 추가 기능 ID, 표시 이름, 게시자, 작성자 및 설명 필드에서 일치하는 항목을 확인합니다. 검색어를 입력하는 동안 목록이 업데이트됩니다. 완료되면 `tab` 키를 눌러 필터링된 추가 기능 목록으로 이동하여 결과를 탐색합니다.

#### 추가 기능 설치하기

추가 기능을 설치하려면:

1. 설치하려는 추가 기능에 초점이 맞춰진 상태에서 `enter` 키를 누릅니다.
2. 작업 목록이 있는 작업 메뉴가 열립니다. 첫 번째 작업은 "설치"입니다.
3. 추가 기능을 설치하려면 `i` 키 또는 `아래쪽 화살표` 키를 눌러 "설치"로 이동한 다음 `enter` 키를 누릅니다.
4. 초점은 목록의 추가 기능으로 돌아가고 NVDA는 해당 추가 기능에 대한 세부 정보를 읽어줍니다.
5. NVDA가 보고하는 "상태" 정보가 "사용 가능"에서 "다운로드 중"으로 변경됩니다.
6. 추가 기능 다운로드가 완료되면 상태가 "다운로드 완료. 설치 대기 중"으로 변경됩니다.
7. 동시에 설치하려는 다른 추가 기능이 있다면 이 과정을 반복합니다.
8. 완료되면 초점이 "닫기" 버튼에 놓일 때까지 `tab` 키를 누른 다음 `enter` 키를 누릅니다.
9. 다운로드된 추가 기능은 추가 기능 스토어가 닫히면 설치 과정을 시작합니다. 설치 과정 중에 추가 기능이 사용자의 응답이 필요한 대화 상자를 표시할 수 있습니다.
10. 추가 기능 설치가 완료되면 변경 사항이 적용되었음을 알리는 대화 상자가 나타나며, 추가 기능 설치를 완료하려면 NVDA를 다시 시작해야 합니다.
11. `enter` 키를 눌러 NVDA를 다시 시작합니다.

#### 설치된 추가 기능 관리

`control+tab` 키를 눌러 추가 기능 스토어의 탭 간에 이동합니다. 탭에는 "설치된 추가 기능", "업데이트 가능한 추가 기능", "사용 가능한 추가 기능", "설치된 호환되지 않는 추가 기능"이 포함됩니다. 각 탭은 추가 기능 목록, 선택한 추가 기능에 대한 상세 정보 패널, 선택한 추가 기능의 작업을 수행하는 버튼 등으로 서로 비슷하게 구성되어 있습니다. 설치된 추가 기능의 작업 메뉴에는 "설치" 대신 "사용 안 함"과 "제거"가 포함됩니다. 추가 기능을 사용 안 함으로 설정하면 NVDA가 해당 기능을 로드하지 않지만 설치된 상태는 유지됩니다. 사용 안 함으로 설정된 추가 기능을 다시 사용하려면 작업 메뉴에서 "사용"을 활성화하십시오. 추가 기능을 사용, 사용 안 함 또는 제거한 후 추가 기능 스토어를 닫을 때 NVDA를 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다. 이러한 변경 사항은 NVDA를 다시 시작해야 적용됩니다. 참고: 추가 기능 스토어 창에서는 `escape` 키가 닫기 버튼과 동일하게 작동합니다.

#### 추가 기능 업데이트하기

설치한 추가 기능에 대한 업데이트가 있는 경우 "업데이트 가능한 추가 기능" 탭에 표시됩니다. 추가 기능 스토어 어디서든 `control+tab`을 눌러 이 탭으로 이동할 수 있습니다. 추가 기능의 상태는 "업데이트 가능"으로 표시됩니다. 목록에는 현재 설치된 버전과 사용 가능한 버전이 표시됩니다. 추가 기능에서 `Enter` 키를 눌러 작업 목록을 열고 "업데이트"를 선택하세요.

기본적으로 NVDA 시작 후 사용 가능한 추가 기능 업데이트가 있으면 알림을 받게 됩니다. 이 동작에 대해 자세히 알아보고 구성하려면 "업데이트 알림"을 참조하세요.

### 커뮤니티

NVDA에는 활발한 사용자 커뮤니티가 있습니다. NVDA 제작사인 NV Access는 트위터와 페이스북에서 활발히 활동하고 있습니다. NV Access는 또한 정기적인 In-Process 블로그를 운영하고 있습니다. NV Access에서 운영하는 주요 메일링 리스트가 있으며, 또한 다양한 커뮤니티 그룹을 모아 둔 페이지도 있습니다.

NVDA 공인 전문가 프로그램도 있습니다. 이것은 NVDA 관련 기술을 증명하기 위해 응시할 수 있는 온라인 시험입니다. NVDA 공인 전문가는 자신의 연락처와 관련 비즈니스 세부 정보를 등록할 수 있습니다.

### 도움 받기

NVDA에 대한 도움을 받으려면 `NVDA+n`을 눌러 메뉴를 연 다음 `h`를 눌러 도움말 메뉴로 이동하세요. 이 하위 메뉴에서 사용자 가이드, 간편 단축키 참고서, 새로운 기능 및 업데이트 내역을 등을 확인할 수 있습니다. 처음 세 가지 옵션은 기본 웹 브라우저에서 열립니다. NV Access Shop에서는 더 포괄적인 교육 자료도 제공합니다.

"NVDA 기본 교육" 모듈부터 시작하는 것을 권장합니다. 이 모듈은 시작하기부터 웹 브라우징 및 객체 탐색 사용까지의 개념을 다룹니다. 다음 형식으로 제공됩니다:

- 전자 텍스트, Word DOCX, 웹 페이지 HTML, eBook ePub 및 Kindle KFX 형식을 포함합니다.
- 사람이 읽어주는 MP3 오디오
- 인쇄본 UEB 점자, 전 세계 어디든 배송비 포함.

다른 모듈과 할인된 NVDA 생산성 번들은 NV Access Shop에서 구매할 수 있습니다.

NV Access는 블록 단위 또는 NVDA 생산성 번들의 일부로 전화 지원도 판매합니다. 전화 지원에는 호주 및 미국 내 현지 번호가 포함됩니다.

이메일 사용자 그룹과 인증된 NVDA 전문가는 커뮤니티 도움을 받을 수 있는 훌륭한 창구입니다.

버그 보고나 기능 요청은 GitHub를 통해 할 수 있습니다. 기여 가이드라인에는 커뮤니티에 기여하는 데 유용한 정보가 포함되어 있습니다.

## 추가 설정 옵션

### 설치 옵션

다운로드한 NVDA 실행 파일에서 직접 NVDA를 설치하는 경우, 'NVDA 설치' 버튼을 누르십시오. 이 대화 상자를 이미 닫았거나 포터블 버전에서 설치하려면, NVDA 메뉴의 '도구' 아래에 있는 'NVDA 설치' 메뉴 항목을 선택하십시오.

표시되는 설치 대화 상자에서는 NVDA 설치 여부를 확인하고, 이번 설치가 이전 설치를 업데이트하는 것인지도 알려줍니다. '계속' 버튼을 누르면 NVDA 설치가 시작됩니다. 이 대화 상자에는 아래에서 설명할 몇 가지 옵션도 있습니다. 설치가 완료되면 성공했다는 메시지가 나타납니다. 이 시점에서 '확인'을 누르면 새로 설치된 NVDA가 다시 시작됩니다.

#### 호환되지 않는 추가 기능 경고

추가 기능이 이미 설치되어 있는 경우, 호환되지 않는 추가 기능이 비활성화될 것이라는 경고가 표시될 수도 있습니다. 계속 버튼을 누르기 전에, 해당 추가 기능이 비활성화된다는 것을 이해했음을 확인란을 사용하여 체크해야 합니다. 비활성화될 추가 기능을 검토할 수 있는 버튼도 있습니다. 이 버튼에 대한 자세한 도움말은 호환되지 않는 추가 기능 대화 상자 섹션을 참조하십시오. 설치 후, 추가 기능 스토어 내에서 사용자 책임 하에 호환되지 않는 추가 기능을 다시 활성화할 수 있습니다.

#### 로그인 중에 NVDA 사용

이 옵션을 사용하면 암호를 입력하기 전, Windows 로그인 화면에서 NVDA를 자동으로 시작할지 여부를 선택할 수 있습니다. 여기에는 사용자 계정 컨트롤 및 기타 보안 화면도 포함됩니다. 이 옵션은 새로 설치하는 경우 기본적으로 활성화됩니다.

#### 바탕 화면 바로 가기 만들기 (Ctrl+Alt+N)

이 옵션을 사용하면 NVDA 시작 바로 가기를 바탕 화면에 만들지 여부를 선택할 수 있습니다. 바로 가기를 만들면 `control+alt+n` 단축키가 할당되어, 언제든 이 키 조합으로 NVDA를 시작할 수 있습니다.

#### 포터블 설정을 현재 사용자 계정으로 복사

이 옵션은 현재 실행 중인 NVDA의 사용자 설정을, 설치된 NVDA에서 사용할 현재 로그인된 사용자 계정의 설정으로 복사할지 여부를 선택합니다. 이 시스템의 다른 사용자 설정이나, Windows 로그인 및 기타 보안 화면에서 사용되는 시스템 설정은 복사되지 않습니다. 이 옵션은 다운로드한 런처 패키지에서 직접 설치하는 경우가 아닌, 포터블 버전에서 설치할 때만 사용할 수 있습니다.

### 포터블 버전 만들기

NVDA 다운로드 패키지에서 직접 포터블 버전을 만드는 경우, '포터블 버전 만들기' 버튼을 누르세요. 이미 이 대화 상자를 닫았거나 설치된 NVDA를 실행 중인 경우, NVDA 메뉴의 도구 아래에 있는 '포터블 버전 만들기' 메뉴 항목을 선택하세요.

나타나는 대화 상자에서 포터블 버전을 만들 위치를 선택할 수 있습니다. 이 위치는 하드 드라이브의 디렉터리, USB 썸 드라이브 또는 기타 이동식 미디어일 수 있습니다. 기본적으로 휴대용 복사본을 위한 새 디렉터리가 생성됩니다. 기존 디렉터리를 사용하도록 선택할 수도 있으며, 이 경우 해당 디렉터리의 파일을 덮어씁니다. 기존 디렉터리가 NVDA 휴대용 복사본인 경우 해당 복사본이 업데이트됩니다.

새로 생성된 휴대용 복사본에서 사용하기 위해, 현재 로그인한 사용자의 NVDA 환경 설정을 복사할지 여부를 선택하는 옵션도 있습니다. 여기에는 추가 기능도 포함됩니다. 이 옵션은 다운로드 패키지가 아닌 설치된 복사본에서 휴대용 복사본을 생성할 때만 사용할 수 있습니다.

계속을 누르면 휴대용 복사본이 생성됩니다. 생성이 완료되면 성공했다는 메시지가 나타납니다. 확인을 눌러 이 대화 상자를 닫으십시오.

### 이동식 및 임시 복사본 제한 사항

NVDA를 USB 썸 드라이브나 기타 쓰기 가능한 미디어에 담아 휴대하려면 이동식 복사본을 만드는 것이 좋습니다. 설치된 복사본으로도 언제든지 이동식 복사본을 만들 수 있습니다. 이동식 복사본은 나중에 컴퓨터에 설치할 수도 있습니다. 그러나 CD와 같은 읽기 전용 미디어에 NVDA를 복사하려면 다운로드 패키지를 복사해야 합니다. 현재 읽기 전용 미디어에서 직접 이동식 버전을 실행하는 것은 지원되지 않습니다.

NVDA 설치 프로그램은 NVDA의 임시 복사본으로 사용할 수 있습니다. 임시 복사본에서는 NVDA 설정을 저장할 수 없습니다. 여기에는 추가 기능 스토어 사용 비활성화가 포함됩니다.

NVDA의 이동식 및 임시 복사본에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다:

- 로그인 중 및/또는 로그인 후 자동 시작 불가.
- NVDA 자체도 관리자 권한으로 실행되지 않는 한(권장하지 않음) 관리자 권한으로 실행 중인 응용 프로그램과 상호 작용 불가:
  - 관리자 모드로 실행중인 명령 프롬프트 및 PowerShell
  - 작업 관리자
  - Windows 11 음성 엑세스
- 관리자 권한으로 응용 프로그램을 시작하려고 할 때 사용자 계정 컨트롤(UAC) 화면 읽기 불가.
- 터치스크린 입력 지원 불가.
- Windows 스토어 앱에서 브라우즈 모드 및 입력 문자 말하기와 같은 기능 제공 불가.
- 오디오 더킹 사용 불가.

## NVDA 사용하기

### NVDA 시작하기

설치 프로그램을 사용하여 NVDA를 설치한 경우, Control+Alt+N을 누르거나 시작 메뉴의 프로그램 아래 NVDA 메뉴에서 NVDA를 선택하여 간단하게 시작할 수 있습니다. 또는 실행 대화상자에 NVDA를 입력하고 Enter 키를 눌러 실행할 수도 있습니다. NVDA가 이미 실행 중이면 재시작됩니다. 종료(-q), 추가 기능 비활성화(--disable-addons) 등을 가능하게 하는 일부 명령줄 옵션을 전달할 수도 있습니다.

설치된 버전의 경우, NVDA는 기본적으로 현재 사용자의 로밍 애플리케이션 데이터 폴더(예: "`C:\Users\<user>\AppData\Roaming`")에 환경 설정을 저장합니다. NVDA가 로컬 애플리케이션 데이터 폴더에서 환경 설정을 대신 로드하도록 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템 전역 매개변수에 대한 섹션을 참조하세요.

포터블 버전을 시작하려면 NVDA 압축을 푼 디렉터리로 이동하여 nvda.exe에서 Enter 키를 누르거나 더블 클릭하세요. NVDA가 이미 실행 중이었다면 포터블 버전을 시작하기 전에 자동으로 중지됩니다.

NVDA가 시작되면 먼저 점차 높아지는 일련의 신호음(NVDA가 로드 중임을 알림)이 들립니다. 컴퓨터 속도나 USB 키 또는 기타 느린 미디어에서 NVDA를 실행하는지 여부에 따라 시작하는 데 시간이 조금 걸릴 수 있습니다. 시작하는 데 시간이 너무 오래 걸리면 NVDA는 "NVDA 실행 준비 중, 잠시만 기다려 주십시요..."라고 말해야 합니다.

만약 이 소리가 들리지 않거나, Windows 오류음 또는 하강하는 소리가 들린다면 NVDA에 오류가 발생한 것이므로 개발자에게 버그를 보고해야 할 수 있습니다. 버그 보고 방법에 대해서는 NVDA 웹사이트를 확인하십시오.

#### 시작 대화상자

NVDA를 처음 시작하면 NVDA 보조 키와 NVDA 메뉴에 대한 기본 정보를 제공하는 대화상자가 나타납니다. (이 주제에 대한 자세한 내용은 이후 섹션을 참조하십시오.) 이 대화상자에는 콤보상자 1개와 체크상자 3개가 있습니다. 콤보상자에서는 키보드 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 첫 번째 체크상자는 NVDA 보조 키로 Caps Lock 키를 사용할지 여부를 제어합니다. 두 번째 체크상자는 Windows 로그온 후 NVDA를 자동으로 시작할지 여부를 지정하며, 설치된 NVDA에서만 사용할 수 있습니다. 세 번째 체크상자는 NVDA가 시작될 때마다 이 시작 대화상자를 표시할지 여부를 제어합니다.

#### 데이터 사용 통계 대화 상자

NVDA를 처음 시작하면, 향후 NVDA 개선에 도움이 되도록 NVDA 사용 중 NV Access에 데이터를 전송하는 데 동의할지 묻는 대화 상자가 나타납니다. NV Access에서 수집하는 데이터에 대한 자세한 정보는 일반 설정 섹션의 NV Access가 NVDA 사용 통계를 수집하도록 허용 항목에서 읽을 수 있습니다. 참고: "예" 또는 "아니요"를 누르면 이 설정이 저장되며, NVDA를 다시 설치하지 않는 한 이 대화 상자는 다시 나타나지 않습니다. 하지만 NVDA 일반 설정 패널에서 데이터 수집 프로세스를 수동으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 설정을 수동으로 변경하려면 NVDA 프로젝트가 NVDA 사용 통계를 수집하도록 허용 확인란을 선택하거나 선택 취소하면 됩니다.

### NVDA 키보드 명령 정보

#### NVDA 기능 키

대부분의 NVDA 관련 키보드 명령은 NVDA 기능 키라고 하는 특정 키를 하나 이상의 다른 키와 함께 누르는 방식으로 이루어집니다. 이에 대한 주목할 만한 예외로는 숫자 패드 키만 단독으로 사용하는 데스크탑 키보드 레이아웃의 텍스트 리뷰 명령이 있지만, 다른 예외도 있습니다.

NVDA는 `Insert`, `숫자 패드 Insert` 및/또는 `CapsLock` 키를 `NVDA` 보조 키로 사용하도록 설정할 수 있습니다. 기본적으로 `Insert` 키와 `숫자 키패드 Insert` 키 모두 NVDA 기능 키로 설정됩니다.

NVDA 기능 키 중 하나가 NVDA가 실행되지 않을 때처럼 일반적인 동작을 하도록 하려면(예: `Caps Lock` 키를 NVDA 기능 키로 설정했을 때 `Caps Lock`을 켜고 싶은 경우), 해당 키를 빠르게 두 번 누르면 됩니다.

#### 키보드 레이아웃

NVDA는 현재 두 가지 키 명령 세트(키보드 레이아웃이라고 함): 데스크탑 레이아웃과 노트북 레이아웃을 제공합니다. 기본적으로 NVDA는 데스크탑 레이아웃을 사용하도록 설정되어 있지만, NVDA 메뉴의 기본 설정 아래에 있는 NVDA 설정 대화 상자의 키보드 범주에서 노트북 레이아웃으로 전환할 수 있습니다.

데스크탑 레이아웃은 (`Num Lock`이 꺼진 상태의) 숫자 키패드를 많이 사용합니다. 대부분의 노트북에는 물리적인 숫자 키패드가 없지만, 일부 노트북에서는 `FN` 키를 누른 상태에서 키보드 오른쪽의 문자 및 숫자(7, 8, 9, u, i, o, j, k, l 등)를 눌러 숫자 키패드를 에뮬레이션할 수 있습니다. 노트북에서 이 기능을 수행할 수 없거나 `Num Lock`을 끌 수 없는 경우, 대신 노트북 레이아웃으로 전환하는 것이 좋습니다.

### NVDA 터치 제스처

터치스크린이 있는 장치에서 NVDA를 실행하는 경우, 터치 명령을 통해 직접 NVDA를 제어할 수도 있습니다. NVDA가 실행 중일 때, 터치 상호작용 지원이 비활성화되어 있지 않으면 모든 터치 입력이 NVDA로 직접 전달됩니다. 따라서 NVDA 없이 일반적으로 수행할 수 있는 작업은 작동하지 않습니다.

터치 상호작용 지원을 전환하려면 NVDA+control+alt+t를 누르십시오.

NVDA 설정의 터치 상호작용 범주에서 터치 상호작용 지원을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다.

#### 화면 탐색

터치 스크린으로 수행할 수 있는 가장 기본적인 작업은 화면의 어느 지점에서든 컨트롤이나 텍스트를 알리는 것입니다. 이렇게 하려면 화면 아무 곳에나 손가락 하나를 놓으십시오. 화면에 손가락을 댄 채로 움직여서 손가락이 지나가는 다른 컨트롤과 텍스트를 읽을 수도 있습니다.

#### 터치 제스처

이 사용 설명서의 뒷부분에서 NVDA 명령이 설명될 때, 터치스크린으로 해당 명령을 활성화하는 데 사용할 수 있는 터치 제스처가 나열될 수 있습니다. 다양한 터치 제스처를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

##### 탭

하나 이상의 손가락으로 화면을 빠르게 탭합니다.

한 손가락으로 한 번 탭하는 것을 간단히 '탭'이라고 합니다. 두 손가락으로 동시에 탭하는 것을 '두 손가락 탭'이라고 하며, 이하 마찬가지입니다.

동일한 탭을 빠르게 연속해서 한 번 이상 수행하면 NVDA는 이를 대신 '멀티 탭' 제스처로 처리합니다. 두 번 탭하면 '더블 탭'이 됩니다. 세 번 탭하면 '트리플 탭'이 되며, 이하 마찬가지입니다. 물론, 이러한 멀티 탭 제스처는 사용된 손가락 수도 인식하므로, '두 손가락 트리플 탭', '네 손가락 탭' 등과 같은 제스처도 가능합니다.

##### 플릭

화면을 손가락으로 빠르게 문지릅니다.

방향에 따라 네 가지 플릭 제스처가 가능합니다: 왼쪽 플릭, 오른쪽 플릭, 위쪽 플릭, 아래쪽 플릭.

탭과 마찬가지로, 제스처를 사용할 때 두 개 이상의 손가락을 사용할 수 있습니다. 따라서 두 손가락 위쪽 플릭, 네 손가락 왼쪽 플릭과 같은 제스처가 모두 가능합니다.

#### 터치 모드

NVDA에는 실행 가능한 터치 제스처보다 명령이 훨씬 많습니다. 따라서 특정 명령 그룹을 사용하기 위해 전환할 수 있는 여러 터치 모드를 제공합니다. 두 가지 모드는 텍스트 모드와 객체 모드입니다. 이 문서에 나열된 특정 NVDA 명령은 터치 제스처 뒤 괄호 안에 터치 모드가 표시될 수 있습니다. 예를 들어, 위쪽 플릭 (텍스트 모드)는 위쪽으로 플릭할 경우 명령이 실행되지만, 텍스트 모드에서만 실행된다는 의미입니다. 명령에 모드가 표시되지 않은 경우 모든 모드에서 작동합니다.

터치 모드를 전환하려면 세 손가락으로 탭하세요.

#### 터치 키보드

터치 키보드는 터치스크린에서 텍스트와 명령을 입력하는 데 사용됩니다. 편집 필드에 초점이 있을 때, 화면 하단에 있는 터치 키보드 아이콘을 두 번 탭하여 터치 키보드를 불러올 수 있습니다. 마이크로소프트 서피스 프로와 같은 태블릿의 경우, 키보드가 분리되어 있을 때 터치 키보드를 항상 사용할 수 있습니다. 터치 키보드를 닫으려면 터치 키보드 아이콘을 두 번 탭하거나 편집 필드 밖으로 이동하세요.

터치 키보드가 활성화된 상태에서 키를 찾으려면, 손가락을 터치 키보드가 있는 위치(일반적으로 화면 하단)로 이동한 후 한 손가락으로 키보드 위를 움직여 보세요. 누르려는 키를 찾으면, NVDA 설정의 터치 상호작용 설정 범주에서 선택한 옵션에 따라 키를 두 번 탭하거나 손가락을 떼십시오.

### 입력 도움말 모드

이 사용자 가이드의 나머지 부분에서 많은 NVDA 명령이 언급되지만, 모든 명령을 쉽게 탐색하는 방법은 입력 도움말을 켜는 것입니다.

입력 도움말을 켜려면 NVDA+1을 누르십시오. 끄려면 NVDA+1을 다시 누르십시오. 입력 도움말 모드에서는 키 누르기나 터치 제스처 수행과 같은 입력 제스처를 실행하면 해당 동작과 기능(있는 경우)을 알려줍니다. 입력 도움말 모드에서는 실제 명령이 실행되지 않습니다.

### NVDA 메뉴

NVDA 메뉴에서는 NVDA 설정을 제어하고, 도움말에 접근하며, 환경 설정을 저장/되돌리고, 음성 사전을 수정하며, 추가 도구를 사용하고, NVDA를 종료할 수 있습니다.

NVDA가 실행 중일 때 Windows 어디서나 NVDA 메뉴를 열려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오:

- 키보드에서 `NVDA+n`을 누릅니다.
- 터치스크린에서 두 손가락으로 두 번 탭합니다.
- `Windows+b`를 눌러 시스템 트레이에 접근한 다음, `아래 화살표` 키로 NVDA 아이콘으로 이동하여 `Enter` 키를 누릅니다.
- 또는 `Windows+b` 키를 눌러 시스템 트레이에 접근한 다음, `아래쪽 화살표` 키로 NVDA 아이콘으로 이동하고, 대부분 키보드의 오른쪽 컨트롤 키 옆에 있는 `애플리케이션` 키를 눌러 상황 메뉴를 열 수도 있습니다. `애플리케이션` 키가 없는 키보드에서는 대신 `Shift+F10` 키를 누르십시오.
- Windows 시스템 트레이에 있는 NVDA 아이콘 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다

메뉴가 나타나면 화살표 키로 메뉴를 탐색하고 `Enter` 키로 항목을 활성화할 수 있습니다.

### NVDA 기본 명령

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
NVDA 시작 또는 재시작 | Control+Alt+N | Control+Alt+N | 없음 | NVDA 설치 과정에서 이 Windows 바로 가기가 활성화된 경우, 데스크탑에서 NVDA를 시작하거나 재시작합니다. 이는 Windows 전용 바로 가기이므로 입력 제스처 대화상자에서 재할당할 수 없습니다.
음성 중지 | Control | Control | 두 손가락 탭 | 즉시 음성 출력을 중지합니다
음성 일시 중지 | Shift | Shift | 없음 | 즉시 음성을 일시 중지합니다. 다시 누르면 중단된 부분부터 음성을 계속합니다 (현재 음성 합성기에서 일시 중지를 지원하는 경우)
NVDA 메뉴 | NVDA+N | NVDA+N | 두 손가락 두 번 탭 | NVDA 메뉴를 열어 환경 설정, 도구, 도움말 등에 접근할 수 있습니다.
입력 도움말 모드 켬/끔 전환 | NVDA+1 | NVDA+1 | 없음 | 이 모드에서 아무 키나 누르면 해당 키와 연결된 NVDA 명령에 대한 설명(있는 경우)을 알려줍니다
NVDA 종료 | NVDA+q | NVDA+q | 없음 | NVDA를 종료합니다
다음 키 전달 | NVDA+f2 | NVDA+f2 | 없음 | 다음 키 입력을 NVDA 키 명령으로 처리하지 않고 활성 응용 프로그램으로 직접 전달하도록 NVDA에 지시합니다
응용 프로그램 절전 모드 켬/끔 전환 | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | 없음 | 절전 모드는 현재 응용 프로그램에 대한 모든 NVDA 명령과 음성/점자 출력을 비활성화합니다. 자체 음성 또는 화면 읽기 기능을 제공하는 응용 프로그램에서 가장 유용합니다. 이 명령을 다시 누르면 절전 모드가 비활성화됩니다 - NVDA는 재시작될 때까지만 절전 모드 설정을 유지합니다.

### 시스템 정보 알림

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
날짜/시간 알림 | NVDA+f12 | 한 번 누르면 현재 시각을, 두 번 누르면 날짜를 알려줍니다
배터리 상태 알림 | NVDA+shift+b | 배터리 상태(예: AC 전원 사용 여부 또는 현재 충전율)를 알려줍니다.
클립보드 텍스트 알림 | NVDA+c | 클립보드에 텍스트가 있는 경우 해당 텍스트를 알려줍니다.

### 말하기 모드

음성 모드는 NVDA 작동 중 화면 내용, 알림, 명령어 응답 및 기타 출력이 어떻게 음성으로 안내될지를 관리합니다. 기본 모드는 "읽기"이며, 화면 읽기 프로그램을 사용할 때 예상되는 상황에서 음성으로 안내합니다. 하지만 특정 상황이나 특정 프로그램을 실행할 때는 다른 음성 모드 중 하나가 유용할 수 있습니다.

사용 가능한 네 가지 음성 모드는 다음과 같습니다:

- 읽기 (기본): 화면 변경, 알림, 포커스 이동 또는 명령어 실행과 같은 동작에 반응하여 NVDA가 정상적으로 음성 안내합니다.
- 요청 시 읽기: NVDA는 보고 기능이 있는 명령어(예: 창 제목 보고)를 사용할 때만 음성 안내하며, 포커스나 커서 이동과 같은 동작에는 반응하지 않습니다.
- 끄기: NVDA는 아무것도 음성 안내하지 않지만, 절전 모드와 달리 명령어에는 조용히 반응합니다.
- 경고음: NVDA는 일반적인 음성 안내 대신 짧은 경고음으로 대체합니다.

경고음 모드는 터미널 창에서 매우 장황한 출력이 스크롤될 때, 내용 자체보다는 계속 스크롤되고 있다는 사실만 중요하거나, 출력 자체가 있다는 사실이 내용보다 더 중요할 때 유용할 수 있습니다.

요청 시 읽기 모드는 화면이나 컴퓨터에서 일어나는 일에 대해 지속적인 피드백이 필요하지 않지만, 검토 명령어 등을 사용하여 주기적으로 특정 내용을 확인해야 할 때 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 오디오 녹음 중, 화면 확대 사용 시, 회의 또는 통화 중, 혹은 비프음 모드의 대안으로 사용할 수 있습니다.

다음 제스처로 여러 음성 모드를 순환 설정할 수 있습니다:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
음성 모드 순환 설정 | `NVDA+s` | 음성 모드 간 전환.

제한된 일부 음성 모드 간에만 전환해야 하는 경우, 음성 모드 순환 명령에서 사용 가능한 모드에서 원하지 않는 모드를 비활성화하는 방법을 참조하세요.

## NVDA로 탐색하기

NVDA를 사용하면 일반적인 상호작용과 리뷰를 포함한 여러 가지 방법으로 시스템을 탐색하고 이동할 수 있습니다.

### 객체

각 응용 프로그램과 운영체제 자체는 많은 객체로 구성됩니다. 객체는 텍스트, 버튼, 확인란, 슬라이더, 목록 또는 편집 가능한 텍스트 필드와 같은 단일 항목입니다.

### 시스템 초점을 이용한 탐색

시스템 초점(간단히 초점이라고도 함)은 키보드로 입력된 키를 받는 객체입니다. 예를 들어, 편집 가능한 텍스트 필드에 입력하는 경우 해당 편집 가능한 텍스트 필드에 초점이 있습니다.

NVDA로 Windows를 탐색하는 가장 일반적인 방법은 표준 Windows 키보드 명령을 사용하여 시스템 초점을 이동하는 것입니다. 예를 들어, Tab과 Shift+Tab으로 컨트롤 사이를 앞뒤로 이동하고, Alt 키로 메뉴 모음에 접근한 후 화살표 키로 메뉴를 탐색하며, Alt+Tab으로 실행 중인 응용 프로그램 사이를 전환할 수 있습니다. 이렇게 하면 NVDA는 초점이 있는 객체에 대한 정보(이름, 유형, 값, 상태, 설명, 키보드 단축키, 위치 정보 등)를 알려줍니다. 시각적 강조 기능이 활성화되면 현재 시스템 초점의 위치가 시각적으로도 표시됩니다.

시스템 초점으로 이동할 때 유용한 몇 가지 주요 키 명령은 다음과 같습니다:

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
현재 초점 알림 | NVDA+tab | NVDA+tab | 시스템 초점을 가진 현재 객체 또는 컨트롤을 알립니다. 두 번 누르면 해당 정보를 철자 단위로 읽어줍니다.
제목 알림 | NVDA+t | NVDA+t | 현재 활성 창의 제목을 알려줍니다. 두 번 누르면 해당 정보를 철자 단위로 읽어줍니다. 세 번 누르면 클립보드에 복사합니다.
활성 창 읽기 | NVDA+b | NVDA+b | 현재 활성 창의 모든 컨트롤 읽기 (대화 상자에 유용)
상태 표시줄 알림 | NVDA+end | NVDA+shift+end | NVDA가 상태 표시줄을 찾으면 해당 내용을 알립니다. 두 번 누르면 철자를 읽고, 세 번 누르면 클립보드에 복사합니다.
단축키 알림 | `shift+numpad2` | `NVDA+control+shift+.` | 현재 초점이 있는 객체의 단축키를 알립니다.

### 시스템 캐럿으로 탐색하기

텍스트 탐색 및/또는 편집을 허용하는 객체에 초점이 맞춰지면, 편집 커서라고도 하는 시스템 캐럿을 사용하여 텍스트를 이동할 수 있습니다.

시스템 캐럿이 있는 객체에 초점이 맞춰지면, 화살표 키, Page Up, Page Down, Home, End 키 등을 사용하여 텍스트를 이동할 수 있습니다. 컨트롤이 편집을 지원하는 경우 텍스트를 변경할 수도 있습니다. NVDA는 문자, 단어, 줄 단위로 이동할 때 알려주며, 텍스트를 선택하거나 선택 해제할 때도 알려줍니다.

NVDA는 시스템 캐럿과 관련하여 다음 키 명령을 제공합니다:

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
모두 읽기 | NVDA+아랫쪽 화살표 | NVDA+a | 현재 시스템 캐럿 위치부터 읽기 시작하며 캐럿도 함께 이동합니다
현재 줄 읽기 | NVDA+윗쪽 화살표 | NVDA+l | 시스템 캐럿이 있는 줄을 읽습니다. 두 번 누르면 줄을 철자 단위로 읽습니다. 세 번 누르면 문자 설명을 사용하여 줄을 철자 단위로 읽습니다.
현재 텍스트 선택 영역 읽기 | NVDA+Shift+윗쪽 화살표 | NVDA+shift+s | 현재 선택된 텍스트를 읽습니다
텍스트 서식 알림 | NVDA+f | NVDA+f | 캐럿이 있는 위치의 텍스트 서식을 알려줍니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드에서 해당 정보를 표시합니다
링크 대상 알림 | `NVDA+k` | `NVDA+k` | 한 번 누르면 현재 캐럿 또는 포커스 위치에 있는 링크의 대상 URL을 알려줍니다. 두 번 누르면 자세히 검토할 수 있도록 창에 표시합니다
캐럿 위치 알림 | NVDA+numpadDelete | NVDA+delete | 시스템 캐럿 위치의 텍스트 또는 객체 위치 정보를 알려줍니다. 예를 들어, 문서 내 진행률(%), 페이지 가장자리로부터의 거리 또는 정확한 화면 위치 등이 포함될 수 있습니다. 두 번 누르면 추가 정보를 제공할 수 있습니다.
다음 문장 | alt+아랫쪽 화살표 | alt+아랫쪽 화살표 | 캐럿을 다음 문장으로 이동하고 해당 문장을 읽어줍니다. (Microsoft Word 및 Outlook에서만 지원)
이전 문장 | alt+윗쪽 화살표 | alt+윗쪽 화살표 | 캐럿을 이전 문장으로 이동하고 해당 문장을 읽어줍니다. (Microsoft Word 및 Outlook에서만 지원)

표 안에 있을 때 다음 키 명령도 사용할 수 있습니다:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
이전 열로 이동 | control+alt+왼쪽 화살표 | 시스템 캐럿을 (같은 행을 유지하며) 이전 열로 이동
다음 열로 이동 | control+alt+오른쪽 화살표 | 시스템 캐럿을 (같은 행을 유지하며) 다음 열로 이동
이전 행으로 이동 | control+alt+윗쪽 화살표 | 시스템 캐럿을 (같은 열을 유지하며) 이전 행으로 이동
다음 행으로 이동 | control+alt+아랫쪽 화살표 | 시스템 캐럿을 (같은 열을 유지하며) 다음 행으로 이동
첫 열로 이동 | control+alt+home | 시스템 캐럿을 (같은 행을 유지하며) 첫 열로 이동
마지막 열로 이동 | control+alt+end | 시스템 캐럿을 (같은 행을 유지하며) 마지막 열로 이동
첫 행으로 이동 | control+alt+pageUp | 시스템 캐럿을 (같은 열을 유지하며) 첫 행으로 이동
마지막 행으로 이동 | control+alt+pageDown | 시스템 캐럿을 (같은 열을 유지하며) 마지막 행으로 이동
열 전체 읽기 | `NVDA+control+alt+아랫쪽 화살표` | 현재 셀부터 마지막 셀까지 열을 수직으로 읽기.
행 전체 읽기 | `NVDA+control+alt+오른쪽 화살표` | 현재 셀부터 마지막 셀까지 행을 수평으로 읽기.
전체 열 읽기 | `NVDA+control+alt+윗쪽 화살표` | 시스템 캐럿을 움직이지 않고 현재 열을 위에서 아래로 읽기.
전체 행 읽기 | `NVDA+control+alt+왼쪽 화살표` | 시스템 캐럿을 움직이지 않고 현재 행을 왼쪽부터 오른쪽으로 읽기.

### 객체 탐색

대부분의 경우, 시스템 초점과 시스템 캐럿을 이동하는 명령을 사용하여 응용 프로그램에서 작업하게 됩니다. 그러나 때로는 시스템 초점이나 시스템 캐럿을 이동하지 않고 현재 응용 프로그램이나 운영 체제를 탐색하고 싶을 수도 있습니다. 또한 일반적으로 키보드를 사용하여 접근할 수 없는 객체로 작업하고 싶을 수도 있습니다. 이러한 경우 객체 탐색을 사용할 수 있습니다.

객체 탐색을 사용하면 개별 객체 사이를 이동하고 관련 정보를 얻을 수 있습니다. 객체로 이동하면 NVDA는 시스템 초점을 보고하는 방식과 유사하게 해당 객체를 보고합니다. 화면에 표시되는 모든 텍스트를 검토하는 방법으로는 대신 화면 검토를 사용할 수 있습니다.

시스템의 모든 객체를 하나하나 앞뒤로 이동하는 대신, 객체는 계층 구조로 구성되어 있습니다. 즉, 어떤 객체는 다른 객체를 포함하며, 포함된 객체에 접근하려면 그 상위 객체 안으로 이동해야 합니다. 예를 들어, 목록은 목록 항목을 포함하므로, 해당 항목에 접근하려면 목록 안으로 이동해야 합니다. 목록 항목으로 이동한 경우, 다음 또는 이전으로 이동하면 동일한 목록 내의 다른 목록 항목으로 이동합니다. 목록 항목을 포함하는 상위 객체로 이동하면 다시 목록으로 돌아갑니다. 다른 객체에 접근하고 싶다면, 목록 밖으로 이동할 수 있습니다. 마찬가지로, 도구 모음은 컨트롤을 포함하므로, 도구 모음 안의 컨트롤에 접근하려면 도구 모음 안으로 이동해야 합니다.

여전히 시스템의 모든 객체를 일일이 오가는 것을 선호한다면, 플랫 뷰에서 이전/다음 객체로 이동하는 명령을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 이 플랫 뷰에서 다음 객체로 이동했는데 현재 객체가 다른 객체들을 포함하고 있다면, NVDA는 자동으로 그 안에 포함된 첫 번째 객체로 이동합니다. 또는, 현재 객체가 아무 객체도 포함하지 않는다면, NVDA는 계층 구조의 현재 레벨에서 다음 객체로 이동합니다. 다음에 이동할 객체가 없으면, NVDA는 더 이상 이동할 객체가 없을 때까지 포함하는 객체를 기반으로 계층 구조에서 다음 객체를 찾습니다. 계층 구조에서 뒤로 이동하는 경우에도 동일한 규칙이 적용됩니다.

현재 검토 중인 객체를 탐색 객체라고 합니다. 객체로 이동한 후에는 객체 검토 모드에서 텍스트 검토 명령을 사용하여 해당 내용을 검토할 수 있습니다. 시각적 강조가 활성화되면 현재 탐색 객체의 위치도 시각적으로 표시됩니다. 기본적으로 탐색 객체는 시스템 포커스와 함께 이동하지만, 이 동작은 켜거나 끌 수 있습니다.

참고: 객체 탐색에 따른 점자 출력은 점자 테더를 통해 구성할 수 있습니다.

객체별로 탐색하려면 다음 명령을 사용하십시오:

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
현재 객체 보고 | NVDA+숫자패드5 | NVDA+shift+o | 없음 | 현재 탐색 객체를 보고합니다. 두 번 누르면 정보를 철자 단위로 읽어주고, 세 번 누르면 이 객체의 이름과 값을 클립보드에 복사합니다.
포함하는 객체로 이동 | NVDA+numpad8 | NVDA+shift+윗쪽 화살표 | 위로 플릭 (객체 모드) | 현재 내비게이터 객체를 포함하는 객체로 이동
이전 객체로 이동 | NVDA+numpad4 | NVDA+shift+왼쪽 화살표 | 없음 | 현재 내비게이터 객체 이전 객체로 이동
펼쳐진 보기에서 이전 객체로 이동 | NVDA+numpad9 | NVDA+shift+[ | 왼쪽으로 플릭 (객체 모드) | 객체 탐색 계층의 펼쳐진 보기에서 이전 객체로 이동
다음 객체로 이동 | NVDA+numpad6 | NVDA+shift+오른쪽 화살표 | 없음 | 현재 내비게이터 객체 다음 객체로 이동
펼쳐진 보기에서 다음 객체로 이동 | NVDA+numpad3 | NVDA+shift+] | 오른쪽으로 플릭 (객체 모드) | 객체 탐색 계층의 펼쳐진 보기에서 다음 객체로 이동
첫 번째 포함된 객체로 이동 | NVDA+numpad2 | NVDA+shift+아랫쪽 화살표 | 아래로 플릭 (객체 모드) | 현재 내비게이터 객체가 포함하는 첫 번째 객체로 이동
포커스 객체로 이동 | NVDA+numpadMinus | NVDA+backspace | 없음 | 현재 시스템 포커스를 가진 객체로 이동하며, 시스템 캐럿이 표시되는 경우 리뷰 커서를 시스템 캐럿 위치로 이동
현재 내비게이터 객체 활성화 | NVDA+numpadEnter | NVDA+enter | 두 번 탭 | 현재 내비게이터 객체를 활성화합니다 (마우스 클릭 또는 시스템 포커스가 있을 때 스페이스 누르기와 유사)
시스템 포커스 또는 캐럿을 현재 리뷰 위치로 이동 | NVDA+shift+numpadMinus | NVDA+shift+backspace | 없음 | 한 번 누르면 시스템 포커스를 현재 내비게이터 객체로 이동, 두 번 누르면 시스템 캐럿을 리뷰 커서 위치로 이동
리뷰 커서 위치 알림 | NVDA+shift+numpadDelete | NVDA+shift+delete | 없음 | 리뷰 커서에 있는 텍스트 또는 객체의 위치 정보를 알립니다. 예를 들어, 문서 진행률(퍼센트), 페이지 가장자리로부터의 거리 또는 정확한 화면 위치 등을 포함할 수 있습니다. 두 번 누르면 더 자세한 정보를 제공할 수 있습니다.
리뷰 커서를 상태 표시줄로 이동 | 없음 | 없음 | 없음 | NVDA가 상태 표시줄을 찾으면 보고합니다. 또한 내비게이터 객체를 이 위치로 이동합니다.

참고: 숫자 키패드 키가 제대로 작동하려면 Num Lock 키가 꺼져 있어야 합니다.

### 텍스트 검토

NVDA를 사용하면 화면, 현재 문서 또는 현재 객체의 내용을 글자, 단어 또는 줄 단위로 읽을 수 있습니다. 이 기능은 시스템 캐럿이 없는 곳(Windows 명령 콘솔 포함)에서 주로 유용합니다. 예를 들어, 대화 상자의 긴 정보 메시지 텍스트를 검토하는 데 사용할 수 있습니다.

리뷰 커서를 이동할 때 시스템 캐럿은 따라오지 않으므로 편집 위치를 잃지 않고 텍스트를 검토할 수 있습니다. 하지만 기본적으로 시스템 캐럿이 이동하면 리뷰 커서가 따라 이동합니다. 이 기능은 켜고 끌 수 있습니다.

참고: 리뷰 커서를 따르는 점자 출력은 점자 연결을 통해 설정할 수 있습니다.

텍스트를 검토하는 데 사용할 수 있는 명령은 다음과 같습니다:

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
리뷰 중 맨 윗줄로 이동 | shift+numpad7 | NVDA+control+home | 없음 | 리뷰 커서를 텍스트의 맨 윗줄로 이동합니다
리뷰 중 이전 줄로 이동 | numpad7 | NVDA+윗쪽 화살표 | 위로 쓸어올리기 (텍스트 모드) | 리뷰 커서를 텍스트의 이전 줄로 이동합니다
리뷰 중 현재 줄 보고 | numpad8 | NVDA+shift+. | 없음 | 리뷰 커서가 위치한 텍스트의 현재 줄을 알려줍니다. 두 번 누르면 줄을 철자 단위로 읽고, 세 번 누르면 문자 설명을 사용하여 줄을 철자 단위로 읽습니다.
리뷰 중 다음 줄로 이동 | numpad9 | NVDA+아랫쪽 화살표 | 아래로 쓸어내리기 (텍스트 모드) | 리뷰 커서를 텍스트의 다음 줄로 이동합니다
리뷰 중 맨 아랫줄로 이동 | shift+numpad9 | NVDA+control+end | 없음 | 리뷰 커서를 텍스트의 맨 아랫줄로 이동합니다
리뷰 중 이전 단어로 이동 | numpad4 | NVDA+control+왼쪽 화살표 | 두 손가락으로 왼쪽으로 쓸어넘기기 (텍스트 모드) | 리뷰 커서를 텍스트의 이전 단어로 이동합니다
리뷰 중 현재 단어 보고 | numpad5 | NVDA+control+. | 없음 | 리뷰 커서가 위치한 텍스트의 현재 단어를 알려줍니다. 두 번 누르면 단어를 철자 단위로 읽고, 세 번 누르면 문자 설명을 사용하여 단어를 철자 단위로 읽습니다.
리뷰 중 다음 단어로 이동 | numpad6 | NVDA+control+오른쪽 화살표 | 두 손가락으로 오른쪽으로 쓸어넘기기 (텍스트 모드) | 리뷰 커서를 텍스트의 다음 단어로 이동합니다
리뷰 중 줄 시작으로 이동 | shift+numpad1 | NVDA+home | 없음 | 텍스트의 현재 줄 시작으로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 이전 문자로 이동 | numpad1 | NVDA+왼쪽 화살표 | 왼쪽으로 플릭 (텍스트 모드) | 텍스트의 현재 줄에서 이전 문자로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 현재 문자 알림 | numpad2 | NVDA+. | 없음 | 리뷰 커서가 있는 텍스트 줄의 현재 문자를 알립니다. 두 번 누르면 해당 문자에 대한 설명이나 예를 알립니다. 세 번 누르면 문자의 숫자 값을 십진수 및 십육진수로 알립니다.
리뷰 중 다음 문자로 이동 | numpad3 | NVDA+오른쪽 화살표 | 오른쪽으로 플릭 (텍스트 모드) | 텍스트의 현재 줄에서 다음 문자로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 줄 끝으로 이동 | shift+numpad3 | NVDA+end | 없음 | 텍스트의 현재 줄 끝으로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 이전 페이지로 이동 | `NVDA+pageUp` | `NVDA+shift+pageUp` | 없음 | 응용 프로그램에서 지원하는 경우 이전 텍스트 페이지로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 다음 페이지로 이동 | `NVDA+pageDown` | `NVDA+shift+pageDown` | 없음 | 응용 프로그램에서 지원하는 경우 다음 텍스트 페이지로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 선택 영역 시작으로 이동 | `NVDA+alt+home` | `NVDA+alt+home` | 없음 | 선택된 텍스트의 첫 문자로 리뷰 커서 이동
리뷰 중 선택 영역 끝으로 이동 | `NVDA+alt+end` | `NVDA+alt+end` | 없음 | 선택된 텍스트의 마지막 문자로 리뷰 커서 이동
리뷰 커서 위치부터 모두 읽기 | numpadPlus | NVDA+shift+a | 세 손가락으로 아래로 플릭 (텍스트 모드) | 리뷰 커서의 현재 위치부터 읽으며 커서를 이동합니다
리뷰 커서 위치부터 선택 후 복사 시작 | NVDA+f9 | NVDA+f9 | 없음 | 현재 리뷰 커서 위치부터 텍스트를 선택 후 복사하는 과정을 시작합니다. 텍스트 범위의 끝을 NVDA에 알릴 때까지 실제 작업은 수행되지 않습니다
리뷰 커서 위치까지 선택 후 복사 | NVDA+f10 | NVDA+f10 | 없음 | 처음 누르면 이전에 설정된 시작 표시 위치부터 현재 리뷰 커서 위치까지 텍스트가 선택됩니다. 시스템 캐럿이 텍스트에 도달할 수 있으면 선택된 텍스트로 이동합니다. 이 키를 두 번째 누르면 텍스트가 Windows 클립보드에 복사됩니다
복사 시작 표시로 리뷰 커서 이동 | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | 없음 | 이전에 설정된 복사 시작 표시 위치로 리뷰 커서를 이동합니다
텍스트 서식 알림 | NVDA+shift+f | NVDA+shift+f | 없음 | 리뷰 커서가 현재 위치한 텍스트의 서식을 알립니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드에서 정보가 표시됩니다
현재 기호 발음 알림 | 없음 | 없음 | 없음 | 리뷰 커서가 위치한 기호를 말합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드에서 기호와 해당 기호를 말하는 데 사용된 텍스트가 표시됩니다.

참고: 숫자 키패드 키가 제대로 작동하려면 Num Lock이 꺼져 있어야 합니다.

데스크탑 키보드 배열을 사용할 때 기본 텍스트 검토 명령을 기억하는 좋은 방법은 명령들이 3x3 격자 형태로 배열되어 있다고 생각하는 것입니다. 위에서 아래는 줄, 단어, 문자이고 왼쪽에서 오른쪽은 이전, 현재, 다음입니다. 배열은 다음과 같이 도식화됩니다:

. | . | .
--- | --- | ---
이전 줄 | 현재 줄 | 다음 줄
이전 단어 | 현재 단어 | 다음 단어
이전 문자 | 현재 문자 | 다음 문자

### 검토 모드

NVDA의 텍스트 검토 명령을 사용하면 선택한 검토 모드에 따라 현재 탐색 객체, 현재 문서 또는 화면 내의 콘텐츠를 검토할 수 있습니다.

다음 명령으로 검토 모드를 전환할 수 있습니다:

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
다음 검토 모드로 전환 | NVDA+숫자패드7 | NVDA+Page Up | 두 손가락 위로 쓸기 | 다음 사용 가능한 검토 모드로 전환합니다
이전 검토 모드로 전환 | NVDA+숫자패드1 | NVDA+Page Down | 두 손가락 아래로 쓸기 | 이전 사용 가능한 검토 모드로 전환합니다

#### 객체 검토

객체 검토 모드에서는 현재 탐색 객체의 내용만 검토할 수 있습니다. 편집 가능한 텍스트 필드나 다른 기본 텍스트 컨트롤과 같은 객체의 경우, 일반적으로 텍스트 내용이 해당됩니다. 다른 객체의 경우, 이는 이름 및/또는 값일 수 있습니다.

#### 문서 리뷰

내비게이터 객체가 브라우즈 모드 문서(예: 웹 페이지) 또는 다른 복잡한 문서(예: Lotus Symphony 문서) 내에 있을 때 문서 리뷰 모드로 전환할 수 있습니다. 문서 리뷰 모드를 사용하면 전체 문서의 텍스트를 리뷰할 수 있습니다.

객체 리뷰에서 문서 리뷰로 전환하면, 리뷰 커서는 내비게이터 객체의 위치에 있는 문서에 배치됩니다. 리뷰 명령으로 문서를 이동할 때, 내비게이터 객체는 현재 리뷰 커서 위치에서 발견된 객체로 자동 업데이트됩니다.

참고: 브라우즈 모드 문서 내에서 이동할 때 NVDA는 객체 리뷰에서 문서 리뷰로 자동으로 전환합니다.

#### 화면 리뷰

화면 리뷰 모드를 사용하면 현재 응용 프로그램 내에서 화면에 시각적으로 표시되는 텍스트를 리뷰할 수 있습니다. 이는 다른 많은 Windows 화면 읽기 프로그램의 화면 리뷰 또는 마우스 커서 기능과 유사합니다.

화면 검토 모드로 전환하면 리뷰 커서는 현재 탐색 객체의 화면 위치에 놓입니다. 검토 명령으로 화면을 이동하면 탐색 객체는 리뷰 커서의 화면 위치에서 발견된 객체로 자동 업데이트됩니다.

참고: 일부 최신 응용 프로그램에서는 현재 지원할 수 없는 새로운 화면 그리기 기술을 사용하기 때문에 NVDA가 화면에 표시되는 텍스트의 일부 또는 전체를 보지 못할 수 있습니다.

### 마우스를 이용한 탐색

마우스를 움직이면 NVDA는 기본적으로 포인터가 텍스트 위로 이동할 때 마우스 포인터 바로 아래에 있는 텍스트를 알려줍니다. 지원되는 경우, NVDA는 주변 텍스트 문단을 읽어주지만, 일부 컨트롤은 줄 단위로만 읽을 수 있습니다.

NVDA는 마우스가 움직일 때 마우스 아래에 있는 객체의 유형(예: 목록, 버튼 등)도 함께 알려주도록 설정할 수 있습니다. 때로는 텍스트만으로는 충분하지 않기 때문에 이는 전맹 사용자에게 유용할 수 있습니다.

NVDA는 현재 마우스 좌표를 오디오 신호음으로 재생하여 사용자가 화면 크기 대비 마우스의 상대적인 위치를 파악할 수 있도록 지원합니다. 마우스가 화면에서 더 높은 곳에 있을수록 신호음의 음높이가 더 높아집니다. 화면에서 마우스가 왼쪽 또는 오른쪽에 있을수록 소리가 왼쪽 또는 오른쪽에서 재생됩니다 (사용자에게 스테레오 스피커나 헤드폰이 있다고 가정).

이러한 추가 마우스 기능은 NVDA에서 기본적으로 켜져 있지 않습니다. 이 기능을 사용하려면 NVDA 기본 설정 메뉴에 있는 NVDA 설정 대화 상자의 마우스 설정 범주에서 구성할 수 있습니다.

마우스를 사용하여 탐색하려면 실제 마우스나 트랙패드를 사용해야 하지만, NVDA는 마우스와 관련된 몇 가지 명령을 제공합니다:

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 터치 | 설명
--- | --- | --- | --- | ---
왼쪽 마우스 버튼 클릭 | numpadDivide | NVDA+[ | 없음 | 왼쪽 마우스 버튼을 한 번 클릭합니다. 이 키를 빠르게 두 번 눌러 일반적인 더블 클릭을 수행할 수 있습니다
왼쪽 마우스 버튼 잠금 | shift+numpadDivide | NVDA+control+[ | 없음 | 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태로 잠급니다. 다시 눌러 해제합니다. 마우스를 드래그하려면 이 키를 눌러 왼쪽 버튼을 잠근 다음, 마우스를 물리적으로 움직이거나 다른 마우스 라우팅 명령 중 하나를 사용합니다
오른쪽 마우스 클릭 | numpadMultiply | NVDA+] | 탭하고 누르기 | 오른쪽 마우스 버튼을 한 번 클릭합니다. 주로 마우스 위치에서 컨텍스트 메뉴를 여는 데 사용됩니다.
오른쪽 마우스 버튼 잠금 | shift+numpadMultiply | NVDA+control+] | 없음 | 오른쪽 마우스 버튼을 누른 상태로 잠급니다. 다시 눌러 해제합니다. 마우스를 드래그하려면 이 키를 눌러 오른쪽 버튼을 잠근 다음, 마우스를 물리적으로 움직이거나 다른 마우스 라우팅 명령 중 하나를 사용합니다
마우스 위치에서 위로 스크롤 | 없음 | 없음 | 없음 | 현재 마우스 위치에서 마우스 휠을 위로 스크롤합니다
마우스 위치에서 아래로 스크롤 | none | none | none | 현재 마우스 위치에서 마우스 휠을 아래로 스크롤합니다
마우스 위치에서 왼쪽으로 스크롤 | none | none | none | 현재 마우스 위치에서 마우스 휠을 왼쪽으로 스크롤합니다
마우스 위치에서 오른쪽으로 스크롤 | none | none | none | 현재 마우스 위치에서 마우스 휠을 오른쪽으로 스크롤합니다
마우스 포인터를 현재 탐색 객체로 이동 | NVDA+numpadDivide | NVDA+shift+m | none | 마우스를 현재 탐색 객체 및 리뷰 커서 위치로 이동합니다
마우스 아래 객체로 이동 | NVDA+numpadMultiply | NVDA+shift+n | none | 탐색 객체를 마우스 위치에 있는 객체로 설정합니다

## 브라우즈 모드

웹 페이지와 같이 복잡한 읽기 전용 문서는 NVDA의 브라우즈 모드를 사용하여 탐색합니다. 다음 응용 프로그램의 문서가 여기에 포함됩니다:

- 모질라 파이어폭스
- 마이크로소프트 인터넷 익스플로러
- Mozilla Thunderbird
- Microsoft Outlook의 HTML 메시지
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Adobe Reader
- Foxit Reader
- Amazon Kindle for PC에서 지원되는 도서

Microsoft Word 문서에서도 브라우즈 모드를 선택적으로 사용할 수 있습니다.

브라우즈 모드에서는 문서 내용이 플랫 표현(flat representation)으로 표시되어, 일반 텍스트 문서처럼 커서 키로 탐색할 수 있습니다. 모든 NVDA의 시스템 캐럿 키 명령(예: 모두 읽기, 서식 알림, 표 탐색 명령 등)이 이 모드에서 작동합니다. 시각적 강조가 활성화되면, 가상 브라우즈 모드 캐럿의 위치도 시각적으로 표시됩니다. 텍스트가 링크인지, 제목인지 등의 정보는 이동할 때 텍스트와 함께 알려줍니다.

때로는 이러한 문서의 컨트롤과 직접 상호작용해야 할 필요가 있습니다. 예를 들어, 편집 가능한 텍스트 필드나 목록에서 문자를 입력하고 커서 키를 사용하여 컨트롤을 사용하려면 이렇게 해야 합니다. 포커스 모드로 전환하여 이 작업을 수행합니다. 포커스 모드에서는 거의 모든 키가 컨트롤로 전달됩니다. 브라우즈 모드에서는 기본적으로, 포커스 모드가 필요한 특정 컨트롤로 탭으로 이동하거나 클릭하면 NVDA가 자동으로 포커스 모드로 전환합니다. 반대로, 포커스 모드가 필요하지 않은 컨트롤로 탭으로 이동하거나 클릭하면 브라우즈 모드로 다시 전환됩니다. 포커스 모드가 필요한 컨트롤에서는 Enter 키나 스페이스바를 눌러 포커스 모드로 전환할 수도 있습니다. Escape 키를 누르면 브라우즈 모드로 다시 전환됩니다. 또한, 수동으로 포커스 모드를 강제 설정할 수 있으며, 이 경우 사용자가 비활성화하기 전까지 해당 모드가 유지됩니다.

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
브라우즈/포커스 모드 전환 | NVDA+스페이스 | 포커스 모드와 브라우즈 모드 간 전환
포커스 모드 종료 | Escape | 포커스 모드로 자동 전환된 경우 브라우즈 모드로 돌아갑니다.
브라우즈 모드 문서 새로 고침 | NVDA+F5 | 현재 문서 내용을 새로 고칩니다 (문서 내용 일부가 누락된 경우 유용합니다. Microsoft Word 및 Outlook에서는 사용할 수 없습니다.)
찾기 | NVDA+Control+F | 현재 문서에서 찾을 텍스트를 입력할 수 있는 대화 상자를 엽니다. 자세한 내용은 텍스트 검색하기를 참조하세요.
다음 찾기 | NVDA+F3 | 문서에서 이전에 검색한 텍스트의 다음 항목을 찾습니다.
이전 찾기 | NVDA+Shift+F3 | 문서에서 이전에 검색한 텍스트의 이전 항목을 찾습니다.

### 한 글자 명령

브라우즈 모드에서는 더 빠른 탐색을 위해 NVDA가 제공하는 한 글자 키를 사용하여 문서 내 특정 필드로 이동할 수 있습니다. 참고: 이 명령들이 모든 문서 유형에서 지원되지는 않습니다.

다음 키들은 단독으로 사용 시 다음 사용 가능한 요소로 이동하며, Shift 키와 함께 사용하면 이전 요소로 이동합니다:

- h: 헤딩
- l: 목록
- i: 목록 항목
- t: 표
- k: 링크
- n: 링크가 아닌 텍스트
- f: 서식란
- u: 방문하지 않은 링크
- v: 방문한 링크
- e: 입력란
- b: 버튼
- x: 체크 상자
- c: 콤보 상자
- r: 라디오 버튼
- q: 인용문
- s: 구분선
- m: 프레임
- g: 그래픽
- d: 랜드마크
- o: 임베디드 객체 (오디오 및 비디오 플레이어, 응용 프로그램, 대화상자 등)
- 1 ~ 9: 각각 수준 1에서 9까지의 헤딩
- a: 주석 (논평, 편집자 수정 등)
- `p`: 텍스트 문단
- w: 철자 오류

목록 및 표와 같은 컨테이너 요소의 처음 또는 끝으로 이동하려면:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
컨테이너 시작으로 이동 | Shift+쉼표 | 캐럿이 위치한 컨테이너(목록, 표 등)의 시작 부분으로 이동합니다
컨테이너 끝 다음으로 이동 | 쉼표 | 캐럿이 위치한 컨테이너(목록, 표 등)의 끝 다음으로 이동합니다

Gmail, Twitter, Facebook과 같은 일부 웹 응용 프로그램은 한 글자를 단축키로 사용합니다. 브라우즈 모드에서 커서 키로 읽는 기능을 유지하면서도 문자 키를 (탐색 외) 다른 용도로 사용하려면, NVDA의 한 글자 명령 기능을 임시로 비활성화할 수 있습니다.

현재 문서에 대해 한 글자 명령 사용을 켜거나 끄려면 NVDA+Shift+스페이스를 누르십시오.

#### 텍스트 문단 탐색 명령

`p` 또는 `Shift+p`를 눌러 다음 또는 이전 텍스트 문단으로 이동할 수 있습니다. 텍스트 문단은 완전한 문장으로 작성된 것처럼 보이는 텍스트 그룹으로 정의됩니다. 이 기능은 다음과 같은 다양한 웹 페이지에서 읽을 수 있는 콘텐츠의 시작 부분을 찾는 데 유용할 수 있습니다:

- 뉴스 웹사이트
- 포럼
- 블로그 게시물

이 명령들은 다음과 같이 불필요한 특정 정보들을 건너뛰는 데에도 유용합니다:

- 광고
- 메뉴
- 머리글

하지만 NVDA가 텍스트 문단을 식별하기 위해 최선을 다하더라도 알고리즘이 완벽하지 않아 때때로 실수가 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 또한 이 명령은 문단 탐색 명령인 `control+아래 화살표/위 화살표`와는 다릅니다. 텍스트 문단 탐색은 텍스트 문단 사이만 이동하지만, 문단 탐색 명령은 텍스트 포함 여부와 관계없이 커서를 이전/다음 문단으로 이동시킵니다.

#### 기타 탐색 명령

위에 나열된 빠른 탐색 명령 외에도, NVDA에는 기본 키가 할당되지 않은 명령들이 있습니다. 이 명령들을 사용하려면 먼저 입력 제스처 대화상자를 사용하여 제스처를 할당해야 합니다. 사용 가능한 명령 목록은 다음과 같습니다:

- 아티클
- 피규어
- 그룹
- 탭
- 메뉴 항목
- 전환 버튼
- 진행률 막대
- 수학 공식
- 세로로 정렬된 문단
- 동일 스타일 텍스트
- 다른 스타일 텍스트

각 요소 유형별로 문서 내에서 앞으로 이동하는 명령과 뒤로 이동하는 명령이 각각 존재합니다. 양방향으로 빠르게 탐색하려면 이 두 명령 모두에 제스처를 할당해야 합니다. 예를 들어, `y` / `shift+y` 키를 사용하여 탭 간 빠르게 이동하려면 다음과 같이 하십시오:

1. 브라우즈 모드에서 입력 제스처 대화상자를 엽니다.
2. 브라우즈 모드 섹션에서 "다음 탭으로 이동" 항목을 찾습니다.
3. 찾은 제스처에 `y` 키를 할당합니다.
4. "이전 탭으로 이동" 항목을 찾습니다.
5. 찾은 제스처에 `shift+y`를 할당합니다.

### 요소 목록

요소 목록을 통해 응용 프로그램에 따라 문서 내 다양한 유형의 요소 목록에 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 웹 브라우저에서 요소 목록은 링크, 제목, 폼 필드, 버튼, 랜드마크 등의 목록을 표시할 수 있습니다. 라디오 버튼을 사용하여 다양한 요소 유형 간에 전환할 수 있습니다. 대화상자에는 목록을 필터링하여 페이지 내 특정 항목을 쉽게 검색할 수 있도록 도와주는 입력란도 있습니다. 항목을 선택한 후에는 대화상자의 버튼을 사용하여 해당 항목으로 이동하거나 활성화할 수 있습니다.

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
브라우즈 모드 요소 목록 | NVDA+f7 | 문서에 포함된 여러 유형의 요소 목록 표시

### 텍스트 검색

이 대화상자에서는 현재 문서의 텍스트를 검색할 수 있습니다. "찾을 텍스트 입력" 필드에 검색할 내용을 입력합니다. "대/소문자 구분" 확인란을 선택하면 검색 시 대문자와 소문자를 구분합니다. 예를 들어, "대/소문자 구분"을 선택하면 "NV Access"는 찾을 수 있지만 "nv access"는 찾을 수 없습니다. 검색을 수행하려면 다음 키를 사용하십시오:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
텍스트 찾기 | NVDA+control+f | 검색 대화 상자를 엽니다
다음 찾기 | NVDA+f3 | 현재 검색어의 다음 항목을 검색합니다
이전 찾기 | NVDA+shift+f3 | 현재 검색어의 이전 항목을 검색합니다

### 포함된 객체

페이지에는 Oracle Java 및 HTML5와 같은 기술뿐만 아니라 응용 프로그램 및 대화 상자를 사용하는 풍부한 콘텐츠가 포함될 수 있습니다. 브라우즈 모드에서 이러한 항목을 만나면 NVDA는 각각 "포함된 객체", "응용 프로그램" 또는 "대화 상자"라고 알립니다. o 및 shift+o 포함된 객체 한 글자 탐색 키를 사용하여 빠르게 이동할 수 있습니다. 이 객체를 사용하려면 Enter 키를 누르세요. 접근 가능하면, Tab 키로 이동하며 다른 응용 프로그램처럼 사용할 수 있습니다. 임베디드 객체가 포함된 원래 페이지로 돌아가려면 다음 키 명령을 사용하십시오:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
포함된 브라우즈 모드 문서로 이동 | NVDA+Control+Space | 현재 임베디드 객체에서 나와 객체를 포함하고 있는 문서로 포커스를 이동합니다

### 네이티브 선택 모드

기본적으로 브라우즈 모드에서 `Shift+화살표` 키로 텍스트를 선택할 경우, 실제 응용 프로그램이 아닌 NVDA의 브라우즈 모드 표현 내에서만 선택이 이루어집니다. 이는 선택 영역이 화면에 보이지 않으며, `Control+C`로 텍스트를 복사하면 내용의 일반 텍스트 표현만 복사된다는 의미입니다. 즉, 표 서식이나 링크 여부 등은 복사되지 않습니다. 그러나 NVDA에는 네이티브 선택 모드가 있으며, 이를 지원할 수 있는 특정 qmfkdnwm 모드 문서에서 이를 켤 수 있습니다. 네이티브 선택 모드는 문서의 네이티브 선택 기능이 NVDA의 탐색 모드 선택 기능을 따르도록 하여 서식, 링크, 표와 같은 세부 사항을 복사할 수 있게 합니다. 현재 다음과 같은 곳에서 네이티브 선택 모드를 사용할 수 있습니다:

- Mozilla FireFox
- Mozilla Thunderbird
- Chrome, Edge 및 Chromium 134 버전 이상을 기반으로 하는 브라우저

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
네이티브 선택 모드 켬/끔 전환하기 | `NVDA+shift+f10` | 네이티브 선택 모드 켬/끔 전환하기

네이티브 선택 모드를 켜면 `control+c`로 선택 영역을 복사할 때 응용 프로그램 자체의 복사 기능도 함께 사용됩니다. 즉, 일반 텍스트 대신 서식 있는 콘텐츠가 클립보드에 복사됩니다. 이는 해당 콘텐츠를 Microsoft Word나 Excel 같은 프로그램에 붙여넣을 때 표와 같은 서식이나 링크 여부 등이 포함된다는 의미입니다. 하지만 네이티브 선택 모드에서는 NVDA가 브라우즈 모드에서 생성하는 접근성 레이블이나 기타 정보 중 일부가 포함되지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한 응용 프로그램이 네이티브 선택 영역을 NVDA의 브라우즈 모드 선택 영역과 최대한 일치시키려고 하지만, 항상 완전히 정확하지는 않을 수 있습니다. 하지만 서식 있는 콘텐츠의 전체 표나 문단을 복사하려는 경우에는 이 기능이 유용할 것입니다.

## 수학 콘텐츠 읽기

NVDA는 웹 및 다른 응용 프로그램에서 수학 콘텐츠를 읽고 탐색할 수 있으며, 음성과 점자 모두로 접근성을 제공합니다. 하지만 NVDA가 수학 콘텐츠를 읽고 상호 작용하려면 먼저 NVDA용 수학 구성 요소를 설치해야 합니다. NVDA 추가 기능 스토어에는 수학 지원을 제공하는 여러 NVDA 추가 기능이 있으며, MathCAT NVDA add-on 및 Access8Math 등이 있습니다. NVDA에서 사용 가능한 추가 기능을 찾아보고 설치하는 방법을 배우려면 추가 기능 스토어 섹션을 참고하세요. NVDA는 시스템에서 발견될 경우 Wiris의 이전 MathPlayer 소프트웨어도 활용할 수 있습니다. 단, 이 소프트웨어는 더 이상 유지 관리되지 않습니다.

### 지원되는 수학 콘텐츠

적절한 수학 구성 요소가 설치된 경우, NVDA는 다음 유형의 수학 콘텐츠를 지원합니다:

- 모질라 파이어폭스, 마이크로소프트 인터넷 익스플로러 및 구글 크롬의 MathML.
- UI 자동화를 통한 마이크로소프트 워드 365 최신 수학 수식: NVDA는 마이크로소프트 워드 365/2016 빌드 14326 이상 버전에서 수학 수식을 읽고 상호 작용할 수 있습니다. 단, 이전에 생성된 모든 매스타입(MathType) 수식은 먼저 오피스 매스(Office Math)로 변환해야 합니다. 각 수식을 선택하고 컨텍스트 메뉴에서 "수식 옵션", 그 다음 "오피스 매스로 변환"을 선택하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이 작업을 수행하기 전에 사용 중인 매스타입(MathType) 버전이 최신 버전인지 확인하십시오. Microsoft Word는 수식 자체를 통해 선형 기호 기반 탐색을 제공하며, LaTeX를 포함한 여러 구문을 사용하여 수학을 입력하는 것을 지원합니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오: Linear format equations using UnicodeMath and LaTeX in Word
- Microsoft PowerPoint 및 이전 버전의 Microsoft Word: NVDA는 Microsoft PowerPoint와 Microsoft Word 모두에서 MathType 수식을 읽고 탐색할 수 있습니다. 이 기능이 작동하려면 MathType을 설치해야 합니다. 평가판으로도 충분합니다. MathType 소개 페이지에서 다운로드받으실 수 있습니다..
- Adobe Reader: 참고: 이것은 아직 공식 표준이 아니므로, 현재 이 콘텐츠를 생성할 수 있는 공개 소프트웨어는 없습니다.
- Kindle Reader for PC: NVDA는 수학 접근성이 지원되는 도서에 대해 Kindle for PC에서 수학 콘텐츠를 읽고 탐색할 수 있습니다.

문서를 읽을 때, NVDA는 지원되는 수학 콘텐츠가 나오면 해당 내용을 음성으로 알려줍니다. 점자 디스플레이를 사용하는 경우, 해당 내용이 점자로도 표시됩니다.

### 상호작용형 탐색

주로 음성으로 작업하는 경우, 대부분 전체 수식을 한 번에 듣기보다 작은 단위로 나누어 확인하는 것을 선호할 것입니다.

브라우즈 모드에서는 커서를 수학 콘텐츠로 이동한 후 Enter 키를 누르면 됩니다.

브라우즈 모드가 아닌 경우:

1. 리뷰 커서를 수학 콘텐츠로 이동합니다. 기본적으로 리뷰 커서는 시스템 캐럿을 따라가므로, 일반적으로 시스템 캐럿을 사용하여 원하는 콘텐츠로 이동할 수 있습니다.
2. 그런 다음, 다음 명령을 실행합니다:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
수식 내용과 상호작용 | NVDA+alt+m | 수식 내용과의 상호작용을 시작합니다.

이 시점에서 NVDA는 수식 모드로 진입하며, 화살표 키와 같은 명령을 사용하여 수식을 탐색할 수 있습니다. 예를 들어, 왼쪽 및 오른쪽 화살표 키로 수식을 이동하고 아래쪽 화살표 키를 사용하여 분수와 같은 수식의 일부를 확대할 수 있습니다.

문서로 돌아가려면 Escape 키를 누르기만 하면 됩니다.

수식 내용 읽기 및 탐색에 사용할 수 있는 명령과 기본 설정에 대한 자세한 내용은 설치한 특정 수식 구성 요소의 설명서를 참조하십시오.

- MathCAT 설명서
- Access8Math 설명서
- MathPlayer 설명서

경우에 따라 수식 내용이 버튼이나 다른 유형의 요소로 표시될 수 있으며, 이를 활성화하면 수식과 관련된 대화 상자나 추가 정보가 표시될 수 있습니다. 버튼이나 수식이 포함된 요소를 활성화하려면 Ctrl+Enter를 누르십시오.

### MathPlayer 설치

일반적으로 NVDA에서 수학 콘텐츠를 지원하기 위해 최신 NVDA 추가 기능을 사용하는 것이 권장되지만, 특정 제한된 상황에서는 MathPlayer가 더 적합한 선택일 수 있습니다. 예를 들어, MathPlayer는 최신 추가 기능에서 지원되지 않는 특정 언어 또는 점자 코드를 지원할 수 있습니다. MathPlayer는 Wiris 웹사이트에서 무료로 제공됩니다. MathPlayer 다운로드. MathPlayer를 설치한 후 NVDA를 다시 시작해야 합니다. MathPlayer에 대한 정보에는 Internet Explorer 8과 같은 구형 브라우저 전용이라고 명시되어 있을 수 있으니 유의하십시오. 이는 MathPlayer를 사용하여 수학 콘텐츠를 시각적으로 표시하는 경우에만 해당하며, NVDA로 수학 콘텐츠를 읽거나 탐색하는 사용자는 이 정보를 무시해도 됩니다.

## 점자

점자 디스플레이를 가지고 있다면 NVDA는 정보를 점자로 표시할 수 있습니다. 점자 디스플레이에 퍼킨스 스타일 키보드가 있는 경우 약자 또는 정자 점자를 입력할 수도 있습니다. 점자는 실제 점자 디스플레이를 사용하는 대신 또는 동시에 점자 뷰어를 사용하여 화면에 표시할 수도 있습니다.

지원되는 점자 디스플레이에 대한 정보는 지원되는 점자 디스플레이 섹션을 참조하십시오. 이 섹션에는 NVDA의 자동 백그라운드 점자 디스플레이 감지 기능을 지원하는 디스플레이에 대한 정보도 포함되어 있습니다. NVDA 설정 대화 상자의 점자 범주를 사용하여 점자를 구성할 수 있습니다.

### 컨트롤 유형, 상태 및 랜드마크 약어

점자 디스플레이에 가능한 한 많은 정보를 표시하기 위해 컨트롤 유형, 상태 및 랜드마크를 나타내는 다음과 같은 약어가 정의되었습니다.

약어 | 컨트롤 유형
--- | ---
앱 | 애플리케이션
art | 기사
bqt | 인용문
btn | 버튼
drbtn | 드롭다운 버튼
spnbtn | 스핀 버튼
splbtn | 분할 버튼
tgbtn | 토글 버튼
cap | 캡션
cbo | 콤보 상자
chk | 체크 상자
dlg | 대화 상자
doc | 문서
edt | 입력란
pwdedt | 암호 입력란
embedded | 임베디드 객체
enote | 미주
fig | 그림
fnote | 각주
gra | 그래픽
grp | 그룹
hN | 레벨 n의 헤딩, 예: h1, h2.
hlp | 도움말 풍선
lmk | 랜드마크
lnk | 링크
vlnk | 방문한 링크
lst | 목록
mnu | 메뉴
mnubar | 메뉴 모음
mnubtn | 메뉴 버튼
mnuitem | 메뉴 항목
pnl | 패널
prgbar | 진행률 표시줄
bsyind | 작업 중 표시기
rbtn | 라디오 버튼
scrlbar | 스크롤 막대
sect | 섹션
stbar | 상태 표시줄
tabctl | 탭 컨트롤
tbl | 표
cN | 표 열 번호 n, 예: c1, c2.
rN | 표 행 번호 n (예: r1, r2).
term | 터미널
tlbar | 도구 모음
tltip | 툴팁
tv | 트리 보기
tvbtn | 트리 보기 버튼
tvitem | 트리 보기 항목
lv N | 트리 보기 항목의 계층 수준 N
wnd | 창
⠤⠤⠤⠤⠤ | 구분 기호
mrkd | 표시된 내용

다음과 같은 상태 표시자도 정의되어 있습니다:

약어 | 컨트롤 상태
--- | ---
... | 객체가 자동 완성을 지원할 때 표시됨
⢎⣿⡱ | 객체(예: 전환 버튼)가 눌렸을 때 표시됨
⢎⣀⡱ | 객체(예: 전환 버튼)가 눌리지 않았을 때 표시됨
⣏⣿⣹ | 객체(예: 확인란)가 선택되었을 때 표시됨
⣏⣸⣹ | 객체(예: 확인란)가 반만 선택되었을 때 표시됨
⣏⣀⣹ | 객체(예: 확인란)가 선택되지 않았을 때 표시됨
- | 객체(예: 트리 뷰 항목)를 축소할 수 있을 때 표시됨
+ | 객체(예: 트리 보기 항목)가 확장 가능할 때 표시됨
*** | 보호된 컨트롤이나 문서를 만났을 때 표시됨
clk | 객체를 클릭할 수 있을 때 표시됨
cmnt | 스프레드시트 셀이나 문서의 텍스트 부분에 주석이 있을 때 표시됨
frml | 스프레드시트 셀에 수식이 있을 때 표시됨
invalid | 유효하지 않은 입력이 있을 때 표시됨
ldesc | 객체(주로 그래픽)에 상세 설명이 있을 때 표시됨
mln | 웹사이트의 댓글 필드처럼 여러 줄의 텍스트를 입력할 수 있는 편집 필드일 때 표시됨
req | 필수 입력 서식 필드를 만났을 때 표시됨
ro | 객체(예: 편집 가능한 텍스트 필드)가 읽기 전용일 때 표시됨
sel |
nsel |
sorted esc |
sorted desc |
submnu |

마지막으로, 랜드마크에 대한 다음 약어들이 정의되어 있습니다:

약어 | 랜드마크
--- | ---
bnnr |
cinf |
cmpl |
form | form
주요 내용 | main
내비게이션 | navigation
검색 | search
영역 | region

### 점자 입력

NVDA는 점자 키보드를 통해 1급 및 2급 점자 입력을 모두 지원합니다. NVDA 설정 대화 상자의 점자 범주에 있는 입력 점자표 설정을 사용하여 점자를 텍스트로 변환하는 데 사용되는 입력 점자표를 선택할 수 있습니다.

1급 점자를 사용할 때, 텍스트는 입력되는 즉시 삽입됩니다. 2급 점자를 사용할 때, 단어 끝에서 스페이스나 엔터를 누르면 텍스트가 삽입됩니다. 번역은 현재 입력 중인 점자 단어만 반영할 수 있으며 기존 텍스트는 고려하지 않습니다. 예를 들어, 수표로 숫자를 시작하는 점자 코드를 사용 중일 때 백스페이스를 눌러 숫자의 끝으로 이동한 경우, 추가 숫자를 입력하려면 수표를 다시 입력해야 합니다.

7점을 누르면 마지막으로 입력된 점자 셀 또는 문자가 지워집니다. 8점은 모든 점자 입력을 번역하고 Enter 키를 누릅니다. 7점 + 8점을 누르면 공백을 추가하거나 Enter 키를 누르지 않고 모든 점자 입력을 번역합니다.

#### 키보드 단축키 입력

NVDA는 점자 디스플레이를 사용하여 키보드 단축키를 입력하고 키 입력을 에뮬레이션하는 것을 지원합니다. 이 에뮬레이션은 두 가지 형태로 제공됩니다: 점자 입력을 특정 키 입력에 직접 할당하는 것과 가상 조합 키를 사용하는 것입니다.

화살표 키나 메뉴에 접근하기 위한 Alt 키 누름과 같이 자주 사용되는 키는 점자 입력에 직접 매핑될 수 있습니다. 각 점자 디스플레이용 드라이버에는 이러한 할당 중 일부가 미리 설정되어 제공됩니다. 입력 제스처 대화 상자에서 이러한 할당을 변경하거나 새로운 에뮬레이트된 키를 추가할 수 있습니다.

이 방법은 자주 누르거나 고유한 키(예: Tab)에는 유용하지만, 모든 키보드 단축키에 고유한 키 조합을 할당하고 싶지는 않을 수 있습니다. 보조 키를 누른 상태에서의 키 입력을 대신하기 위해, NVDA는 Control, Alt, Shift, Windows 및 NVDA 키를 누른 상태로 전환하는 명령과 이러한 키들의 일부 조합에 대한 명령을 제공합니다. 이 보조 키 눌림 전환 기능을 사용하려면, 먼저 누르고자 하는 보조 키에 대한 명령(또는 명령 시퀀스)을 누릅니다. 그런 다음 입력하려는 키보드 단축키의 일부인 문자를 입력합니다. 예를 들어, Control+F를 입력하려면 "Control 키 토글" 명령을 사용한 다음 F를 입력합니다. 그리고 Control+Alt+T를 입력하려면, 순서에 상관없이 "Control 키 토글" 및 "Alt 키 토글" 명령을 사용하거나, "Control 및 Alt 키 토글" 명령을 사용한 다음 T를 입력합니다.

실수로 보조 키 누르도록 전환한 경우, 전환 명령을 다시 실행하면 보조 키가 해제됩니다.

약자 점자로 입력할 때 보조 키 전환을 사용하면, 마치 7점과 8점을 누른 것처럼 입력이 변환됩니다. 또한, 에뮬레이트된 키 입력은 보조 키를 누르기 전에 입력된 점자를 반영할 수 없습니다. 즉, 숫자 기호를 사용하는 점자 코드로 alt+2를 입력하려면, 먼저 Alt 키를 누른 상태를 전환한 다음 숫자 기호를 입력해야 합니다.

## 시각

NVDA는 주로 음성이나 점자를 사용하여 컴퓨터를 조작하는 시각 장애인 또는 저시력 사용자를 위한 프로그램이지만, 화면 내용을 변경하는 기능도 내장되어 있습니다. NVDA에서는 이러한 시각 보조 기능을 '시각 향상 제공자'라고 합니다.

NVDA는 아래에 설명된 몇 가지 내장 '시각 향상 제공자'를 제공합니다. 추가적인 '시각 향상 제공자'는 NVDA 추가 기능을 통해 제공될 수 있습니다.

NVDA의 시각 관련 설정은 NVDA 설정 대화 상자의 시각 범주에서 변경할 수 있습니다.

### 시각적 강조 표시

'시각적 강조 표시'는 시스템 포커스, 탐색 객체, 브라우즈 모드의 위치를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이 위치들은 색상이 있는 사각형 윤곽선으로 강조 표시됩니다.

- 파란색 실선은 탐색 객체와 시스템 초점 위치가 결합된 곳을 강조 표시합니다(예: 탐색 객체가 시스템 초점을 따라가기 때문).
- 파란색 점선은 시스템 초점 객체만 강조 표시합니다.
- 분홍색 실선은 탐색 객체만 강조 표시합니다.
- 노란색 실선은 브라우즈 모드에서 사용되는 가상 캐럿을 강조 표시합니다(웹 브라우저와 같이 실제 캐럿이 없는 경우).

NVDA 설정 대화 상자의 시각 보조 범주에서 시각적 강조가 활성화된 경우, 초점, 탐색 객체 또는 브라우즈 모드 캐럿의 강조 여부를 변경할 수 있습니다.

### 스크린 커튼

맹인 또는 시각 장애가 있는 사용자로서 화면 내용을 볼 수 없거나 볼 필요가 없는 경우가 많습니다. 또한, 누군가 어깨 너머로 엿보고 있지 않다고 확신하기 어려울 수 있습니다. 이러한 상황을 위해 NVDA에는 활성화하면 화면을 검게 만드는 "스크린 커튼"이라는 기능이 있습니다.

NVDA 설정 대화 상자의 시각 보조 범주에서 스크린 커튼을 활성화할 수 있습니다.

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
화면 커튼 상태 전환 | `NVDA+control+escape` | 화면을 검게 하려면 활성화하고 화면 내용을 표시하려면 비활성화합니다. 한 번 누르면 NVDA를 다시 시작할 때까지 화면 커튼이 활성화됩니다. 두 번 누르면 비활성화할 때까지 화면 커튼이 활성화됩니다.

화면 커튼이 활성화된 경우 OCR 수행이나 스크린샷 찍기와 같이 화면에 나타나는 내용을 직접 기반으로 하는 일부 작업은 수행할 수 없습니다.

Windows 확대/축소 API의 변경으로 인해 최신 버전의 Windows를 지원하도록 화면 커튼을 업데이트해야 했습니다. Windows 10 21H2 (10.0.19044) 이상 버전에서 화면 커튼을 활성화하려면 NVDA 2021.2를 사용하세요. 보안을 위해 새 버전의 Windows를 사용할 때는 화면 커튼이 화면을 완전히 검게 만드는지 시각적으로 확인하세요.

Windows 돋보기가 실행 중이고 화면 색상이 반전되어 사용 중인 경우 화면 커튼을 활성화할 수 없습니다.

## 콘텐츠 인식

작성자가 화면 읽기 프로그램 사용자가 콘텐츠를 파악하기에 충분한 정보를 제공하지 않은 경우, 다양한 도구를 사용하여 이미지에서 콘텐츠를 인식하려고 시도할 수 있습니다. NVDA는 Windows 10 이상 버전에 내장된 광학 문자 인식(OCR) 기능을 지원하여 이미지에서 텍스트를 인식합니다. NVDA 추가 기능에서 추가 콘텐츠 인식기를 제공할 수 있습니다.

콘텐츠 인식 명령을 사용하면 NVDA는 현재 탐색 객체의 콘텐츠를 인식합니다. 기본적으로 탐색 객체는 시스템 초점 또는 브라우즈 모드 커서를 따르므로, 일반적으로 원하는 위치로 초점이나 브라우즈 모드 커서를 이동하기만 하면 됩니다. 예를 들어, 브라우즈 모드 커서를 그래픽으로 이동하면 기본적으로 해당 그래픽의 콘텐츠를 인식합니다. 그러나 예를 들어 전체 응용 프로그램 창의 콘텐츠를 인식하기 위해 객체 탐색을 직접 사용하고 싶을 수도 있습니다.

인식이 완료되면 결과는 브라우즈 모드와 유사한 문서에 표시되어 커서 키 등으로 정보를 읽을 수 있습니다. Enter 키나 스페이스바를 누르면 가능한 경우 커서 위치의 텍스트를 활성화(일반적으로 클릭)합니다. Escape 키를 누르면 인식 결과가 닫힙니다. `NVDA+f5` 키를 누르면 인식 결과를 새로 고칩니다.

### Windows OCR

Windows 10 이상 버전에는 여러 언어를 위한 OCR 기능이 포함되어 있습니다. NVDA는 이 기능을 사용하여 이미지나 접근성이 없는 응용 프로그램의 텍스트를 인식할 수 있습니다.

NVDA 설정 대화 상자의 Windows OCR 범주에서 텍스트 인식을 위해 사용할 언어를 설정할 수 있습니다. 시작 메뉴를 열고, 설정 -> 시간 및 언어 -> 지역 및 언어를 선택한 다음, 언어 추가를 선택하여 추가 언어를 설치할 수 있습니다.

자막이 있는 비디오를 시청하는 경우와 같이 지속적으로 변경되는 콘텐츠를 모니터링하려는 경우, 인식된 콘텐츠의 자동 새로 고침을 선택적으로 활성화할 수 있습니다. 이 작업은 NVDA 설정 대화 상자의 Windows OCR 범주에서도 수행할 수 있습니다.

Windows OCR은 NVDA 시각 보조 기능 또는 다른 외부 시각 보조 도구와 부분적으로 또는 완전히 호환되지 않을 수 있습니다. 인식을 진행하기 전에 이러한 보조 기능을 비활성화해야 합니다.

Windows OCR을 사용하여 현재 탐색기 객체의 텍스트를 인식하려면 NVDA+r을 누르십시오.

## 응용 프로그램별 기능

NVDA는 일부 응용 프로그램에서 특정 작업을 더 쉽게 수행하게 하거나, 화면 읽기 프로그램 사용자가 일반적으로 접근하기 어려운 기능에 접근할 수 있도록 자체 추가 기능을 제공합니다.

### Microsoft Word

#### 자동 열 및 행 머리글 읽기

NVDA는 Microsoft Word의 표 안에서 이동할 때 적절한 행 및 열 머리글을 자동으로 알려줄 수 있습니다. 이를 위해서는 NVDA 설정 대화 상자의 NVDA 문서 서식 알림 설정에 있는 '표 행/열 머리글 알림' 옵션이 켜져 있어야 합니다.

Word 문서 접근을 위해 UIA를 사용하는 경우(최신 버전의 Word 및 Windows에서는 기본값), 첫 번째 행의 셀은 자동으로 열 머리글로 간주되며, 마찬가지로 첫 번째 열의 셀은 자동으로 행 머리글로 간주됩니다.

반대로, Word 문서 접근을 위해 UIA를 사용하지 않는 경우, 해당 표에서 어떤 행 또는 열에 머리글이 포함되어 있는지 NVDA에 알려주어야 합니다. 머리글이 포함된 열 또는 행의 첫 번째 셀로 이동한 후, 다음 명령 중 하나를 사용하십시오:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
열 머리글 설정 | `NVDA+shift+c` | 한 번 누르면 이 셀이 열 머리글을 포함하는 행의 첫 번째 머리글 셀이며, 해당 행 아래의 열 사이를 이동할 때 자동으로 안내되어야 함을 NVDA에 알립니다. 두 번 누르면 설정이 해제됩니다.
행 머리글 설정 | `NVDA+shift+r` | 한 번 누르면 이 셀이 행 머리글을 포함하는 열의 첫 번째 머리글 셀이며, 해당 열 다음의 행 사이를 이동할 때 자동으로 안내되어야 함을 NVDA에 알립니다. 두 번 누르면 설정이 해제됩니다.

이 설정은 JAWS와 같은 다른 스크린 리더와 호환되는 책갈피로 문서에 저장됩니다. 즉, 나중에 이 문서를 여는 다른 스크린 리더 사용자는 행 및 열 머리글이 이미 설정된 상태로 문서를 보게 됩니다.

#### Microsoft Word에서의 브라우즈 모드

웹과 유사하게 Microsoft Word에서도 브라우즈 모드를 사용하여 빠른 탐색 및 요소 목록과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

Microsoft Word에서 브라우즈 모드를 켜고 끄려면 NVDA+스페이스바를 누르십시오.

브라우즈 모드 및 빠른 탐색에 대한 자세한 내용은 브라우즈 모드 섹션을 참조하십시오.

##### 요소 목록

Microsoft Word의 브라우즈 모드에서 NVDA+F7을 눌러 요소 목록에 접근할 수 있습니다.

요소 목록에는 제목, 링크, 주석(메모 및 변경 내용 추적 포함) 및 오류(현재 맞춤법 오류로 제한됨)가 표시될 수 있습니다.

#### 메모 알림

현재 캐럿 위치의 댓글을 들으려면 `NVDA+Alt+C`를 누릅니다. 두 번 누르면 해당 내용을 브라우징 가능한 메시지 창에 표시합니다.

문서의 모든 댓글과 기타 변경 내용은 유형으로 '주석'을 선택했을 때 NVDA 요소 목록에도 표시될 수 있습니다.

### 마이크로소프트 엑셀

#### 자동 열 및 행 머리글 읽기

NVDA는 Excel 워크시트를 탐색할 때 적절한 행 및 열 머리글을 자동으로 알려줄 수 있습니다. 이를 위해서는 먼저 'NVDA 설정' 대화 상자의 NVDA '문서 서식 알림' 설정에 있는 '표 행/열 머리글 알림' 옵션이 켜져 있어야 합니다. 두 번째로, NVDA는 어느 행 또는 열에 머리글이 포함되어 있는지 알아야 합니다. 머리글이 포함된 열 또는 행의 첫 번째 셀로 이동한 후 다음 명령 중 하나를 사용하십시오:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
열 헤더 설정 | `NVDA+shift+c` | 한 번 누르면 이 셀이 열 헤더가 포함된 행의 첫 번째 헤더 셀임을 NVDA에 알립니다. 이 행 아래에서 열 사이를 이동할 때 자동으로 해당 헤더를 알려줍니다. 두 번 누르면 설정이 해제됩니다.
행 헤더 설정 | `NVDA+shift+r` | 한 번 누르면 이 셀이 행 헤더가 포함된 열의 첫 번째 헤더 셀임을 NVDA에 알립니다. 이 열 다음의 행 사이를 이동할 때 자동으로 해당 헤더를 알려줍니다. 두 번 누르면 설정이 해제됩니다.

이 설정들은 JAWS와 같은 다른 화면 읽기 프로그램과 호환되는 정의된 이름 범위로 통합 문서에 저장됩니다. 이는 나중에 이 통합 문서를 여는 다른 화면 읽기 프로그램 사용자들이 행 및 열 헤더 설정을 자동으로 적용받게 됨을 의미합니다.

#### 요소 목록

웹에서와 유사하게, NVDA에는 Microsoft Excel용 요소 목록 기능이 있어 여러 다른 유형의 정보를 나열하고 접근할 수 있습니다.

Excel에서 요소 목록에 접근하려면 `NVDA+f7` 키를 누릅니다.

요소 목록에서 사용 가능한 다양한 유형의 정보는 다음과 같습니다:

- 차트: 활성 워크시트의 모든 차트를 나열합니다. 차트를 선택하고 `Enter` 키 또는 '이동' 버튼을 누르면 화살표 키로 탐색하고 읽을 수 있도록 차트에 초점이 맞춰집니다.
- 주석: 활성 워크시트에서 주석이 포함된 모든 셀을 나열합니다. 각 셀의 주소와 해당 주석 내용이 표시됩니다. 목록에 있는 주석에서 Enter 키 또는 이동 버튼을 누르면 해당 셀로 직접 이동합니다.
- 수식: 워크시트에서 수식이 포함된 모든 셀을 나열합니다. 각 셀의 주소와 해당 수식 내용이 표시됩니다. 목록에 있는 수식에서 Enter 키 또는 이동 버튼을 누르면 해당 셀로 직접 이동합니다.
- 시트: 통합 문서의 모든 시트를 나열합니다. 목록에 있는 시트 위에서 F2 키를 누르면 시트 이름을 변경할 수 있습니다. 목록에 있는 시트에서 Enter 키 또는 이동 버튼을 누르면 해당 시트로 전환됩니다.
- 폼 필드: 활성 워크시트의 모든 폼 필드를 나열합니다. 각 서식 필드에 대해 요소 목록에는 필드의 대체 텍스트와 해당 필드가 포함하는 셀 주소가 표시됩니다. 서식 필드를 선택하고 Enter 키 또는 이동 버튼을 누르면 브라우즈 모드에서 해당 필드로 이동합니다.

#### 노트 알림

현재 초점이 있는 셀의 노트를 읽으려면 `NVDA+Alt+C`를 누릅니다. 두 번 누르면 탐색 가능한 메시지에 정보가 표시됩니다. Microsoft Excel 2016, 365 및 이후 버전에서는 기존 메모가 "노트"로 이름이 변경되었습니다.

NVDA+F7을 누르면 워크시트의 모든 노트가 NVDA 요소 목록에 표시될 수도 있습니다.

NVDA는 특정 노트를 추가하거나 편집하기 위한 특정 대화 상자를 표시할 수도 있습니다. NVDA는 접근성 제약으로 인해 기본 MS Excel 노트 편집 영역을 재정의하지만, 대화 상자를 표시하는 키 입력은 MS Excel에서 상속되므로 NVDA가 실행되지 않아도 작동합니다.

특정 노트를 추가하거나 편집하려면 초점이 있는 셀에서 Shift+F2를 누릅니다.

이 키 입력은 NVDA의 입력 제스처 대화상자에 표시되지 않으며 변경할 수 없습니다.

참고: MS Excel 워크시트의 어떤 셀에서든 바로 가기 메뉴를 통해 메모 편집 영역을 열 수 있습니다. 하지만 이 방법은 접근성 없는 메모 편집 영역을 열며, NVDA 전용 메모 편집 대화상자를 여는 것이 아닙니다.

Microsoft Office 2016, 365 및 이후 버전에는 새로운 스타일의 메모 대화상자가 추가되었습니다. 이 대화상자는 접근성이 좋으며 메모에 회신하는 등 더 많은 기능을 제공합니다. 이 대화상자 역시 특정 셀의 바로 가기 메뉴에서 열 수 있습니다. 새로운 스타일의 메모 대화상자를 통해 셀에 추가된 메모는 기존의 "메모" 기능과 관련이 없습니다.

#### 보호된 셀 읽기

통합 문서가 보호된 경우, 편집이 잠긴 특정 셀로 초점을 이동하는 것이 불가능할 수 있습니다.

잠긴 셀로 이동하려면 NVDA+스페이스바를 눌러 브라우즈 모드로 전환하십시오. 그런 다음 화살표 키와 같은 표준 Excel 이동 명령을 사용하여 현재 워크시트의 모든 셀 사이를 이동할 수 있습니다.

#### 폼 필드

Excel 워크시트는 폼 필드를 포함할 수 있습니다. 요소 목록 또는 f 및 shift+f 폼 필드 한 글자 명령 키를 사용하여 접근할 수 있습니다. 브라우즈 모드에서 폼 필드로 이동한 후, 컨트롤에 따라 Enter 또는 스페이스바를 눌러 해당 필드를 활성화하거나 포커스 모드로 전환하여 상호 작용할 수 있습니다. 브라우즈 모드와 한 글자 명령에 대한 자세한 내용은 브라우즈 모드 섹션을 참조하세요.

### Microsoft PowerPoint

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
발표자 노트 읽기 전환 | control+shift+s | 슬라이드 쇼 실행 중, 이 명령은 슬라이드의 발표자 노트와 슬라이드 콘텐츠 간 읽기 모드를 전환합니다. 이는 NVDA가 읽는 내용에만 영향을 미치며 화면에 표시되는 내용에는 영향을 주지 않습니다.

### foobar2000

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
남은 시간 알림 | control+shift+r | 현재 재생 중인 트랙의 남은 시간을 알려줍니다.
경과 시간 알림 | control+shift+e | 현재 재생 중인 트랙의 경과 시간을 알려줍니다.
트랙 길이 알림 | control+shift+t | 현재 재생 중인 트랙의 길이를 알려줍니다.

참고: 위의 단축키는 foobar 상태 표시줄의 기본 서식 문자열을 사용할 때만 작동합니다.

### Miranda IM

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
최근 메시지 알림 | NVDA+control+1-4 | 누른 번호에 따라 최근 메시지 중 하나를 읽어줍니다. 예를 들어, NVDA+control+2는 두 번째 최신 메시지를 읽습니다.

### Poedit

NVDA는 Poedit 3.5 이상 버전을 더 잘 지원합니다.

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
번역가용 주석 보고 | `control+shift+a` | 번역가용 주석이 있을 경우 보고합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드로 주석을 표시합니다
주석 보고 | `control+shift+c` | 주석 창의 주석을 보고합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드로 주석을 표시합니다
이전 원본 텍스트 보고 | `control+shift+o` | 이전 원본 텍스트가 있을 경우 보고합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드로 텍스트를 표시합니다
번역 경고 보고 | `control+shift+w` | 번역 경고가 있을 경우 보고합니다. 두 번 누르면 브라우즈 모드로 경고를 표시합니다

### PC용 Kindle

NVDA는 PC용 아마존 킨들(Amazon Kindle)에서 도서를 읽고 탐색하는 기능을 지원합니다. 이 기능은 도서 상세 페이지에서 확인할 수 있는 "스크린 리더: 지원됨"으로 지정된 Kindle 도서에서만 사용할 수 있습니다.

브라우즈 모드는 도서를 읽는 데 사용됩니다. 도서를 열거나 도서 영역에 초점을 맞추면 자동으로 활성화됩니다. 커서를 이동하거나 모두 읽기 명령을 사용하면 필요에 따라 페이지가 자동으로 넘어갑니다.

PageDown 키를 눌러 수동으로 다음 페이지로 넘어가고 PageUp 키를 눌러 이전 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

한 글자 명령은 링크와 그래픽에 대해 지원되지만, 현재 페이지 내에서만 사용할 수 있습니다. 링크 탐색에는 각주도 포함됩니다.

NVDA는 접근 가능한 수학 콘텐츠가 포함된 서적의 수학 내용 읽기 및 상호작용 탐색 기능을 조기에 지원합니다. 자세한 내용은 '수학 콘텐츠 읽기' 섹션을 참조하십시오.

#### 텍스트 선택

Kindle에서는 선택한 텍스트에 대해 사전 정의 얻기, 노트 및 하이라이트 추가, 텍스트를 클립보드에 복사, 웹 검색 등 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면, 먼저 브라우즈 모드에서 평소처럼 텍스트를 선택합니다(예: Shift 키와 커서 키 사용).

텍스트를 선택한 후, 응용 프로그램 키 또는 Shift+F10 키를 누르면 선택 항목으로 작업할 수 있는 사용 가능한 옵션이 표시됩니다.

텍스트를 선택하지 않고 이 작업을 수행하면 커서 위치의 단어에 대한 옵션이 표시됩니다.

#### 사용자 노트

단어나 텍스트 구절에 관한 노트를 추가할 수 있습니다. 노트를 추가하려면 먼저 관련 텍스트를 선택한 후, 앞에서 설명한 선택 옵션 메뉴를 여세요. 그 다음 '노트 추가'를 선택하세요.

브라우즈 모드로 읽을 때 NVDA는 이 노트들을 '주석'이라고 읽어줍니다.

노트를 보거나 편집하거나 삭제하려면:

1. 커서를 노트가 포함된 텍스트로 이동하세요.
2. 앞에서 설명한 방법으로 선택 옵션 메뉴를 여세요.
3. '노트 편집'을 선택하세요.

### 아자르디

추가된 도서의 테이블 뷰에서:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
Enter | Enter | 선택한 도서를 엽니다.
컨텍스트 메뉴 | 응용 프로그램 키 | 선택한 도서의 컨텍스트 메뉴를 엽니다.

### Windows 콘솔

NVDA는 명령 프롬프트, PowerShell 및 Linux용 Windows 하위 시스템에서 사용하는 Windows 명령 콘솔을 지원합니다. 콘솔 창은 일반적으로 출력을 담는 버퍼보다 훨씬 작은 고정된 크기입니다. 새 텍스트가 작성되면 내용이 위로 스크롤되어 이전 텍스트는 더 이상 보이지 않게 됩니다. Windows 11 22H2 이전 버전의 Windows에서는 창에 표시되지 않는 콘솔의 텍스트는 NVDA의 텍스트 검토 명령으로 접근할 수 없습니다. 따라서 이전 텍스트를 읽으려면 콘솔 창을 스크롤해야 합니다. 최신 버전의 콘솔 및 Windows 터미널에서는 창을 스크롤할 필요 없이 전체 텍스트 버퍼를 자유롭게 리뷰할 수 있습니다.

이전 버전의 Windows 콘솔에서 NVDA로 텍스트를 리뷰할 때 다음 Windows 콘솔 내장 키보드 단축키가 유용할 수 있습니다:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
위로 스크롤 | Control+위쪽 화살표 | 콘솔 창을 위로 스크롤하여 이전 텍스트를 읽을 수 있습니다.
아래로 스크롤 | Control+아래쪽 화살표 | 콘솔 창을 아래로 스크롤하여 이후 텍스트를 읽을 수 있습니다.
처음으로 스크롤 | Control+Home | 콘솔 창을 버퍼의 처음으로 스크롤합니다.
끝으로 스크롤 | Control+End | 콘솔 창을 버퍼의 끝으로 스크롤합니다.

## NVDA 구성하기

NVDA 메뉴의 기본 설정 하위 메뉴에 있는 대화 상자를 통해 대부분의 구성을 수행할 수 있습니다. 이 설정들 중 많은 항목은 여러 페이지로 구성된 NVDA 설정 대화 상자에서 찾을 수 있습니다. 모든 대화상자에서 변경 사항을 적용하려면 확인 버튼을 누르십시오. 변경 사항을 취소하려면 취소 버튼이나 Esc 키를 누르십시오. 일부 대화상자에서는 적용 버튼을 눌러 대화상자를 닫지 않고 즉시 설정을 적용할 수 있습니다. 대부분의 NVDA 대화상자는 상황별 도움말을 지원합니다.

대화상자에서 `f1` 키를 누르면 현재 초점이 맞춰진 설정이나 대화상자와 관련된 사용자 가이드 단락이 열립니다.

일부 설정은 아래 섹션의 관련 부분에 나열된 단축키를 사용하여 변경할 수도 있습니다.

### NVDA 설정

NVDA는 설정 대화상자를 사용하여 변경할 수 있는 다양한 환경 설정 매개변수를 제공합니다. 변경하려는 설정 종류를 쉽게 찾을 수 있도록 대화상자에는 선택할 수 있는 환경 설정 범주 목록이 표시됩니다. 범주를 선택하면 관련 설정이 모두 대화 상자에 표시됩니다. 범주 간에 이동하려면 `tab` 또는 `shift+tab`을 사용하여 범주 목록으로 이동한 다음, 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 목록을 탐색합니다. 대화 상자 어디서든 `ctrl+tab`을 눌러 다음 범주로 이동하거나 `shift+ctrl+tab`을 눌러 이전 범주로 이동할 수도 있습니다.

하나 이상의 설정을 변경한 후에는 적용 버튼을 사용하여 설정을 적용할 수 있습니다. 이 경우 대화 상자는 열린 상태로 유지되어 더 많은 설정을 변경하거나 다른 범주를 선택할 수 있습니다. 설정을 저장하고 NVDA 설정 대화 상자를 닫으려면 확인 버튼을 사용할 수 있습니다.

일부 설정 범주에는 전용 단축키가 있습니다. 단축키를 누르면 해당 특정 범주로 직접 이동하여 NVDA 설정 대화 상자가 열립니다. 기본적으로 모든 범주를 키보드 명령으로 접근할 수 있는 것은 아닙니다. 전용 단축키가 없는 범주에 자주 접근하는 경우, 입력 제스처 대화 상자를 사용하여 해당 범주에 대한 키보드 명령이나 터치 제스처와 같은 사용자 지정 제스처를 추가할 수 있습니다.

NVDA 설정 대화 상자에 있는 설정 범주는 아래에 설명되어 있습니다.

#### 일반

##### 일반 설정 열기

키: `NVDA+Control+G`

NVDA 설정 대화상자의 일반 범주에서는 인터페이스 언어, 업데이트 확인 여부 등 NVDA의 전반적인 동작을 설정합니다. 이 범주에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다:

##### 언어

NVDA 사용자 인터페이스와 메시지를 표시할 언어를 선택할 수 있는 콤보 상자입니다. 다양한 언어를 지원하며, 기본 옵션은 "사용자 기본값, Windows"입니다. 이 옵션은 NVDA가 현재 Windows에 설정된 언어를 사용하도록 지정합니다.

언어를 변경한 후에는 NVDA를 다시 시작해야 합니다. 확인 대화 상자가 나타나면, 새 언어를 즉시 사용하려면 "지금 다시 시작"을, 나중에 사용하려면 "나중에 다시 시작"을 선택하십시오. "나중에 다시 시작"을 선택하면, 환경 설정을 (수동으로 저장하거나 종료 시 저장 기능을 사용하여) 저장해야 합니다.

##### 종료 시 환경 설정 저장

이 옵션은 확인란으로, 선택하면 NVDA 종료 시 현재 환경 설정을 자동으로 저장하도록 합니다.

##### NVDA 종료 시 종료 옵션 표시

이 옵션은 확인란으로, NVDA를 종료할 때 수행할 작업을 묻는 대화 상자를 표시할지 여부를 선택합니다. 선택하면 NVDA를 종료하려고 할 때 다음과 같은 선택지를 제공하는 대화 상자가 나타납니다:

- 종료
- 다시 시작
- 추가 기능 비활성화 및 디버그 로깅 활성화하여 다시 시작
- 디버그 로깅 활성화하여 다시 시작
- 보류 중인 업데이트 설치 (있는 경우).

선택 해제 시 NVDA가 즉시 종료됩니다.

##### NVDA 시작 또는 종료 시 소리 재생

이 옵션은 확인란이며, 선택하면 NVDA가 시작 또는 종료 시 소리를 재생하도록 합니다.

##### 로깅 수준

NVDA 실행 중 기록할 로깅 수준을 선택할 수 있는 콤보 상자입니다. 일반적으로 로그가 많이 기록되지 않으므로 사용자가 이 설정을 변경할 필요는 없습니다. 하지만 버그 보고서에 정보를 제공하거나 로깅 전체를 활성화 또는 비활성화하려는 경우에는 유용한 옵션이 될 수 있습니다.

사용 가능한 로깅 수준은 다음과 같습니다:

- 비활성화됨: 간략한 시작 메시지를 제외하고 NVDA 실행 중에는 아무것도 기록하지 않습니다.
- 정보: NVDA는 시작 메시지 및 개발자에게 유용한 정보와 같은 기본 정보를 기록합니다.
- 디버그 경고: 심각한 오류로 인한 것이 아닌 경고 메시지를 기록합니다.
- 입력/출력: 키보드 및 점자 디스플레이 입력과 음성 및 점자 출력을 기록합니다. 개인 정보 보호가 염려된다면 로깅 수준을 이 옵션으로 설정하지 마십시오.
- 디버그: 정보, 경고, 입출력 메시지 외에 추가적인 디버그 메시지를 기록합니다. 입력/출력과 마찬가지로, 개인 정보 보호가 염려된다면 로깅 수준을 이 옵션으로 설정하지 마십시오.

##### 로그인 후 NVDA 시작

이 옵션을 활성화하면 Windows에 로그인할 때 NVDA가 자동으로 시작됩니다. 이 옵션은 설치 버전의 NVDA에서만 사용할 수 있습니다.

##### 로그인 화면에서 NVDA 사용 (관리자 권한 필요)

사용자 이름과 비밀번호를 입력하여 Windows에 로그인하는 경우, 이 옵션을 활성화하면 Windows 시작 시 로그인 화면에서 NVDA가 자동으로 시작됩니다. 이 옵션은 설치된 NVDA에서만 사용할 수 있습니다.

##### 로그인 및 보안 화면에서 현재 저장된 설정 사용 (관리자 권한 필요)

이 버튼을 누르면 현재 저장된 NVDA 사용자 구성을 NVDA 시스템 구성 디렉토리로 복사합니다. 이를 통해 로그인 시, 사용자 계정 컨트롤(UAC) 및 기타 보안 화면에서 NVDA가 해당 설정을 사용하게 됩니다. 모든 설정이 확실히 이전되도록 하려면, 먼저 control+NVDA+c를 누르거나 NVDA 메뉴에서 '구성 저장'을 선택하여 구성을 저장하십시오. 이 옵션은 설치된 NVDA에서만 사용할 수 있습니다.

##### NVDA 업데이트 자동 확인

이 옵션이 활성화된 경우, NVDA는 자동으로 업데이트된 버전을 확인하고 업데이트가 있을 때 알려줍니다. NVDA 메뉴의 도움말 아래에 있는 '업데이트 확인'을 선택하여 수동으로 업데이트를 확인할 수도 있습니다. 수동 또는 자동으로 업데이트를 확인할 때, 사용자 시스템에 맞는 올바른 업데이트를 받으려면 NVDA가 업데이트 서버로 일부 정보를 보내야 합니다. 다음 정보는 항상 전송됩니다:

- 현재 NVDA 버전
- 운영 체제 버전
- 운영 체제 64비트 또는 32비트 여부

##### NV Access의 NVDA 사용 통계 수집 허용

이 옵션을 켜면 NV Access는 업데이트 확인 정보를 이용하여 운영 체제, 국가 등 특정 사용자 통계를 포함한 NVDA 사용자 수를 추적합니다. 업데이트 확인 중 국가를 파악하기 위해 IP 주소가 사용되지만, IP 주소는 절대 보관되지 않습니다. 업데이트 확인에 필요한 필수 정보 외에도, 다음 추가 정보가 현재 전송됩니다:

- 현재 NVDA 사용자의 고유 ID, 이 ID는 한 달에 한 번 변경됩니다.
- NVDA 인터페이스 언어
- 현재 NVDA가 포터블 버전인지 설치된 버전인지 여부
- 현재 사용 중인 음성 합성기 이름 (해당 드라이버가 포함된 추가 기능 이름 포함)
- 현재 사용 중인 점자 디스플레이 이름 (해당 드라이버가 포함된 추가 기능 이름 포함)
- 현재 출력 점자 코드표 (점자 사용 시)

이 정보는 NV Access가 NVDA의 향후 개발 우선순위를 정하는 데 큰 도움이 됩니다.

##### 시작 시 대기 중인 업데이트 알림

이 설정을 켜면 NVDA 시작 시 보류 중인 업데이트가 있을 경우 이를 알리고 설치할 수 있도록 안내합니다. 또한 NVDA 종료 대화 상자(활성화된 경우), NVDA 메뉴 또는 도움말 메뉴에서 업데이트 확인을 실행하여 보류 중인 업데이트를 수동으로 설치할 수 있습니다.

##### 업데이트 미러

이 컨트롤들을 통해 NVDA 업데이트 확인에 사용할 대체 URL을 지정할 수 있습니다. NV Access NVDA 업데이트 서버 접속이 느리거나 불가능한 환경에서 유용할 수 있습니다.

읽기 전용 텍스트 상자에 현재 미러 URL이 표시됩니다. 미러를 사용하지 않는 경우(즉, NV Access 업데이트 서버를 사용하는 경우), "미러 없음"이라고 표시됩니다.

업데이트 미러를 변경하려면 "변경..." 버튼을 눌러 업데이트 미러 설정 대화상자를 여십시오.

업데이트 미러를 사용할 경우, 해당 미러 운영자는 업데이트 확인 시 전송되는 모든 정보에 접근할 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 업데이트 미러를 설정하기 전에, 해당 미러 운영자의 데이터 처리 정책을 확인하여 사용자의 정보가 어떻게 처리되는지 확인하고 동의하는 경우에만 진행하십시오.

##### 전체 읽기 또는 점자 출력 중 화면 꺼짐 방지

이 확인란을 선택하면 전체 읽기 또는 점자 출력 중(예: 스크롤 버튼 누를 때) 화면이 계속 켜져 있도록 합니다. 이렇게 하면 전체 읽기 도중 예기치 않게 화면이 잠기는 것을 방지할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 배터리 사용 시간이 짧아지는 경우 이 옵션을 비활성화하는 것을 고려해 보세요.

#### 음성 설정

##### 음성 설정 열기

단축키: `NVDA+Control+V`

NVDA 설정 대화상자의 음성 범주에는 음성 합성 엔진을 변경하고 선택한 합성 엔진의 음성 특성을 조절하는 옵션이 있습니다. 어디서든 음성 매개변수를 더 빠르게 제어하는 대안적인 방법을 보려면 음성 엔진 설정 고리 섹션을 참조하세요.

음성 설정 범주에는 다음 옵션이 포함됩니다:

##### 합성 엔진 변경

음성 설정 범주의 첫 번째 옵션은 변경... 버튼입니다. 이 버튼은 활성 음성 합성 엔진을 선택할 수 있는 합성 엔진 선택 대화상자를 활성화합니다. 이 대화 상자는 NVDA 설정 대화 상자 위에 열립니다. 음성 엔진 선택 대화 상자에서 설정을 저장하거나 취소하면 NVDA 설정 대화 상자로 돌아갑니다.

##### 음성

음성 옵션은 현재 설치된 음성 엔진의 모든 음성 목록이 표시되는 콤보 상자입니다. 화살표 키를 사용하여 다양한 선택 항목을 모두 들어볼 수 있습니다. 왼쪽 및 위쪽 화살표 키는 목록에서 위로 이동하고, 오른쪽 및 아래쪽 화살표 키는 목록에서 아래로 이동합니다.

##### 변형 음성

NVDA에 포함된 Espeak NG 음성 엔진을 사용하는 경우, 이는 음성 엔진이 사용할 변형 음성을 선택할 수 있는 콤보 상자입니다. ESpeak NG의 변형 음성은 eSpeak NG 음성에 약간 다른 속성을 제공하므로 음성과 상당히 유사합니다. 일부 변형 음성은 남성처럼, 일부는 여성처럼, 심지어 개구리처럼 들릴 수도 있습니다. 타사 음성 합성기를 사용하는 경우, 선택한 음성이 지원한다면 이 값을 변경할 수도 있습니다.

##### 속도

이 옵션으로 음성 속도를 변경할 수 있습니다. 0부터 100까지 조절 가능한 슬라이더입니다. 0이 가장 느리고 100이 가장 빠릅니다.

##### 속도 향상

현재 음성 합성기가 지원하는 경우, 이 옵션을 활성화하면 음성 속도가 크게 증가합니다.

##### 음높이

이 옵션으로 현재 음성의 음높이를 변경할 수 있습니다. 0부터 100까지 조절 가능한 슬라이더입니다. 0이 가장 낮은 음높이이고 100이 가장 높은 음높이입니다.

##### 음량

이 옵션은 0에서 100까지 조절 가능한 슬라이더입니다. 0은 가장 낮은 음량, 100은 가장 높은 음량입니다.

##### 억양

이 옵션은 음성 엔진이 말할 때 사용할 억양(음높이의 오르내림)의 정도를 선택할 수 있는 슬라이더입니다.

##### 모던 음향 출력 시스템 사용 (WASAPI)

이 옵션은 Windows Audio Session API(WASAPI)를 통한 소리 출력을 활성화합니다. 이 옵션은 Microsoft Speech API version 5(SAPI 5) 음성에만 있습니다. 이 설정은 일부 SAPI 5 음성의 반응성을 향상해줄 수 있습니다. 그러나 일부 SAPI 음성은 현재 WASAPI 구현과 호환되지 않을 수 있습니다. 작동하지 않는 음성을 발견했다면, 이 옵션을 비활성화할 수 있습니다.

다음 기능은 WASAPI에 의존하며, WASAPI가 꺼져 있으면 비활성화됩니다:

- 음성 속도 부스트
- 시작 부분 무음 줄이기
- 오디오 장치 항상 깨워두기

고급 설정에서는 이 설정과 혼동하지 않도록 유사한 SAPI 4 voices 옵션이 있습니다.

##### 자동 언어 전환

이 체크 상자를 사용하여 읽는 텍스트에 언어가 지정된 경우 NVDA가 음성 엔진 언어를 자동으로 전환할지 여부를 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

##### 자동 방언 전환

이 체크 상자를 사용하여 실제 언어 변경뿐만 아니라 방언 변경도 수행할지 여부를 전환할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 영어 음성으로 읽는 중에 문서의 일부 텍스트가 영국 영어로 지정된 경우, 이 옵션이 활성화되어 있으면 음성 엔진이 억양을 전환합니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

##### 말하는 중 언어 변경 알림

이 체크박스를 통해 기본 언어에서 언어가 변경될 때 NVDA가 읽고 있는 텍스트의 감지된 언어를 알려야 하는지 여부를 전환할 수 있습니다. 기본으로사용하도록 설정된 언어는 알리지 않습니다.

이 옵션은 기본적으로 꺼져있습니다.

##### 음성 합성 엔진이 지원하지 않는 언어로 전환할 때 알리기

이 콤보박스는 NVDA가 읽고 있는 텍스트 언어를 현재 음성 합성 엔진에서 지원하지 않을 때 어떻게 알려야 하는지 설정합니다. 자동 언어 전환이 꺼져있다면 이 옵션은 아무런 효과도 없으며, 콤보박스는 읽기전용 상태가 됩니다.

. | .
--- | ---
옵션 | 말하기, 비프음, 끔
기본값 | 말하기

##### 구두점/기호 레벨

키: NVDA+p

이 옵션을 사용하여 단어로 읽을 구두점 및 기타 기호의 양을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, '모두'로 설정하면 모든 기호를 단어로 읽습니다. 이 옵션은 현재 활성화된 음성 엔진뿐만 아니라 모든 음성 엔진에 적용됩니다.

##### 문자 및 기호 처리 시 음성 언어 신뢰

기본적으로 켜져 있는 이 옵션은, 문자 및 기호를 처리할 때 현재 음성의 언어를 신뢰할 수 있는지 NVDA에게 알려줍니다. 특정 음성 엔진이나 음성에서 NVDA가 구두점을 잘못된 언어로 읽는 경우, 이 옵션을 꺼서 NVDA가 대신 전역 언어 설정을 사용하도록 할 수 있습니다.

##### 유니코드 정규화

이 옵션을 켜면 NVDA가 읽는 텍스트에 유니코드 정규화가 적용됩니다. 여러 형태로 표현될 수 있는 문자를 읽어줄 때 유용합니다. NVDA는 NFKC(정규화 형식 호환성 합성) 알고리즘을 사용하며, 이는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

1. 유니코드 표준의 일부이며 소셜 미디어에서 흔히 사용되는 문자의 굵게 및 기울임꼴 버전은 가장 일반적인 호환 가능한 형태로 정규화됩니다. 예를 들어, 라틴 문자 "h"는 "𝐡"(굵게), "ℎ"(기울임꼴) 등으로 표시될 수도 있지만, 정규화가 활성화되면 항상 "h"로 읽어줍니다. 이러한 정규화 측면은 Microsoft Word 수식 편집기에서 수식을 읽는 데에도 도움이 됩니다.

2. 합성 문자로 정규화. 예를 들어, 독일어 및 튀르키예어와 같은 언어에서 흔히 사용되는 문자 "ü"(움라우트/분음 부호가 있는 u)는 두 가지 형태로 표현될 수 있습니다:

   1. 단일 유니코드 문자 (ü)
   2. 두 문자로 분해된 형태 (ü), 즉 일반 라틴 문자 u와 분음 부호 수정 기호 유니코드 정규화는 모든 음성 출력에서 단일 문자 형태인 한 가지 형태만 사용되도록 보장합니다.

3. "ĳ"(ij 합자)를 포함한 일부 합자를 두 글자 형태("ij")로 분해합니다.

4. 예를 들어 고대 히브리어와 같은 결합 문자에서 수식자 순서를 안정적으로 정렬합니다.

어디서든 유니코드 정규화 설정을 전환하려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (켬), 켬, 끔
기본값 | 켬

##### 글자 단위로 이동할 때 "정규화됨"이라고 알리기

이 설정은 확인란으로, 선택하면 철자 읽기 등 개별 문자를 읽을 때 해당 문자가 정규화되었음을 NVDA가 명시적으로 알리도록 합니다. 예를 들어 이 옵션을 활성화하면, "ĳ" 문자의 철자를 읽을 때 "i j 정규화됨"으로 발음됩니다.

참고: 이 설정은 "유니코드 정규화"가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

##### 문자와 기호 처리 시 유니코드 컨소시엄 데이터(이모지 포함) 사용

이 확인란을 선택하면 NVDA는 문자와 기호를 발음할 때 추가적인 기호 발음 사전을 포함합니다. 이 사전에는 유니코드 컨소시엄에서 공통 로케일 데이터 저장소의 일부로 제공하는 기호(특히 이모지)에 대한 설명이 포함되어 있습니다. NVDA가 이 데이터에 기반하여 이모지 문자 설명을 말하게 하려면 이 옵션을 활성화해야 합니다. 하지만 이모지 설명을 기본적으로 지원하는 음성 합성기를 사용하고 있다면 이 옵션을 끄는 것이 좋을 수 있습니다.

참고: 수동으로 추가하거나 편집한 문자 설명은 사용자 설정의 일부로 저장됩니다. 따라서 특정 이모지의 설명을 변경하면 이 옵션의 활성화 여부와 관계없이 해당 이모지에 대해 사용자 지정 설명이 음성으로 출력됩니다. NVDA의 구두점/기호 발음 설정 대화상자에서 기호 설명을 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다.

어디서든 유니코드 컨소시엄 데이터 포함 여부를 전환하려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 지정하세요.

##### 대문자 음높이 변경 비율 (%)

이 입력란에서는 대문자를 말할 때 음성의 음높이가 변경될 양을 입력할 수 있습니다. 이 값은 백분율 값으로, 음수 값은 음높이를 낮추고 양수 값은 음높이를 높입니다. 음높이 변경이 없으려면 0을 사용합니다. 일반적으로 NVDA는 모든 대문자에 대해 음높이를 약간 높이지만, 일부 음성 합성 엔진은 이를 잘 지원하지 않을 수 있습니다. 대문자 음높이 변경이 지원되지 않는 경우, 대신 대문자 앞에 "캡"이라고 말하기 및/또는 대문자 비프음 알림 사용을 고려하십시오.

##### 대문자 앞에 "캡"이라고 말하기

이 설정은 체크 상자로, 선택하면 NVDA가 철자를 읽을 때와 같이 개별 문자로 말할 때 모든 대문자 앞에 "캡"이라는 단어를 말하도록 합니다.

##### 대문자 비프음 알림

이 체크 상자를 선택하면, NVDA는 대문자 자체를 만날 때마다 작은 비프음을 냅니다.

##### 지원되는 경우 철자 읽기 기능 사용

어떤 단어들은 한 글자로만 구성되지만, 해당 글자가 (철자를 읽을 때처럼) 개별 문자로 발음되는지 또는 단어로 발음되는지에 따라 발음이 다릅니다. 예를 들어, 영어에서 "a"는 글자이기도 하고 단어이기도 하며, 각각의 경우 발음이 다릅니다. 음성 합성기가 이 기능을 지원하는 경우, 이 옵션을 통해 두 가지 경우를 구별하여 발음할 수 있습니다. 대부분의 음성 합성기는 이 기능을 지원합니다.

이 옵션은 일반적으로 활성화하는 것이 좋습니다. 하지만 일부 Microsoft Speech API 음성 합성기는 이 기능을 올바르게 구현하지 못하여 활성화 시 이상하게 작동할 수 있습니다. Code Factory의 음성 합성기(추가 기능 및 SAPI 응용 프로그램 모두)도 이 기능을 올바르게 구현하지 못하며, 음성 텍스트의 불필요한 철자 읽기를 유발합니다 (예: NVDA 메뉴 또는 대화 상자). 개별 문자 발음에 문제가 있다면 이 옵션을 비활성화해 보십시오.

##### 커서 이동 시 지연된 문자 설명

. | .
--- | ---
옵션 | 켬, 끔
기본값 | 끔

이 설정을 체크하면, 글자 단위로 이동할 때 NVDA가 글자 설명을 말합니다.

예를 들어, 글자 단위로 줄을 검토할 때, 문자 "b"를 읽으면 NVDA는 1초 지연 후 "Bravo"라고 말합니다. 이 기능은 기호 발음을 구별하기 어렵거나 청각 장애가 있는 사용자에게 유용할 수 있습니다.

지연된 글자 설명은 해당 시간 동안 다른 텍스트가 음성 출력되거나 `control` 키를 누르면 취소됩니다.

##### 음성 모드 순환 명령에서 사용 가능한 모드

이 체크 가능한 목록을 통해 `NVDA+s`를 사용하여 음성 모드 간을 순환할 때 포함할 모드를 선택할 수 있습니다. 체크되지 않은 모드는 제외됩니다. 기본적으로 모든 모드가 포함됩니다.

예를 들어 "신호음" 및 "끔" 모드를 사용할 필요가 없다면 이 두 모드를 체크 해제하고, "말하기"와 "요청 시" 모드는 모두 체크된 상태로 유지해야 합니다. 최소 두 개 이상의 모드를 체크해야 합니다.

#### 음성 엔진 선택

##### 음성 엔진 선택 대화상자 열기

키: `NVDA+control+s`

NVDA 설정 대화상자의 음성 범주에 있는 변경... 버튼을 눌러 열 수 있는 음성 엔진 대화상자에서는 NVDA가 음성 출력에 사용할 음성 엔진을 선택할 수 있습니다. 원하는 음성 엔진을 선택한 후 확인을 누르면 NVDA가 선택한 음성 엔진을 로드합니다. 음성 엔진 로드 중 오류가 발생하면 NVDA는 메시지로 사용자에게 알리고 이전 음성 엔진을 계속 사용합니다.

##### 음성 엔진

이 옵션을 통해 NVDA가 음성 출력에 사용할 음성 엔진을 선택할 수 있습니다.

NVDA가 지원하는 음성 엔진 목록은 지원되는 음성 엔진 섹션을 참조하세요.

이 목록에 항상 표시되는 특별한 항목 중 하나는 "음성 없음"이며, 이를 통해 음성 출력 없이 NVDA를 사용할 수 있습니다. 이 기능은 NVDA를 점자로만 사용하려는 사용자나 음성 뷰어만 사용하려는 정안 개발자에게 유용할 수 있습니다.

#### 음성 엔진 설정 고리

NVDA 설정 대화상자의 '음성' 범주로 가지 않고도 음성 설정을 빠르게 변경하고 싶다면, NVDA 실행 중 어디서나 가장 일반적인 음성 설정을 순환하며 변경할 수 있는 NVDA 단축키가 있습니다:

명령 이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
다음 음성 설정 항목으로 이동 | NVDA+control+오른쪽 화살표 | NVDA+shift+control+오른쪽 화살표 | 현재 항목 다음의 사용 가능한 음성 설정 항목으로 이동하며, 마지막 항목 다음에는 다시 첫 항목으로 순환합니다.
이전 음성 설정 항목으로 이동 | NVDA+control+왼쪽 화살표 | NVDA+shift+control+왼쪽 화살표 | 현재 항목 이전의 사용 가능한 음성 설정 항목으로 이동하며, 첫 항목 이전에는 다시 마지막 항목으로 순환합니다.
현재 음성 설정 값 증가 | NVDA+control+위쪽 화살표 | NVDA+shift+control+위쪽 화살표 | 현재 음성 설정 값을 증가시킵니다. 예: 속도 증가, 다음 음성 선택, 볼륨 증가
현재 음성 설정 값 크게 증가 | `NVDA+control+pageUp` | `NVDA+shift+control+pageUp` | 현재 음성 설정 값을 더 큰 단위로 증가시킵니다. 예: 음성 설정에서는 20개 음성 단위로 건너뛰고, 슬라이더 설정(속도, 높낮이 등)에서는 최대 20%씩 값을 증가시킵니다.
현재 음성 설정 값 감소 | NVDA+control+아래쪽 화살표 | NVDA+shift+control+아래쪽 화살표 | 현재 음성 설정 값을 감소시킵니다. 예: 속도 감소, 이전 음성 선택, 볼륨 감소
현재 음성 설정 값 크게 감소 | `NVDA+control+pageDown` | `NVDA+shift+control+pageDown` | 현재 음성 설정 값을 더 큰 단위로 감소시킵니다. 예: 음성 설정에서는 20개 음성 단위로 뒤로 건너뛰고, 슬라이더 설정에서는 최대 20%씩 값을 감소시킵니다.

#### 점자

NVDA 설정 대화 상자의 점자 범주에는 점자 입력 및 출력의 다양한 부분을 변경할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 범주에는 다음과 같은 옵션이 있습니다:

##### 점자 디스플레이 변경

NVDA 설정 대화 상자의 점자 범주에 있는 `변경...` 버튼은 `[점자 디스플레이 선택](#SelectBrailleDisplay)` 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 사용 중인 점자 디스플레이를 선택할 수 있습니다. 이 대화 상자는 NVDA 설정 대화 상자 위에 열립니다. `점자 디스플레이 선택` 대화 상자에서 설정을 저장하거나 닫으면 NVDA 설정 대화 상자로 돌아갑니다.

##### 출력 점자표

이 범주의 다음 옵션은 점자 출력 점자표 콤보 상자입니다. 이 콤보 상자에는 다양한 언어, 점자 표준 및 등급별 점자표가 있습니다. 선택한 점자표는 텍스트를 점자로 변환하여 점자 디스플레이에 표시하는 데 사용됩니다. 화살표 키를 사용하여 목록에서 점자표 간에 이동할 수 있습니다. "자동"을 선택하면 NVDA의 현재 언어에 따라 점자표가 선택됩니다.

##### 입력 점자표

이전 옵션을 보완하여 다음에 찾을 설정은 점자 입력 점자표 콤보 상자입니다. 선택한 점자표는 점자 디스플레이의 퍼킨스 스타일 키보드로 입력된 점자를 텍스트로 변환하는 데 사용됩니다. 화살표 키를 사용하여 목록에서 점자표 간에 이동할 수 있습니다.

이 옵션은 점자 디스플레이에 퍼킨스 스타일 키보드가 있고 이 기능이 점자 디스플레이 드라이버에서 지원되는 경우에만 유용합니다. 점자 키보드가 있는 디스플레이에서 입력이 지원되지 않는 경우, 이 내용은 지원하는 점자 디스플레이 섹션에 명시됩니다.

##### 점자 모드

키: `NVDA+alt+t`

이 옵션을 사용하면 사용 가능한 점자 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

현재 "커서 따라가기"와 "음성 출력 표시"의 두 가지 점자 모드가 지원됩니다.

"커서 따라가기"를 선택하면 점자가 연결된 대상에 따라 점자 디스플레이가 시스템 포커스/캐럿 또는 탐색 개체/리뷰 커서를 따라갑니다.

"음성 출력 표시"를 선택하면 음성 모드가 "말하기"로 설정되었을 경우 NVDA가 말하는 내용이나 말했을 내용을 점자 디스플레이에 표시합니다.

##### 커서 위치의 단어를 컴퓨터 점자로 확장 표시

이 옵션을 사용하면 커서 아래의 단어를 약자 미적용 컴퓨터 점자로 표시할 수 있습니다.

##### 커서 표시

이 옵션은 점자 커서를 켜거나 끌 수 있게 합니다. 시스템 캐럿과 리뷰 커서에는 적용되지만 선택 표시기에는 적용되지 않습니다.

##### 커서 깜박임

이 옵션을 사용하면 점자 커서를 깜박이게 할 수 있습니다. 깜박임을 끄면 점자 커서는 계속 "올림" 위치에 있습니다. 선택 표시기는 이 옵션의 영향을 받지 않으며, 항상 깜박이지 않는 7점과 8점입니다.

##### 커서 깜박임 속도 (ms)

이 옵션은 커서의 깜박임 속도를 밀리초 단위로 변경할 수 있는 숫자 입력 필드입니다.

##### 초점 커서 모양

이 옵션은 점자가 초점에 연결되어 있을 때 점자 커서의 모양(점 패턴)을 선택할 수 있게 합니다. 선택 표시기는 이 옵션의 영향을 받지 않으며, 항상 깜박이지 않는 7점과 8점입니다.

##### 리뷰 커서 모양

점자를 리뷰 커서에 연동할 때 점자 커서의 모양(점 패턴)을 선택하는 옵션입니다. 선택 표시자는 이 옵션의 영향을 받지 않으며, 항상 깜박임 없이 7점과 8점으로 표시됩니다.

##### 메시지 표시

NVDA가 점자 메시지를 표시할지 여부와 메시지가 자동으로 사라지는 시점을 선택하는 콤보 상자입니다.

어디서든 메시지 표시 기능을 켜고 끄려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하십시오.

##### 메시지 시간 제한 (초)

NVDA 메시지가 점자 디스플레이에 표시되는 시간을 초 단위로 조절하는 숫자 입력 필드입니다. 점자 디스플레이의 라우팅 키를 누르면 NVDA 메시지가 즉시 사라지지만, 메시지를 발생시킨 해당 키를 누르면 다시 나타납니다. 이 옵션은 "메시지 표시" 설정이 "시간 제한 사용"으로 지정된 경우에만 나타납니다.

##### 점자 연동

키: NVDA+Control+T

이 옵션은 점자 디스플레이가 시스템 포커스/캐럿, 탐색 객체/리뷰 커서 또는 둘 다를 따라갈지 선택할 수 있게 합니다. "자동으로"를 선택하면 NVDA는 기본적으로 시스템 포커스와 캐럿을 따라갑니다. 이 경우, 사용자 조작으로 탐색 객체 또는 리뷰 커서 위치가 변경되면 NVDA는 포커스나 캐럿이 변경될 때까지 일시적으로 리뷰 커서를 따라가도록 고정됩니다. 점자 디스플레이가 포커스와 캐럿만 따라가게 하려면 점자를 포커스에 고정하도록 설정해야 합니다. 이 경우 점자는 객체 탐색 중 NVDA 탐색기나 리뷰 중 리뷰 커서를 따라가지 않습니다. 대신 점자가 객체 탐색과 텍스트 리뷰를 따라가게 하려면 점자를 리뷰에 고정하도록 설정해야 합니다. 이 경우 점자는 시스템 포커스와 시스템 캐럿을 따라가지 않습니다.

##### 리뷰 커서 라우팅 시 시스템 캐럿 이동

이 설정은 라우팅 버튼을 눌렀을 때 시스템 캐럿도 함께 이동할지 결정합니다. 이 옵션의 기본값은 '처리 안 함'이며, 이는 리뷰 커서 라우팅 시 캐럿이 절대 이동하지 않음을 의미합니다.

이 옵션을 '처리함'으로 설정하고, 점자 고정이 "자동으로" 또는 "리뷰 커서로"로 설정된 경우, 지원되는 상황에서 커서 라우팅 키를 누르면 시스템 캐럿이나 초점도 함께 이동합니다. 현재 리뷰 모드가 화면 리뷰일 경우, 물리적인 캐럿은 없습니다. 이 경우 NVDA는 라우팅하려는 텍스트 아래의 객체에 초점을 맞추려고 시도합니다. 이는 객체 리뷰에도 동일하게 적용됩니다.

또한 이 옵션을 자동으로 고정되었을 때만 캐럿을 이동하도록 설정할 수도 있습니다. 이 경우, 커서 라우팅 키를 누르면 NVDA가 리뷰 커서에 자동으로 고정되었을 때만 시스템 캐럿이나 초점이 이동하며, 리뷰 커서에 수동으로 고정되었을 때는 아무런 이동도 발생하지 않습니다.

이 옵션은 "점자 고정"이 "자동으로" 또는 "리뷰 커서로"로 설정된 경우에만 표시됩니다.

어디서든 리뷰 커서 라우팅 시 시스템 캐럿 이동 기능을 전환하려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하십시오.

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (처리 안 함), 처리 안 함, 자동으로 고정 시에만, 처리함
기본 | 안 함

##### 문단 단위로 읽기

이 옵션을 활성화하면 점자가 줄 단위 대신 문단 단위로 표시됩니다. 또한, 다음 줄 및 이전 줄 명령도 그에 따라 문단 단위로 이동합니다. 이는 디스플레이에 더 많은 텍스트가 들어갈 수 있는 경우에도 각 줄의 끝에서 디스플레이를 스크롤할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 이를 통해 많은 양의 텍스트를 더 유창하게 읽을 수 있습니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

##### 문단 시작 표시

"문단 단위로 읽기"가 선택된 경우, 문단의 시작을 나타내기 위해 선택한 시작 표시가 나타납니다. 이는 구조화된 문서나 책과 같이 많은 양의 텍스트를 읽는 데 사용되는 응용 프로그램에서 특히 유용할 수 있습니다. 이러한 문서에서는 내용 구조를 파악하거나 단락 위치를 기준으로 책갈피 또는 주석을 설정하기 위해 단락 시작 위치를 아는 것이 유용할 수 있습니다.

옵션으로는 미묘한 단락 구분 기호로 공백 두 개를 사용하거나, 더 명확한 기호로 단락 기호(¶, 필크로우)를 사용할 수 있습니다.

. | .
--- | ---
옵션 | 단락 시작 표시 없음, 공백 두 개( ), 필크로우(¶)
기본값 | 단락 시작 표시 없음

##### 초점 컨텍스트 표시

이 옵션을 사용하면 객체가 초점을 받았을 때 NVDA가 점자 디스플레이에 표시할 컨텍스트 정보를 선택할 수 있습니다. 컨텍스트 정보란 초점을 포함하는 객체들의 계층 구조를 의미합니다. 예를 들어, 목록 항목에 초점을 맞추면 해당 항목은 목록의 일부가 됩니다. 이 목록은 대화 상자 등에 포함될 수 있습니다. NVDA의 객체에 적용되는 계층 구조에 대한 자세한 내용은 객체 탐색 섹션을 참조하세요.

'초점 이동 시 출력'으로 설정하면, NVDA는 점자 디스플레이에 가능한 많은 초점 정보를 표시하려고 시도하지만, 변경된 초점 부분만 표시합니다. 위 예시의 경우, 이는 목록으로 초점을 이동하면 NVDA가 점자 디스플레이에 해당 목록 항목을 표시한다는 의미입니다. 또한, 점자 디스플레이에 공간이 충분하다면 NVDA는 해당 목록 항목이 목록의 일부라는 정보도 함께 표시하려고 시도합니다. 그런 다음 화살표 키로 목록을 탐색하기 시작하면, 사용자는 자신이 여전히 목록 안에 있다는 것을 인지하고 있는 것으로 간주됩니다. 따라서 초점을 맞추는 나머지 목록 항목에 대해서는, NVDA는 점자 디스플레이에 초점이 맞춰진 목록 항목만 표시합니다. 초점 정보(예: 현재 목록 안에 있으며 이 목록이 대화 상자의 일부라는 정보)를 다시 읽으려면 점자 디스플레이를 뒤로 스크롤해야 합니다.

이 옵션을 '항상 세부 내용 출력'으로 설정하면, NVDA는 이전에 동일한 초점 정보를 보았는지 여부에 관계없이 점자 디스플레이에 가능한 많은 초점 정보를 표시하려고 시도합니다. 이렇게 하면 NVDA가 점자 디스플레이에 가능한 한 많은 정보를 담을 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 단점은 점자 디스플레이에서 초점이 시작되는 위치가 항상 달라진다는 것입니다. 예를 들어, 항목의 시작 부분을 찾기 위해 계속 손가락을 움직여야 하므로 긴 목록의 항목을 빠르게 훑어보는 것이 어려울 수 있습니다. 이는 NVDA 2017.2 및 이전 버전의 기본 동작이었습니다.

초점 이동시 출력 옵션을 '뒤로 스크롤시에만 출력'으로 설정하면, NVDA는 기본적으로 점자 디스플레이에 초점 이동 정보를 표시하지 않습니다. 따라서 위 예시에서 NVDA는 사용자가 목록 항목에 초점을 맞췄음을 표시합니다. 그러나 문맥 정보(예: 목록 안에 있고 해당 목록이 대화 상자의 일부임)를 읽으려면 점자 디스플레이를 뒤로 스크롤해야 합니다.

어디서든 초점 이동시 출력을 전환하려면 입력 제스처 대화 상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하십시오.

##### 선택 영역 표시

이 설정은 점자 디스플레이에 선택 영역 표시기(7점과 8점)를 표시할지 여부를 결정합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 선택 영역 표시기가 표시됩니다. 선택 영역 표시기는 읽는 동안 방해가 될 수 있습니다. 이 옵션을 비활성화하면 가독성이 향상될 수 있습니다.

어디서나 선택 영역 표시 기능을 켜고 끄려면 입력 제스처 대화 상자에서 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (켬), 켬, 끔
기본값 | 켬

##### 서식 표시

이 설정은 NVDA가 텍스트 서식을 점자로 표시하는 방식을 정합니다. 이 옵션은 NVDA가 점자로 글꼴 속성을 표시하도록 설정된 경우에만 적용됩니다.

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (Liblouis), Liblouis, 태그
기본값 | Liblouis

옵션 | 동작
--- | ---
Liblouis | 네이티브 점자 서식을 사용합니다. 참고: 이 옵션은 선택된 점자표가 굵게, 기울임꼴, 밑줄 속성 표시를 지원하는 경우에만 해당 속성들을 표시합니다.
태그 | 텍스트 서식 변경 방식과 위치를 설명하는 태그를 사용합니다.

###### 태그

"서식 표시"가 "태그"로 설정되면, 서식 변경이 감지될 때 점자로 서식 태그가 표시됩니다. 이 태그는 ⣋로 시작하고 ⣙로 끝납니다. 서식 태그에는 텍스트 서식을 설명하는 하나 이상의 기호가 포함됩니다. 다음 기호들이 정의되어 있습니다:

기호 | 의미
--- | ---
⠃ ("b") | 굵게 시작
⡃ ("b" 에 7점 추가) | 굵게 끝
⠊ ("i") | 기울임꼴 시작
⡊ (점 7이 있는 "i") | 기울임꼴 종료
⠥ ("u") | 밑줄 시작
⡥ (점 7이 있는 "u") | 밑줄 종료
⠎ ("s") | 취소선 시작
⡎ (점 7이 있는 "s") | 취소선 종료

##### 텍스트에서 커서 라우팅 시 문자 읽기

이 옵션을 활성화하면, 점자 커서 라우팅 키로 커서를 해당 위치로 이동할 때 NVDA가 커서 위치의 문자를 자동으로 읽어줍니다.

어디서든 이 옵션을 켜고 끄려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

##### 줄 또는 문단 단위로 탐색할 때 읽기

이 옵션을 활성화하면 점자 디스플레이의 탐색 컨트롤을 사용하여 도달한 줄이나 문단을 NVDA가 읽어줍니다.

어디서든 이 옵션을 토글하려면, 입력 제스처 대화상자의 '점자' 섹션에서 'speakOnNavigatingByUnit'에 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

##### 가능하면 단어가 나뉘지 않도록 하기

이 설정을 켜면 점자 디스플레이 끝에 표시하기에는 너무 큰 단어가 나뉘지 않습니다. 대신 디스플레이 끝에 약간의 빈 공간이 생깁니다. 디스플레이를 스크롤하면 전체 단어를 읽을 수 있습니다. 이것을 때때로 '워드랩'이라고 합니다. 단, 단어 자체가 디스플레이에 표시하기에는 너무 클 경우, 단어는 반드시 나뉘어야 합니다.

이 설정을 끄면 단어의 가능한 많은 부분이 표시되지만 나머지는 잘립니다. 디스플레이를 스크롤하면 단어의 나머지 부분을 읽을 수 있습니다.

이 설정을 켜면 더 자연스럽게 읽을 수 있지만, 일반적으로 디스플레이를 더 많이 스크롤해야 합니다.

##### 유니코드 정규화

이 옵션을 켜면 점자 디스플레이에 표시되는 텍스트에 유니코드 정규화가 수행됩니다. 이는 특정 점자표에서 알 수 없는 문자를 점자로 표시해야 하고, 해당 문자에 호환되는 대체 문자(예: 소셜 미디어에서 자주 사용되는 굵은 글꼴 및 기울임꼴 문자)가 있는 경우에 유용합니다. 유니코드 정규화의 다른 이점은 상응하는 음성 설정 섹션에서 더 자세히 설명되어 있습니다.

어디서든 유니코드 정규화 설정을 전환하려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

. | .
--- | ---
옵션 | 기본 (끔), 켬, 끔
기본 | 끔

##### 스크롤 중 음성 중단

이 설정은 점자 디스플레이를 앞/뒤로 스크롤할 때 음성을 중단할지 여부를 결정합니다. 이전/다음 줄 명령은 항상 음성을 중단합니다.

점자를 읽는 동안 음성 출력이 방해가 될 수 있습니다. 이 때문에 기본적으로 점자 디스플레이를 스크롤할 때 음성 출력을 중단하도록 이 옵션이 활성화되어 있습니다.

이 옵션을 비활성화하면 점자를 읽는 동시에 음성도 들을 수 있습니다.

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (활성화), 활성화, 비활성화
기본값 | 활성화

#### 점자 디스플레이 선택

##### 점자 디스플레이 선택 대화상자 열기

키: `NVDA+control+a`

NVDA 설정 대화상자의 점자 범주에 있는 변경... 버튼을 눌러 열 수 있는 점자 디스플레이 선택 대화상자에서는 NVDA가 점자 출력에 사용할 점자 디스플레이를 선택할 수 있습니다. 원하는 점자 디스플레이를 선택한 후 확인을 누르면 NVDA가 선택한 디스플레이를 로드합니다. 디스플레이 드라이버 로딩 중 오류가 발생하면 NVDA는 메시지로 사용자에게 알리고, 이전 디스플레이가 있는 경우 해당 디스플레이를 계속 사용합니다.

##### 점자 디스플레이

이 콤보 상자는 시스템에서 사용 가능한 점자 디스플레이 드라이버에 따라 여러 옵션을 제공합니다. 화살표 키를 사용하여 이러한 옵션 간에 이동합니다.

자동 옵션을 선택하면 NVDA가 백그라운드에서 지원되는 여러 점자 디스플레이를 검색할 수 있습니다. 이 기능이 활성화된 상태에서 지원되는 디스플레이를 USB 또는 블루투스로 연결하면 NVDA가 이 디스플레이에 자동으로 연결됩니다.

점자 사용 안 함은 점자를 사용하지 않음을 의미합니다.

지원되는 점자 디스플레이 및 백그라운드 자동 감지를 지원하는 디스플레이에 대한 자세한 내용은 지원되는 점자 디스플레이 섹션을 참조하십시오.

##### 자동으로 감지할 디스플레이

점자 디스플레이가 "자동"으로 설정된 경우, 이 목록 컨트롤의 확인란을 사용하여 자동 감지 프로세스에 포함될 디스플레이 드라이버를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 평소에 사용하지 않는 점자 디스플레이 드라이버를 제외할 수 있습니다. 예를 들어, 작동에 Baum 드라이버가 필요한 디스플레이만 소유하고 있다면, Baum 드라이버는 활성화 상태로 두고 다른 드라이버는 비활성화할 수 있습니다.

기본적으로 자동 감지를 지원하는 모든 드라이버는 활성화되어 있습니다. 향후 NVDA 버전이나 추가 기능에서 추가되는 드라이버도 기본적으로 활성화됩니다.

드라이버가 디스플레이 자동 감지를 지원하는지 확인하려면 지원되는 점자 디스플레이 섹션에서 사용 중인 점자 디스플레이 관련 문서를 참조하십시오.

##### 포트

이 옵션(사용 가능한 경우)을 사용하면 선택한 점자 디스플레이와 통신하는 데 사용할 포트 또는 연결 유형을 선택할 수 있습니다. 점자 디스플레이에 사용 가능한 선택 항목이 포함된 콤보 상자입니다.

기본적으로 NVDA는 자동 포트 감지를 사용합니다. 즉, 시스템에서 사용 가능한 USB 및 블루투스 장치를 검색하여 점자 장치와의 연결이 자동으로 설정됩니다. 그러나 일부 점자 디스플레이의 경우 사용할 포트를 명시적으로 선택할 수 있습니다. 일반적인 옵션으로는 "자동 연결"(NVDA가 기본 자동 포트 선택 절차를 사용함), "USB", "블루투스" 및 점자 디스플레이가 해당 통신 유형을 지원하는 경우 레거시 직렬 통신 포트 등이 있습니다.

점자 디스플레이가 자동 포트 감지만 지원하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

지원되는 통신 유형 및 사용 가능한 포트에 대한 자세한 내용을 확인하려면 점자 디스플레이 설명서의 지원되는 점자 디스플레이 섹션을 참조하십시오.

참고: 동일한 드라이버를 사용하는 여러 점자 디스플레이를 동시에 컴퓨터에 연결하는 경우(예: Seika 디스플레이 두 대 연결), 현재로서는 NVDA에게 사용할 디스플레이를 지정할 수 없습니다. 따라서 한 번에 한 가지 유형/제조업체의 점자 디스플레이만 컴퓨터에 연결하는 것을 권장합니다.

#### 오디오

##### 오디오 설정 열기

키: `NVDA+control+u`

NVDA 설정 대화상자의 오디오 범주에는 오디오 출력의 여러 가지 측면을 변경할 수 있는 옵션이 있습니다.

##### 출력 장치

이 옵션은 선택한 음성 합성기가 음성을 출력할 오디오 장치를 선택하는 데 사용됩니다.

##### 오디오 더킹 모드

단축키: `NVDA+shift+d`

이 옵션은 NVDA가 음성을 출력하는 동안 또는 NVDA가 실행 중인 동안 항상 다른 응용 프로그램의 볼륨을 낮출지 여부를 선택합니다.

- 더킹 안 함: NVDA는 다른 오디오의 볼륨을 절대 낮추지 않습니다.
- 음성 및 소리 출력 시 더킹: NVDA는 NVDA가 음성을 출력하거나 소리를 재생할 때만 다른 오디오의 볼륨을 낮춥니다. 일부 음성 합성기에서는 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 항상 더킹: NVDA는 실행 중인 동안 항상 다른 오디오의 볼륨을 낮게 유지합니다.

이 옵션은 NVDA가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. NVDA의 포터블 버전 및 임시 복사본에서는 오디오 더킹을 지원할 수 없습니다.

##### NVDA 소리 크기를 음성 볼륨에 맞춤

. | .
--- | ---
옵션 | 사용 안 함, 사용함
기본값 | 사용 안 함

이 옵션을 켜면 NVDA 효과음 및 경고음의 크기가 현재 사용 중인 음성 볼륨 설정에 맞춰 조절됩니다. 음성 볼륨을 낮추면 효과음 크기도 작아집니다. 마찬가지로 음성 볼륨을 높이면 효과음 크기도 커집니다.

##### NVDA 소리 크기

이 슬라이더로 NVDA 효과음 및 경고음의 크기를 조절할 수 있습니다. 이 설정은 "NVDA 소리 크기를 음성 볼륨에 맞춤" 옵션이 꺼져 있을 때만 적용됩니다.

##### 소리 분할

사운드 분리 기능은 사용자가 헤드폰 및 스피커와 같은 스테레오 출력 장치를 활용할 수 있게 해줍니다. 사운드 분리를 사용하면 NVDA 음성은 한 채널(예: 왼쪽)로 출력하고 다른 모든 애플리케이션의 소리는 다른 채널(예: 오른쪽)로 재생할 수 있습니다. 기본적으로 사운드 분리는 비활성화되어 있습니다. 제스처를 사용하여 다양한 사운드 분리 모드를 순환할 수 있습니다:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
사운드 분리 모드 순환 | `NVDA+alt+s` | 사운드 분리 모드 간 순환.

기본적으로 이 명령은 다음 모드 간을 순환합니다:

- 사운드 분리 비활성화: NVDA가 사운드 분리 처리를 적용하지 않습니다.
- NVDA는 왼쪽, 애플리케이션은 오른쪽: NVDA 음성은 왼쪽 채널로, 다른 애플리케이션 소리는 오른쪽 채널로 재생됩니다.
- NVDA는 왼쪽, 애플리케이션은 양쪽 채널: NVDA 음성은 왼쪽 채널로, 다른 애플리케이션 소리는 왼쪽 및 오른쪽 채널 양쪽으로 재생됩니다.

NVDA 설정의 콤보 상자에서 더 고급 사운드 분리 모드를 사용할 수 있습니다. 이러한 모드 중 "NVDA 양쪽 채널 및 응용 프로그램 양쪽 채널"은 모든 소리를 강제로 양쪽 채널로 보냅니다. 이 모드는 다른 오디오 처리가 채널 볼륨에 영향을 미치는 경우 "사운드 분리 비활성화" 모드와 다를 수 있습니다.

사운드 분리는 믹서(mixer)처럼 작동하지 않는다는 점에 유의하십시오. 예를 들어, 사운드 분리가 "NVDA 왼쪽 및 응용 프로그램 오른쪽"으로 설정된 상태에서 응용 프로그램이 스테레오 사운드 트랙을 재생하는 경우, 사운드 트랙의 오른쪽 채널만 들리고 왼쪽 채널은 음소거됩니다.

NVDA가 충돌하면 응용 프로그램 사운드 볼륨을 복원할 수 없으며, NVDA 충돌 후에도 해당 응용 프로그램은 여전히 한 채널에서만 소리를 출력할 수 있다는 점에 유의하십시오. 이 문제를 완화하려면 NVDA를 다시 시작하고 "NVDA 양쪽 채널 및 응용 프로그램 양쪽 채널" 모드를 선택하십시오.

##### 사운드 분리 모드 사용자 지정

이 확인 가능한 목록을 사용하면 `NVDA+alt+s`를 사용하여 사운드 분리 모드 간에 순환할 때 포함할 모드를 선택할 수 있습니다. 선택되지 않은 모드는 제외됩니다. 기본적으로 세 가지 모드만 포함됩니다.

- 사운드 분리 비활성화됨.
- NVDA 왼쪽, 응용 프로그램 오른쪽.
- NVDA 왼쪽, 응용 프로그램 양쪽 채널.

참고: 적어도 하나의 모드를 선택해야 합니다.

##### 음성 출력 후 오디오 장치 활성 유지 시간

이 편집 상자는 음성 출력이 끝난 후 NVDA가 오디오 장치를 얼마나 오래 활성 상태로 유지할지 지정합니다. 이를 통해 NVDA는 단어 일부가 누락되는 것과 같은 특정 음성 오류를 방지할 수 있습니다. 이는 오디오 장치(특히 블루투스 및 무선 장치)가 대기 모드로 전환되기 때문에 발생할 수 있습니다. 이는 가상 머신(예: Citrix Virtual Desktop) 내에서 NVDA를 실행하거나 특정 노트북에서 실행하는 등 다른 사용 사례에서도 도움이 될 수 있습니다.

값을 낮게 설정하면 장치가 너무 빨리 대기 모드로 전환되어 오디오 끊김이 더 자주 발생할 수 있으며, 이어지는 음성 시작 부분이 잘릴 수 있습니다. 값을 너무 높게 설정하면 소리가 출력되지 않을 때에도 장치가 더 오랫동안 활성 상태로 유지되어 사운드 출력 장치의 배터리가 더 빨리 소모될 수 있습니다.

시간 값을 0으로 설정하여 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

#### 시각 보조

NVDA 설정 대화상자의 시각 보조 범주에서는 시각 보조 기능을 활성화, 비활성화 및 구성할 수 있습니다.

참고: 이 범주에서 사용 가능한 옵션은 NVDA 추가 기능으로 확장될 수 있습니다. 기본적으로 이 설정 범주에는 다음 옵션이 포함됩니다:

##### 시각적 강조

시각적 강조 그룹의 확인란은 NVDA 내장 시각적 강조 기능의 동작을 제어합니다.

- 강조 사용: 시각적 강조를 켜거나 끕니다.
- 시스템 초점 강조: 시스템 초점 강조 표시 여부를 전환합니다.
- 탐색 객체 강조: 탐색 객체 강조 표시 여부를 전환합니다.
- 브라우즈 모드 커서 강조: 가상 브라우즈 모드 커서 강조 표시 여부를 전환합니다.

참고: "강조 표시 사용" 확인란을 선택하거나 선택 해제하면 다른 트리 확인란의 상태도 함께 변경됩니다. 따라서 "강조 표시 사용"이 꺼져 있을 때 이 확인란을 선택하면, 다른 트리 확인란도 자동으로 선택됩니다. 초점만 강조하고 탐색 객체 및 브라우즈 모드 확인란은 선택 해제 상태로 두려면, "강조 표시 사용" 확인란은 반만 선택된 상태가 됩니다.

##### 화면 가림막

"화면을 검게 만들기 (즉시 적용)" 확인란을 선택하여 화면 가림막을 활성화할 수 있습니다. 활성화 후 화면이 검게 변할 것이라는 경고가 표시됩니다. 계속하기 전에("예" 선택), 음성/점자 출력을 활성화했으며 화면 없이 컴퓨터를 제어할 수 있는지 확인하십시오. 스크린 커튼 활성화를 더 이상 원하지 않으면 "아니오"를 선택하십시오. 확실하다면 "예" 버튼을 선택하여 스크린 커튼을 활성화할 수 있습니다. 이 경고 메시지를 매번 보는 것을 원치 않는다면, 해당 메시지가 표시되는 대화 상자에서 이 동작 방식을 변경할 수 있습니다. "화면 검게 만들기" 확인란 옆의 "스크린 커튼 로드 시 항상 경고 표시" 확인란을 선택하여 언제든지 경고를 복원할 수 있습니다.

기본적으로 스크린 커튼이 전환될 때 소리가 재생됩니다. 이 동작을 변경하려면 "스크린 커튼 전환 시 소리 재생" 확인란의 선택을 해제하면 됩니다.

##### 타사 시각 보조 기능 설정

추가적인 시각 향상 기능은 NVDA 추가 기능을 통해 제공될 수 있습니다. 이러한 기능에 조정 가능한 설정이 있는 경우, 이 설정 범주 내에 별도의 그룹으로 표시됩니다. 각 제공자별 지원 설정에 대해서는 해당 제공자의 설명서를 참조하십시오.

#### 키보드

##### 키보드 설정 열기

키: `NVDA+control+k`

NVDA 설정 대화상자의 키보드 범주에는 키보드를 사용하고 입력할 때 NVDA가 작동하는 방식을 설정하는 옵션이 있습니다. 이 설정 범주에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다:

##### 키보드 레이아웃

이 콤보 상자에서 NVDA가 사용할 키보드 레이아웃 유형을 선택할 수 있습니다. 현재 NVDA와 함께 제공되는 두 가지 유형은 데스크탑과 노트북입니다.

##### NVDA 보조 키 선택

이 목록의 확인란은 NVDA 보조키로 사용할 수 있는 키를 제어합니다. 선택 가능한 키는 다음과 같습니다:

- Caps Lock 키
- 숫자 패드의 Insert 키
- 확장 Insert 키 (주로 화살표 키 위, Home 키와 End 키 근처에 있음)

NVDA 키로 지정된 키가 없으면 많은 NVDA 명령에 접근할 수 없으므로, 적어도 하나 이상의 보조 키를 선택해야 합니다.

##### 입력한 글자 알림

키: `NVDA+2`

이 옵션은 키보드로 문자를 입력할 때 NVDA가 해당 문자를 읽어주는 시점을 제어합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다:

- 끔: NVDA가 입력한 문자를 알리지 않습니다.
- 편집 창에서만: NVDA는 편집 창 및 텍스트를 입력할 수 있는 다른 영역에서 입력된 문자만 알립니다.
- 항상: NVDA가 모든 입력된 문자를 알립니다.

##### 입력한 단어 말하기

키: `NVDA+3`

이 옵션은 NVDA가 키보드로 입력하는 단어를 읽어주는 시점을 제어합니다. 선택 가능한 옵션은 다음과 같습니다:

- 끔: NVDA는 입력한 단어를 읽어주지 않습니다.
- 편집 컨트롤에서만: NVDA는 편집 컨트롤 및 텍스트를 입력할 수 있는 다른 영역에서 입력된 단어만 읽어줍니다.
- 항상: NVDA는 입력된 모든 단어를 읽어줍니다.

##### 글자 입력 시 말하기 중단

이 옵션을 켜면 글자를 입력할 때마다 말하기가 중단됩니다. 기본적으로 켜져 있습니다.

##### Enter 키 입력 시 말하기 중단

이 옵션을 켜면 Enter 키를 누를 때마다 음성 출력이 중단됩니다. 이 설정은 기본적으로 켜져 있습니다.

##### 모두 읽기 중 빠른 탐색 허용

이 옵션을 켜면 특정 탐색 명령(예: 브라우즈 모드에서 빠른 탐색 또는 줄/문단 단위 이동) 사용 시 '모두 읽기'가 중단되지 않고, 대신 새로운 위치로 이동하여 계속 읽습니다.

##### Caps Lock이 켜져 있을 때 소문자 입력 시 경고음 울림

이 옵션을 활성화하면 Caps Lock이 켜진 상태에서 Shift 키와 함께 글자를 입력할 경우 경고음이 울립니다. 일반적으로 Caps Lock이 켜진 상태에서 Shift 키를 눌러 글자를 입력하는 것은 의도하지 않은 경우가 많으며, 이는 대개 Caps Lock이 활성화된 것을 인지하지 못했기 때문입니다. 따라서 이에 대한 경고를 받는 것이 상당히 유용할 수 있습니다.

##### 단축키 말하기

단축키: NVDA+4

이 옵션을 활성화하면 키보드에서 입력하는 모든 비문자 키를 NVDA가 알려줍니다. 여기에는 Ctrl 키와 다른 글자 키의 조합 등도 포함됩니다.

##### 입력 중 맞춤법 오류 발생 시 효과음 재생

이 옵션을 켜면, 입력한 단어에 맞춤법 오류가 있을 때 짧은 효과음이 재생됩니다. 이 옵션은 NVDA 설정 대화상자의 문서 서식 알림 설정에서 맞춤법 오류 알림이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

##### 다른 응용프로그램의 키 처리

이 옵션을 사용하면 화상 키보드나 음성 인식 소프트웨어와 같은 응용프로그램에서 생성된 키 입력을 NVDA가 처리할지 여부를 사용자가 제어할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 켜져 있지만, UniKey 입력 소프트웨어로 베트남어를 입력하는 사용자 등 특정 사용자는 잘못된 문자 입력을 유발할 수 있으므로 이 옵션을 끄기를 원할 수 있습니다.

##### 다중 키 누름 제한 시간

일부 NVDA 키보드 제스처는 동일한 키를 빠르게 연속으로 누른 횟수에 따라 다른 작업을 수행합니다. 예를 들어 "탐색기 객체의 현재 글자 읽기" 명령이 있습니다. 이 명령은 한 번 누르면 글자를 읽고, 두 번 누르면 해당 글자의 음성 설명을 읽으며, 세 번 누르면 글자의 숫자 값을 읽습니다. 이 옵션은 동일한 키를 다시 눌렀을 때, 이전 누름에 이어지는 동작이 아닌 새로운 제스처로 인식되기까지의 시간 제한을 설정합니다. 예를 들어, 시간 제한이 너무 짧으면 키를 두 번 눌렀을 때 문자 설명 대신 현재 글자를 두 번 읽게 됩니다. 기본 시간 제한은 500ms(0.5초)입니다. 고정 키를 사용하거나 신체적 제약이 있는 사용자의 경우 이 시간 제한을 늘리면 특히 유용할 수 있습니다.

#### 마우스

##### 마우스 설정 열기

단축키: `NVDA+control+m`

NVDA 설정 대화상자의 마우스 범주에서는 마우스 추적, 마우스 좌표 신호음 재생 및 기타 마우스 사용 옵션을 설정할 수 있습니다. 이 범주에는 다음 옵션이 포함됩니다:

##### 마우스 포인터 모양 변경 알림

이 체크박스를 선택하면 마우스 포인터의 모양이 변경될 때마다 NVDA가 이를 알려줍니다. Windows에서는 마우스 포인터 모양이 바뀌면서 편집 가능 상태, 로딩 상태 등의 정보를 나타냅니다.

##### 마우스 따라 읽기 사용

단축키: NVDA+m

이 기능을 켜면, 화면에서 마우스 포인터를 움직일 때마다 NVDA가 포인터 아래의 텍스트를 읽어줍니다. 객체 탐색 대신 마우스를 직접 움직여 화면 내용을 찾는 데 유용합니다.

##### 텍스트 단위

NVDA가 마우스를 움직일 때 포인터 아래 텍스트를 알리도록 설정된 경우, 이 옵션으로 얼마만큼의 텍스트를 읽을지 정확히 선택할 수 있습니다. 옵션은 글자, 단어, 줄, 문단입니다.

텍스트 단위를 어디서든 변경하려면 입력 제스처 대화상자에서 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

##### 마우스 진입 시 객체 알림

이 확인란을 선택하면 마우스가 객체 안으로 이동할 때 NVDA가 해당 객체에 대한 정보를 알려줍니다. 여기에는 객체의 역할(유형)과 상태(선택/눌림), 표의 셀 좌표 등이 포함됩니다. 일부 객체 세부 정보 알림은 객체 표현 또는 문서 서식 알림 범주와 같이 다른 설정이 어떻게 지정되었는지에 따라 달라질 수 있습니다.

##### 마우스 이동 시 오디오 좌표 재생

이 확인란을 선택하면 마우스가 움직일 때 NVDA가 신호음을 재생하여 사용자가 화면 크기를 기준으로 마우스 위치를 파악할 수 있도록 합니다. 마우스가 화면의 더 높은 곳에 있을수록 신호음의 높이가 높아집니다. 마우스가 화면에서 더 왼쪽이나 오른쪽에 있을수록 소리가 더 왼쪽이나 오른쪽에서 재생됩니다(사용자가 스테레오 스피커나 헤드폰을 사용하는 경우).

##### 밝기가 오디오 좌표 볼륨 제어

"마우스 이동 시 오디오 좌표 재생" 확인란이 선택된 경우, 이 확인란을 선택하면 오디오 좌표 신호음의 볼륨이 마우스 아래 화면 밝기에 따라 조절됩니다. 이 설정은 기본적으로 선택 해제되어 있습니다.

##### 다른 응용 프로그램의 마우스 입력 무시

이 옵션을 사용하면 사용자는 TeamViewer나 다른 원격 제어 소프트웨어 같은 다른 응용 프로그램에서 발생하는 마우스 이벤트(마우스 이동 및 버튼 누름 포함)를 무시할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다. 이 옵션을 선택하고 "마우스 추적 사용" 옵션도 활성화한 경우, 다른 응용 프로그램이 마우스를 이동시키면 NVDA는 마우스 아래에 있는 항목을 알려주지 않습니다.

#### 터치스크린 상호작용

터치 기능이 있는 컴퓨터에서만 사용할 수 있는 이 설정 범주에서는 NVDA의 터치스크린 상호 작용 방식을 설정할 수 있습니다. 이 범주에는 다음 옵션이 포함됩니다:

##### 터치스크린 상호작용 지원 사용

이 체크상자는 NVDA의 터치스크린 상호작용 지원을 활성화합니다. 활성화하면, 터치스크린 장치에서 손가락을 사용하여 화면의 항목을 탐색하고 상호 작용할 수 있습니다. 이 옵션을 끄면 NVDA가 실행되지 않는 것처럼 터치스크린 지원이 비활성화됩니다. 이 설정은 NVDA+Control+Alt+T 키를 사용하여 전환할 수도 있습니다.

##### 터치 입력 모드

이 확인란을 사용하여 터치 키보드로 텍스트를 입력할 때 사용할 방법을 지정할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면, 터치 키보드에서 키를 찾은 후 손가락을 떼면 선택한 키가 눌러집니다. 이 확인란을 선택 해제하면, 키를 누르기 위해 터치 키보드의 키를 두 번 탭해야 합니다.

#### 리뷰 커서

NVDA 설정 대화상자의 리뷰 커서 범주는 NVDA의 리뷰 커서 동작을 설정하는 데 사용됩니다. 이 범주에는 다음 옵션이 포함됩니다:

##### 시스템 초점 따라가기

키: NVDA+7

이 옵션을 켜면, 초점이 변경될 때마다 리뷰 커서는 항상 현재 시스템 초점과 동일한 객체에 놓입니다.

##### 시스템 캐럿 따라가기

키: NVDA+6

이 옵션을 켜면, 시스템 캐럿이 이동할 때마다 리뷰 커서도 해당 위치로 자동 이동됩니다.

##### 마우스 커서 따라가기

이 옵션을 켜면, 마우스가 이동함에 따라 리뷰 커서가 따라갑니다.

##### 단순 리뷰 모드

이 옵션을 켜면, NVDA는 탐색할 수 있는 객체 계층 구조에서 사용자에게 중요하지 않은 객체(예: 보이지 않는 객체 및 레이아웃 목적으로만 사용되는 객체)를 제외하도록 필터링합니다.

어디서든 단순 리뷰 모드를 켜고 끄려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

#### 객체 표시

##### 객체 표시 설정 열기

키: `NVDA+control+o`

NVDA 설정 대화상자의 객체 표시 범주에서는 설명, 위치 정보 등 컨트롤에 대해 NVDA가 얼마나 많은 정보를 표시할지 설정합니다. 이 옵션들은 일반적으로 브라우즈 모드에는 적용되지 않습니다. 이 옵션들은 일반적으로 포커스 알림 및 NVDA 객체 탐색에 적용되며, 텍스트 내용 읽기(예: 브라우즈 모드)에는 적용되지 않습니다.

##### 도구 설명 알림

선택하면 도구 설명이 나타날 때 NVDA가 알려주도록 하는 확인란입니다. 많은 창과 컨트롤은 마우스 포인터를 그 위로 이동하거나, 때로는 포커스를 해당 항목으로 이동할 때 작은 메시지(또는 도구 설명)를 표시합니다.

##### 알림 알림

이 확인란을 선택하면 NVDA는 도움말 풍선과 토스트 알림이 나타날 때 알려줍니다.

- 도움말 풍선은 도구 설명과 비슷하지만 일반적으로 크기가 더 크며, 네트워크 케이블 연결 해제와 같은 시스템 이벤트나 Windows 보안 문제 알림 등과 관련됩니다.
- 토스트 알림은 Windows 10에 도입되었으며 시스템 트레이의 알림 센터에 나타나 여러 이벤트(예: 업데이트 다운로드 완료, 새 이메일 수신 등)를 알려줍니다.

##### 객체 단축키 알림

이 확인란을 선택하면 NVDA는 특정 객체나 컨트롤을 알릴 때 연관된 단축키를 함께 알려줍니다. 예를 들어 메뉴 모음의 파일 메뉴에는 Alt+F라는 단축키가 있을 수 있습니다.

##### 객체 위치 정보 알림

이 옵션은 포커스나 객체 탐색으로 객체로 이동할 때 해당 객체의 위치(예: 4개 중 1번째)를 알릴지 여부를 선택합니다.

##### 사용할 수 없을 때 객체 위치 정보 추측

객체 위치 정보 알림이 켜져 있을 때, 이 옵션을 사용하면 특정 컨트롤에서 위치 정보를 사용할 수 없는 경우 NVDA가 이를 추측하여 알립니다.

이 옵션을 켜면 NVDA는 메뉴나 도구 모음과 같은 더 많은 컨트롤의 위치 정보를 알려주지만, 이 정보는 약간 부정확할 수 있습니다.

##### 객체 설명 알림

객체와 함께 설명(예: 검색 제안, 대화 상자가 열린 직후 전체 대화 상자 알림 등)을 보고받고 싶지 않다면 이 체크 상자를 선택 해제하십시오.

##### 진행률 막대 출력

키: NVDA+u

이 옵션은 NVDA가 진행률 막대 업데이트를 사용자에게 알리는 방식을 제어합니다.

다음과 같은 옵션이 있습니다:

- 끔: 진행률 막대가 변경될 때 알리지 않습니다.
- 말하기: 이 옵션은 NVDA가 진행률 막대를 퍼센트로 말하도록 합니다. 진행률 막대가 변경될 때마다 NVDA는 새 값을 말합니다.
- 삐 소리: 이 옵션은 진행률 막대가 변경될 때마다 NVDA가 삐 소리를 내도록 합니다. 삐 소리가 높을수록 진행률 막대가 완료에 가까워진 것입니다.
- 경고음 및 말하기: 이 옵션을 선택하면 NVDA가 진행률 막대가 업데이트될 때 경고음과 함께 알려줍니다.

##### 백그라운드 진행률 막대 알림

이 옵션을 선택하면 NVDA는 해당 창이 활성 상태가 아니더라도 진행률 막대를 계속 알려줍니다. 진행률 막대가 포함된 창을 최소화하거나 다른 창으로 전환하더라도, NVDA가 해당 진행률 막대를 계속 추적하므로 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

##### 동적 콘텐츠 변경 사항 알림

키: NVDA+5

터미널이나 채팅 프로그램의 대화 내역 창과 같은 특정 객체에서 새 콘텐츠 알림 여부를 전환합니다.

##### 자동 제안 표시 시 소리 재생

자동 제안 표시 알림 여부를 전환합니다. 활성화된 경우, NVDA는 자동 제안이 나타났음을 알리는 소리를 재생합니다. 자동 제안은 특정 편집 필드나 문서에 입력된 텍스트를 기반으로 제공되는 추천 항목 목록입니다. 예를 들어, Windows Vista 이상 버전의 시작 메뉴 검색창에 텍스트를 입력하면 입력한 내용에 따라 Windows가 추천 목록을 표시합니다. 다양한 Windows 10 앱의 검색 필드와 같은 일부 편집 필드에서는 텍스트를 입력할 때 추천 목록이 나타났음을 NVDA가 알려줄 수 있습니다. 자동 추천 목록은 편집 필드에서 벗어나면 닫히며, 일부 필드에서는 이러한 상황이 발생했을 때 NVDA가 이를 알려줄 수 있습니다.

#### 입력 작성

입력 작성 범주에서는 IME 또는 텍스트 서비스 입력 방식과 같은 아시아 문자 입력을 NVDA가 어떻게 알릴지 제어할 수 있습니다. 입력 방식은 사용 가능한 기능과 정보 전달 방식이 매우 다양하므로, 가장 효율적인 입력 환경을 얻으려면 각 입력 방식에 맞게 이 옵션들을 다르게 설정해야 할 가능성이 높습니다.

##### 사용 가능한 모든 후보 자동 보고

이 옵션은 기본적으로 켜져 있으며, 후보 목록이 나타나거나 페이지가 변경될 때 보이는 모든 후보를 자동으로 보고할지 여부를 선택할 수 있습니다. 중국어 New ChangJie나 Boshiami와 같은 표의문자 입력 방식에서는 이 옵션을 켜두면 모든 기호와 해당 번호를 자동으로 듣고 즉시 선택할 수 있어 유용합니다. 하지만 중국어 New Phonetic과 같은 표음 문자 입력 방식에서는 모든 기호가 동일하게 들리므로, 각 후보에 대한 문자 설명을 통해 더 많은 정보를 얻으려면 화살표 키를 사용하여 목록 항목을 개별적으로 탐색해야 하므로 이 옵션을 끄는 것이 더 유용할 수 있습니다.

##### 선택된 후보 알림

기본적으로 켜져 있는 이 옵션은 후보 목록이 나타나거나 선택 항목이 변경될 때 NVDA가 선택된 후보를 알릴지 여부를 선택할 수 있게 합니다. 화살표 키로 선택 항목을 변경할 수 있는 입력 방식(예: 중국어 새 음성입력)의 경우 이 옵션이 필요하지만, 일부 입력 방식에서는 이 옵션을 끄는 것이 타이핑에 더 효율적일 수 있습니다. 이 옵션을 끄더라도 리뷰 커서는 계속 선택된 후보에 위치하므로, 객체 탐색 / 리뷰를 사용하여 해당 후보나 다른 후보를 수동으로 읽을 수 있습니다.

##### 후보에 대해 항상 간략한 문자 설명 포함

기본적으로 켜져 있는 이 옵션은 후보 목록에 있는 각 문자에 대해, 해당 문자가 선택되거나 후보 목록이 나타날 때 자동으로 읽힐 때 NVDA가 간략한 설명을 제공할지 여부를 선택할 수 있게 합니다. 중국어와 같은 로케일의 경우, 선택된 후보에 대한 추가 문자 설명 알림은 이 옵션의 영향을 받지 않습니다. 이 옵션은 한국어 및 일본어 입력 방식에 유용할 수 있습니다.

##### 읽기 문자열 변경 사항 알림

중국어 새 음성입력 및 새 창힐과 같은 일부 입력 방식에는 읽기 문자열(때로는 사전 조합 문자열이라고도 함)이 있습니다. 이 옵션을 사용하여 NVDA가 미확정 문자열에 새로 입력되는 글자를 알릴지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 켜져 있습니다. 참고: 중국어 창힐과 같은 일부 구형 입력기는 미확정 글자를 저장하기 위해 미확정 문자열을 사용하지 않고, 대신 조합 문자열을 직접 사용할 수 있습니다. 조합 문자열 보고 설정에 대해서는 다음 옵션을 참조하십시오.

##### 조합 문자열 변경 사항 보고

미확정 또는 조합 전 데이터가 유효한 표의 문자로 조합된 후, 대부분의 입력기는 최종적으로 문서에 삽입되기 전에 이 문자를 다른 조합된 문자와 함께 임시 저장을 위해 조합 문자열에 넣습니다. 이 옵션을 사용하면 조합 문자열에 새로 나타나는 문자를 NVDA가 보고할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 켜져 있습니다.

#### 브라우즈 모드

##### 브라우즈 모드 설정 열기

단축키: `NVDA+control+b`

NVDA 설정 대화 상자의 브라우즈 모드 범주는 웹 페이지와 같은 복잡한 문서를 읽고 탐색할 때 NVDA의 동작을 설정하는 데 사용됩니다. 이 범주에는 다음과 같은 옵션들이 있습니다:

##### 한 줄당 최대 글자 수

이 필드는 브라우즈 모드에서 한 줄의 최대 길이(글자 수)를 설정합니다.

##### 페이지당 최대 줄 수

이 필드는 브라우즈 모드에서 Page Up 또는 Page Down 키를 눌렀을 때 이동할 줄 수를 설정합니다.

##### 화면 레이아웃 사용

키: NVDA+v

이 옵션은 브라우즈 모드가 클릭 가능한 내용(링크, 버튼, 필드)을 별도의 줄에 표시할지, 아니면 시각적으로 보이는 대로 텍스트 흐름 안에 포함할지 지정합니다. 참고: 이 옵션은 항상 화면 레이아웃을 사용하는 Outlook 및 Word와 같은 Microsoft Office 앱에는 적용되지 않습니다. 화면 레이아웃이 활성화되면 페이지 요소가 시각적으로 표시되는 대로 유지됩니다. 예를 들어, 시각적으로 한 줄에 있는 여러 링크는 음성 및 점자에서도 같은 줄에 있는 여러 링크로 표현됩니다. 꺼져있다면, 링크나 버튼 같은 상호작용 요소가 각각 별도의 줄에 배치됩니다. 링크나 버튼 뒤에 오는 비상호작용 텍스트는 읽기 쉽도록 같은 줄로 계속 이어집니다. 이렇게 하면 줄 단위 페이지 탐색 중에 내용을 더 쉽게 이해할 수 있으며, 일부 사용자는 항목과 더 쉽게 상호 작용할 수 있습니다.

##### 페이지 로드 시 브라우즈 모드 사용

이 확인란은 페이지를 로드할 때 브라우즈 모드를 자동으로 활성화할지 여부를 전환합니다. 이 옵션이 비활성화된 경우에도 브라우즈 모드가 지원되는 페이지나 문서에서는 수동으로 브라우즈 모드를 활성화할 수 있습니다. 브라우즈 모드에서 지원하는 응용 프로그램 목록은 브라우즈 모드 섹션을 참조하십시오. 참고: 이 옵션은 Microsoft Word에서처럼 브라우즈 모드가 항상 선택 사항인 경우에는 적용되지 않습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

##### 페이지 로드 시 자동으로 모두 읽기

이 확인란은 브라우즈 모드에서 페이지가 로드된 후 자동으로 읽는 기능을 켜거나 끕니다. 이 옵션은 기본적으로 켜져 있습니다.

##### 레이아웃 표 포함

이 옵션은 순전히 레이아웃 목적으로만 사용되는 표를 NVDA가 어떻게 처리할지를 결정합니다. 이 옵션이 켜져 있으면, NVDA는 이를 일반 표로 취급하여 문서 서식 설정에 따라 알리고 빠른 탐색 명령으로 찾습니다. 이 옵션이 꺼져 있으면, 해당 표는 알려주지 않으며 빠른 탐색 명령으로 찾을 수도 없습니다. 하지만 표의 내용은 여전히 일반 텍스트로 포함됩니다. 이 옵션은 기본적으로 꺼져 있습니다.

어디서든 레이아웃 표 포함 여부를 전환하려면 입력 제스처 대화 상자에서 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

##### 링크, 헤딩 등 필드 알림 설정

링크, 헤딩, 표 등 탐색 시 알려주는 필드를 설정하려면 NVDA 설정 대화상자의 문서 서식 알림 범주 옵션을 확인하세요.

##### 초점 이동 시 자동 포커스 모드

이 옵션을 사용하면 초점 이동 시 포커스 모드가 실행됩니다. 예를 들어 웹 페이지에서 Tab 키를 눌러 form으로 이동했을 때 이 옵션이 선택되어 있다면 포커스 모드가 자동으로 실행됩니다.

##### 캐럿 이동 시 자동 포커스 모드

이 옵션이 선택되어 있으면, 화살표 키 사용 시 NVDA가 포커스 모드를 시작하거나 종료할 수 있습니다. 예를 들어, 웹 페이지에서 아래 화살표 키로 이동하다가 편집 상자에 도달하면, NVDA가 자동으로 포커스 모드로 전환합니다. 화살표 키로 편집 상자 밖으로 이동하면 NVDA가 다시 브라우즈 모드로 돌아갑니다.

##### 포커스 모드와 브라우즈 모드 소리 알림

이 옵션이 활성화되면, NVDA는 브라우즈 모드와 포커스 모드 간 전환 시 변경 사항을 음성으로 안내하는 대신 특수 효과음을 재생합니다.

##### 명령이 아닌 제스처가 문서로 전달되는 것을 차단하기

기본적으로 활성화되어 있는 이 옵션은, NVDA 명령을 실행하지 않고 일반적으로 명령 키로 간주되지 않는 제스처(키 입력 등)가 현재 포커스된 문서로 전달되는 것을 차단할지 여부를 선택할 수 있게 합니다. 예를 들어, 이 옵션이 활성화된 상태에서 'j' 키를 누르면, 해당 키가 한 글자 탐색 명령도 아니고 응용 프로그램 자체의 명령일 가능성도 없지만 문서에 도달하는 것이 차단됩니다. 이 경우, 차단되는 키가 눌릴 때마다 NVDA는 Windows 기본 효과음이 재생되도록 합니다.

#### 문서 서식 알림

##### 문서 서식 알림 설정 열기

키: `NVDA+control+d`

이 범주의 대부분 옵션은 문서 내에서 커서를 이동할 때 어떤 유형의 서식을 알림받을지 설정하기 위한 것입니다. 예를 들어, '글꼴 이름 알림' 확인란을 선택하면, 다른 글꼴이 적용된 텍스트로 화살표 키를 이동할 때마다 해당 글꼴 이름이 안내됩니다.

문서 서식 알림 옵션은 그룹별로 정리되어 있습니다. 다음 항목의 알림을 설정할 수 있습니다:

- 글꼴
  - 글꼴 이름
  - 글꼴 크기
  - 글꼴 속성 (끔, 말하기, 점자, 말하기 및 점자)
  - 위 첨자 및 아래 첨자
  - 강조
  - 강조 표시된 (Marked) 텍스트
  - 스타일
  - 색상
- 문서 정보
  - 주석
  - 책갈피
  - 수정 내용
  - 철자 오류
- 페이지 및 간격
  - 페이지 번호
  - 줄 번호
  - 줄 들여쓰기 알림 (끔, 말하기, 소리, 말하기 및 소리)
  - 줄 들여쓰기 알림 시 빈 줄 무시
  - 문단 들여쓰기 (예: 내어쓰기, 첫 줄 들여쓰기)
  - 줄 간격 (예: 1줄, 2줄 등)
  - 정렬
- 표 정보
  - 표
  - 행/열 머리글 (끄기, 행, 열, 행 및 열)
  - 셀 좌표
  - 셀 테두리 (끄기, 스타일, 색상 및 스타일)
- 요소
  - 헤딩
  - 링크
  - 링크 유형 (같은 페이지로 이동)
  - 그래픽
  - 목록
  - 인용문
  - 그룹
  - 랜드마크
  - 아티클
  - 프레임
  - 그림 및 캡션
  - 클릭 가능

어디서든 이 설정을 전환하려면 입력 제스처 대화상자에서 사용자 지정 제스처를 할당하세요.

##### 글꼴 속성

이 옵션을 사용하여 굵게, 기울임꼴, 밑줄, 취소선과 같은 특정 글꼴 속성을 알리는 방식을 선택할 수 있습니다. 글꼴 속성 콤보 상자에는 네 가지 옵션이 있습니다:

- 끄기: NVDA가 이러한 글꼴 속성을 알리지 않습니다.
- 음성: NVDA가 이러한 글꼴 속성이 변경될 때 음성으로 알립니다.
- 점자: NVDA가 이러한 속성을 점자로 표시합니다. 표시되는 정확한 방식은 NVDA의 점자 설정에서 구성할 수 있습니다.
- 음성 및 점자: NVDA는 위의 두 가지 방법을 모두 사용하여 글꼴 속성을 알립니다.

##### 커서 이후의 서식 변경 알림

활성화하면, 이 설정은 NVDA 성능 저하를 유발할 수 있더라도 줄을 읽어줄 때 해당 줄의 모든 서식 변경 사항을 감지하도록 합니다.

기본적으로 NVDA는 시스템 캐럿 / 리뷰 커서 위치의 서식을 감지하며, 성능 저하를 일으키지 않는 경우에 한해 줄의 나머지 부분 서식도 감지할 수 있습니다.

WordPad와 같이 서식이 중요한 응용 프로그램에서 문서를 교정할 때 이 옵션을 활성화하세요.

##### 줄 들여쓰기 알림

이 옵션으로 줄 시작 부분의 들여쓰기 알림 방식을 설정할 수 있습니다. '줄 들여쓰기 알림' 콤보 상자에는 네 가지 옵션이 있습니다.

- 끄기: NVDA는 들여쓰기를 특별히 알리지 않습니다.
- 음성: 음성을 선택한 경우, 들여쓰기 양이 변경되면 NVDA는 "공백 12개" 또는 "탭 4개"와 같이 말합니다.
- 톤(소리): '톤(소리)'을 선택하면, 들여쓰기 양이 변경될 때 톤(소리) 높낮이로 들여쓰기 변화를 알려줍니다. 톤(소리)은 공백 하나마다 높아지며, 탭의 경우 공백 4개에 해당하는 만큼 높아집니다.
- 음성 및 톤(소리): 이 옵션은 위의 두 가지 방법을 모두 사용하여 들여쓰기를 알려줍니다.

'들여쓰기 알림 시 빈 줄 무시' 확인란을 선택하면, 빈 줄의 들여쓰기 변경은 알리지 않습니다. 이 옵션은 프로그래밍 소스 코드처럼 빈 줄을 사용하여 들여쓰기된 텍스트 블록을 구분하는 문서를 읽을 때 유용할 수 있습니다.

#### 문서 탐색

이 범주에서는 문서 탐색의 다양한 측면을 조정할 수 있습니다.

##### 문단 스타일

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (응용 프로그램에서 처리), 응용 프로그램에서 처리, 단일 줄 바꿈, 다중 줄 바꿈
기본값 | 응용 프로그램에서 처리

이 콤보 상자를 사용하여 `Ctrl+위쪽 화살표` 및 `Ctrl+아래쪽 화살표`로 문단 단위로 탐색할 때 사용할 문단 스타일을 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 문단 스타일은 다음과 같습니다:

- 응용 프로그램에서 처리: NVDA가 응용 프로그램에서 이전 또는 다음 문단을 결정하도록 허용하며, 탐색 시 NVDA는 새 문단을 읽어줍니다. 이 스타일은 응용 프로그램이 자체적으로 문단 탐색을 지원할 때 가장 잘 작동하며 기본값입니다.
- 한 줄 바꾸기: NVDA가 한 줄 바꾸기를 문단 표시자로 사용하여 이전 또는 다음 문단을 판별하려고 시도합니다. 이 스타일은 응용 프로그램이 자체적으로 문단 탐색을 지원하지 않고, 문서의 문단이 `Enter` 키를 한 번 누르는 것으로 표시될 때 문서를 읽는 데 가장 적합합니다.
- 여러 줄 바꾸기: NVDA가 하나 이상의 빈 줄(`Enter` 키를 두 번 누름)을 문단 표시자로 사용하여 이전 또는 다음 문단을 판별하려고 시도합니다. 이 스타일은 블록 문단을 사용하는 문서를 작업할 때 가장 잘 작동합니다. 참고: 이 문단 스타일은 UIA를 사용하여 Microsoft Word 컨트롤에 접근하지 않는 한 Microsoft Word 또는 Microsoft Outlook에서는 사용할 수 없습니다.

입력 제스처 대화상자에서 키를 할당하여 어디서든 사용 가능한 문단 스타일을 순환하며 전환할 수 있습니다.

#### 추가 기능 스토어 설정

이 분류에서는 추가 기능 스토어의 동작 방식을 조정할 수 있습니다.

##### 자동 업데이트

이 옵션을 "알림"으로 설정하면, NVDA 시작 후 사용 가능한 추가 기능 업데이트가 있을 때 추가 기능 스토어에서 알려줍니다. 이 확인은 24시간마다 수행됩니다. 기본적으로 알림은 동일한 채널(예: stable, beta 또는 dev) 내에서 업데이트가 가능한 추가 기능에 대해서만 발생합니다. 추가 기능 업데이트 채널은 각 추가 기능별로 또는 모든 추가 기능에 대해 구성할 수 있습니다.

"자동 업데이트"로 설정하면 추가 기능이 백그라운드에서 자동으로 업데이트됩니다. 업데이트가 완료되면 NVDA를 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다.

. | .
--- | ---
옵션 | 알림 (기본값), 자동 업데이트, 비활성화됨
기본값 | 알림

옵션 | 동작
--- | ---
알림 | 추가 기능 업데이트가 있을 때 알림
자동 업데이트 | 백그라운드에서 추가 기능 자동 업데이트
비활성화 | 추가 기능 업데이트 자동 확인 안 함

##### 기본 업데이트 채널

추가 기능 자동 업데이트가 활성화되면 기본적으로 추가 기능은 동일한 채널로만 업데이트됩니다. 예를 들어, 설치된 베타 버전은 더 새로운 베타 버전으로만 업데이트됩니다. 이 옵션은 모든 추가 기능의 기본 업데이트 채널을 설정합니다. 추가 기능 스토어에서 특정 추가 기능의 업데이트 채널을 개별적으로 변경할 수도 있습니다.

. | .
--- | ---
옵션 | 동일(기본값), 모두, 업데이트 안 함, 안정 버전, 베타 또는 개발 버전, 베타, 개발 버전
기본값 | 동일

옵션 | 동작
--- | ---
동일 | 추가 기능은 현재 채널 유지
모두 | 추가 기능은 채널에 관계없이 최신 버전으로 자동 업데이트
업데이트 안 함 | 추가 기능은 기본적으로 자동 업데이트되지 않으며, 개별적으로 활성화해야 함
안정 버전 | 추가 기능은 안정 버전으로 자동 업데이트
베타 또는 개발 버전 | 추가 기능은 베타 또는 개발 버전으로 자동 업데이트
베타 | 추가 기능은 베타 버전으로 자동 업데이트
개발 버전 | 추가 기능은 개발 버전으로 자동 업데이트

##### 비호환 추가 기능 설치 자동 업데이트 허용

이 설정을 활성화하면 현재 NVDA 버전과 완전히 호환되지 않는 추가 기능도 자동으로 업데이트됩니다. 기본적으로 이 설정은 비활성화되어 있습니다. 따라서 자동 업데이트는 현재 NVDA 버전과 호환된다고 표시된 추가 기능 버전으로만 업그레이드를 진행합니다. 호환되는 버전이 출시되면 자동 업데이트는 여전히 비호환 추가 기능 버전을 호환되는 버전으로 업데이트합니다. 이 설정을 활성화하면 추가 기능 호환성이 변경되는 릴리스(매년 첫 릴리스) 사용으로 전환하는 데 유용할 수 있습니다. 이는 특히 추가 기능 호환성이 변경되는 릴리스 초기 단계에서 추가 기능의 호환성을 테스트하는 알파 및 베타 테스터에게 유용합니다.

##### 미러 서버

이 컨트롤을 사용하여 추가 기능 스토어 데이터를 다운로드할 대체 URL을 지정할 수 있습니다. NV Access 추가 기능 스토어 서버에 대한 접근이 느리거나 불가능한 지역에서 유용할 수 있습니다.

읽기 전용 텍스트 상자에 현재 미러 URL이 표시됩니다. 미러를 사용하지 않는 경우(즉, NV Access 애드온 스토어 서버를 사용하는 경우) "미러 없음"이 표시됩니다.

애드온 스토어 미러를 변경하려면 "변경..." 버튼을 눌러 애드온 스토어 미러 설정 대화상자를 여십시오.

#### 원격 제어 설정

이 분류에서는 원격 제어의 동작을 설정할 수 있습니다.

##### 원격 제어 활성화

이 확인란을 사용하여 NVDA의 원격 제어 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

이 확인란을 선택 해제하면 원격 제어 기능을 전혀 사용할 수 없습니다.

사용자 계정 컨트롤 프롬프트와 같은 보안 화면에서 원격 제어 세션을 계속하려면 이 설정을 활성화하고 변경 사항을 저장한 다음, 설정을 NVDA의 시스템 환경 설정 디렉터리로 복사해야 합니다. 원격 제어는 보안 데스크탑에서 설치된 NVDA 복사본으로 시작된 세션만 계속합니다. 예를 들어, 휴대용 NVDA 복사본으로 원격 제어 세션을 시작하고 보안 화면에서 세션을 계속할 수는 없습니다.

다음 옵션은 원격제어가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

##### 원격제어 중 연결을 해제 하기 전에 다시 묻기

이 옵션은 제어 중인 컴퓨터에 연결된 상태에서 원격제어 세션으로부터 연결을 해제할 때, 사용자에게 확인을 요구할지 여부를 제어합니다.

선택 시 연결을 해제하기 전에 NVDA가 사용자에게 다시 한 번 묻습니다. 선택 해제 시, NVDA가 사용자에게 다시 묻지 않고 즉시 연결 해제합니다.

##### 로컬 컴퓨터 제어 중 음소거

이 옵션은 로컬 컴퓨터를 제어할 때 원격 컴퓨터에서 음성과 소리를 들을 수 있는지 여부를 제어합니다.

이 옵션을 체크하면 처음 제어 컴퓨터로 연결할 때와 로컬 컴퓨터로 전환할 때 원격 제어가 자동으로 음소거합니다. 이 옵션을 체크 해제하면, 원격 제어 세션이 음소거되지 않고 시작되며 수동으로 음소거해야 합니다.

원격 제어 메뉴를 통해서, 또는 Input Gestures dialog를 참고하여 사용자 지정 제스처를 할당하여 수동으로 음소거하거나 해제할 수 있습니다.

##### NVDA 시작 후 자동으로 연결

이 옵션을 사용하면 NVDA가 시작될 때 원격제어 세션을 자동으로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 집을 떠나 있을 때 집에 있는 컴퓨터를 제어하는 데 유용할 수 있습니다.

이 옵션은 컴퓨터에 대한 무단 접근 위험을 증가시킬 수 있으므로 활성화할 때 주의하십시오.

다음 옵션에 관한 더 자세한 내용은 원격제어 세션 설정하기 섹션을 참고하세요

##### 모드

자동 연결 시 사용할 연결 모드를 선택합니다.

이 옵션은 'NVDA 시작 후 자동 연결'이 체크되어 있을 때만 사용 가능합니다.

옵션 | 동작
--- | ---
이 컴퓨터를 제어할 수 있도록 허용 | 이 컴퓨터를 "원격제어를 받는" 컴퓨터로 사용합니다. 이를 통해 "제어용" 컴퓨터의 사용자가 마치 이 컴퓨터 앞에 앉아 있는 것처럼 사용할 수 있습니다.
다른 컴퓨터 제어 | 이 컴퓨터를 "제어용" 컴퓨터로 사용합니다. 이를 통해 원격 컴퓨터에서 명령을 실행할 수 있습니다.

##### 서버

자동 연결 시 사용할 서버 유형을 선택합니다.

이 옵션은 'NVDA 시작 후 자동 연결'이 체크되어 있을 때만 사용 가능합니다.

옵션 | 동작
--- | ---
기존 서버 사용 | 기존 원격 접속 서버를 사용하여 연결을 중개합니다 (권장).
로컬 호스트 | 이 NVDA 인스턴스를 원격 제어 서버로 사용합니다 (고급). 이 옵션은 이 설명서의 범위를 벗어나는 네트워크 구성이 필요할 수 있습니다.

##### 호스트

자동 연결에 사용할 원격 제어 서버의 URL을 설정하려면 이 필드를 사용하세요. 서버가 6837 이외의 포트를 사용하는 경우 콜론 뒤에 포함하세요 (예: `example.com:1234`).

이 옵션은 NVDA 시작 후 자동 연결이 선택되어 있고 서버가 "기존 사용"으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

##### 포트

자동 연결에 사용할 TCP 포트를 설정하려면 이 필드를 사용하세요.

이 옵션은 NVDA 시작 후 자동 연결이 선택되어 있고 서버가 "로컬 호스트"로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

##### 키

자동 연결에 사용할 키(비밀번호)를 설정하려면 이 필드를 사용하세요.

이 옵션은 "NVDA 시작 후 자동 연결" 확인란이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.

##### 모든 신뢰하는 지문 삭제

이 버튼을 사용하면 이전에 신뢰했던 모든 원격 제어 서버의 지문을 삭제할 수 있습니다. 이는 이전에 연결했던 서버를 포함하여 인식되지 않는 모든 원격 제어 서버에 연결할지 다시 묻게 된다는 것을 의미합니다. 모든 신뢰하는 지문이 삭제되기 전에 확인을 요청받게 됩니다.

이 옵션은 사용자 설정에 신뢰하는 지문이 저장되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

#### Windows OCR 설정

이 범주의 설정을 사용하여 Windows OCR을(를) 구성할 수 있습니다. 이 범주에는 다음 옵션이 포함됩니다:

##### 인식 언어

이 콤보상자에서 텍스트 인식에 사용할 언어를 선택할 수 있습니다. 어디서든 사용 가능한 언어를 순환하려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하십시오.

##### 주기적으로 인식된 콘텐츠 새로 고침

이 확인란을 선택하면 인식 결과에 초점이 있을 때 NVDA가 인식된 콘텐츠를 자동으로 새로 고칩니다. 자막이 있는 동영상을 시청하는 경우와 같이 지속적으로 변경되는 콘텐츠를 모니터링하려는 경우 매우 유용할 수 있습니다. 새로 고침은 1.5초마다 수행됩니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

#### 미러 설정 대화상자

이 대화상자에서는 NVDA를 업데이트하거나 추가 기능 스토어를 사용할 때 이용할 미러의 URL을 지정할 수 있습니다. 이 기능은 해당 기능을 위한 NV Access 서버 접근이 느리거나 불가능한 곳에서 유용할 수 있습니다.

- NVDA 업데이트 미러를 설정할 때, 이 대화 상자의 제목은 "NVDA 업데이트 미러 설정"이 됩니다.
- 추가 기능 스토어 미러를 설정할 때, 이 대화 상자의 제목은 "추가 기능 스토어 미러 서버 설정"이 됩니다.

##### URL

여기에 사용하려는 미러의 URL(웹 주소)을 입력하세요. HTTP 및 HTTPS URL만 지원됩니다. 개인 정보 보호를 위해, NV Access는 가능한 경우 HTTPS URL 사용을 권장합니다.

기본 NV Access 서버를 사용하려면 이 칸을 비워 두세요.

##### 테스트...

입력한 미러 URL을 테스트하려면 이 버튼을 누르세요. 테스트가 성공하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. URL을 저장하기 전에 항상 테스트하는 것이 좋습니다.

#### 고급 설정

경고! 이 범주의 설정은 고급 사용자를 위한 것이며, 잘못 구성될 경우 NVDA가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 수행하는 작업에 대해 확신하거나 NVDA 개발자로부터 특별히 지시받은 경우에만 이 설정을 변경하십시오.

##### 고급 설정 변경하기

고급 설정을 변경하려면, 먼저 확인란을 통해 이러한 설정 수정의 위험을 이해했음을 확인하여 관련 컨트롤을 활성화해야 합니다.

##### 기본 설정 복원하기

이 버튼은 확인란이 선택되어 있지 않더라도 설정의 기본값을 복원합니다. 설정을 변경한 후에는 기본값으로 복원할 수 있습니다. 설정이 변경되었는지 확실하지 않은 경우에도 이 방법을 사용할 수 있습니다.

##### 개발자 스크래치패드 디렉터리에서 사용자 지정 코드 로드 활성화

NVDA 추가 기능을 개발할 때, 작성 중인 코드를 바로 테스트할 수 있으면 유용합니다. 이 옵션을 활성화하면 NVDA 사용자 구성 디렉터리 내의 특수 개발자 스크래치패드 디렉터리에서 사용자 지정 앱 모듈, 전역 플러그인, 점자 디스플레이 드라이버, 음성 합성 드라이버 및 시각 보조 기능 제공자를 로드할 수 있습니다. 추가 기능의 해당 모듈과 마찬가지로, 이 모듈들은 NVDA 시작 시 로드되거나, 앱 모듈 및 전역 플러그인의 경우 플러그인 다시 로드 시 로드됩니다. 이 옵션은 기본적으로 꺼져 있으며, 사용자의 명시적인 동의 없이는 테스트되지 않은 코드가 NVDA에서 실행되지 않도록 보장합니다. 사용자 지정 코드를 다른 사람에게 배포하려면 NVDA 추가 기능으로 패키지해야 합니다.

##### 개발자 스크래치패드 디렉터리 열기

이 버튼을 누르면 개발 중인 사용자 지정 코드를 저장할 수 있는 디렉터리가 열립니다. 이 버튼은 NVDA가 개발자 스크래치패드 디렉터리에서 사용자 지정 코드를 로드하도록 구성된 경우에만 활성화됩니다.

##### UIA 이벤트 및 속성 변경 등록

. | .
--- | ---
옵션 | 자동, 선택적, 전역
기본값 | 자동

이 옵션은 Microsoft UIA 접근성 API에서 발생하는 이벤트에 NVDA가 등록하는 방식을 변경합니다. "UIA 이벤트 및 속성 변경 등록" 콤보 상자에는 세 가지 옵션이 있습니다:

- 자동: Windows 11 Sun Valley 2(버전 22H2) 이상에서는 "선택적", 그 외의 경우에는 "전역".
- 선택적: NVDA는 대부분의 이벤트에 대해 이벤트 등록을 시스템 초점으로 제한합니다. 하나 이상의 응용 프로그램에서 성능 문제가 발생하면, 이 기능을 사용하여 성능이 개선되는지 확인해 보시기 바랍니다. 그러나 이전 버전의 Windows에서는 NVDA가 일부 컨트롤(예: 작업 관리자 및 이모지 패널)에서 초점을 추적하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
- 전역: NVDA는 많은 UIA 이벤트에 등록하며, 이러한 이벤트는 NVDA 내부에서 처리되고 폐기됩니다. 초점 추적은 더 많은 상황에서 안정적이지만, 특히 Microsoft Visual Studio와 같은 응용 프로그램에서는 성능이 크게 저하됩니다.

##### Microsoft Word 문서 컨트롤에 접근 시 UI 자동화 사용

NVDA가 기존의 Microsoft Word 객체 모델 대신 UI Automation 접근성 API를 사용하여 Microsoft Word 문서에 접근할지 여부를 설정합니다. 이 설정은 Microsoft Word 문서 자체와 Microsoft Outlook 메시지에 적용됩니다. 이 설정에는 다음 값이 포함됩니다:

- 기본 (적합한 경우)
- 필요한 경우에만: Microsoft Word 객체 모델을 전혀 사용할 수 없는 경우
- 적합한 경우: Microsoft Word 버전 16.0.15000 이상이거나 Microsoft Word 객체 모델을 사용할 수 없는 경우
- 항상: Microsoft Word에서 UI 자동화를 사용할 수 있는 모든 경우 (완전성 여부와 관계없이).

##### 사용 가능한 경우 Microsoft Excel 스프레드시트 컨트롤에 접근 시 UI 자동화 사용

이 옵션을 활성화하면 NVDA는 Microsoft Excel 스프레드시트 컨트롤에서 정보를 가져오기 위해 Microsoft UI Automation 접근성 API를 사용하려고 시도합니다. 이것은 실험적인 기능이며, 이 모드에서는 Microsoft Excel의 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어, 수식과 메모를 나열하는 NVDA의 요소 목록 및 스프레드시트의 폼 필드로 이동하는 브라우즈 모드 빠른 탐색 기능은 사용할 수 없습니다. 하지만 기본적인 스프레드시트 탐색/편집의 경우, 이 옵션으로 성능이 크게 향상될 수 있습니다. 대부분의 사용자가 이 옵션을 기본적으로 켜는 것은 권장하지 않지만, Microsoft Excel 빌드 16.0.13522.10000 이상 사용자가 이 기능을 테스트하고 피드백을 제공하는 것은 환영합니다. Microsoft Excel의 UI 자동화 구현은 계속 변경되고 있으며, 16.0.13522.10000 이전 버전의 Microsoft Office는 이 옵션이 유용할 만큼 충분한 정보를 제공하지 않을 수 있습니다.

##### 향상된 이벤트 처리 사용

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (활성화됨), 비활성화됨, 활성화됨
기본값 | 활성화됨

이 옵션을 활성화하면, 터미널에 많은 양의 텍스트가 표시되는 경우와 같이 많은 UI 자동화 이벤트가 발생할 때 NVDA가 응답성을 유지합니다. 이 옵션을 변경한 후에는 변경 사항을 적용하려면 NVDA를 다시 시작해야 합니다.

##### Windows 콘솔 지원

. | .
--- | ---
옵션 | 자동, 사용 가능 시 UIA, 레거시
기본값 | 자동

이 옵션은 명령 프롬프트, PowerShell 및 Linux용 Windows 하위 시스템에서 사용하는 Windows 콘솔과 NVDA가 상호 작용하는 방식을 선택합니다. 최신 Windows 터미널에는 영향을 미치지 않습니다. Windows 10 버전 1709에서 Microsoft는 콘솔에 UI Automation API 지원을 추가하여 이를 지원하는 화면 읽기 프로그램의 성능과 안정성을 크게 향상시켰습니다. UI Automation을 사용할 수 없거나 사용자 경험이 저하되는 것으로 알려진 상황에서는 NVDA의 레거시 콘솔 지원을 대체 옵션으로 사용할 수 있습니다. Windows 콘솔 지원 콤보 상자에는 세 가지 옵션이 있습니다:

- 자동: Windows 11 버전 22H2 이상에 포함된 Windows 콘솔 버전에서 UI Automation을 사용합니다. 이 옵션은 권장 사항이며 기본으로 설정되어 있습니다.
- UIA 사용 가능 시: 구현이 불완전하거나 버그가 있는 버전이라도 콘솔에서 사용 가능하면 UI 자동화를 사용합니다. 이 제한된 기능이 유용하거나 사용 목적에 충분할 수 있지만, 이 옵션의 사용은 전적으로 사용자의 책임이며 관련 지원은 제공되지 않습니다.
- 레거시: Windows 콘솔의 UI 자동화가 완전히 비활성화됩니다. UI 자동화가 더 나은 사용자 경험을 제공하는 상황에서도 레거시 폴백이 항상 사용됩니다. 따라서 자신이 무엇을 하는지 잘 알고 있는 경우가 아니라면 이 옵션을 선택하는 것은 권장되지 않습니다.

##### Microsoft Edge 및 기타 Chromium 기반 브라우저에서 UIA 사용 (사용 가능 시)

Microsoft Edge와 같은 Chromium 기반 브라우저에서 UIA가 사용 가능할 경우, 언제 UIA를 사용할지 지정할 수 있습니다. Chromium 기반 브라우저에 대한 UIA 지원은 초기 개발 단계에 있으며, IA2와 동일한 수준의 접근성을 제공하지 못할 수 있습니다. 콤보 상자에는 다음과 같은 옵션이 있습니다:

- 기본 (필요한 경우에만): NVDA 기본값으로, 현재는 "필요한 경우에만"입니다. 이 기본값은 기술이 발전함에 따라 향후 변경될 수 있습니다.
- 필요한 경우에만: IA2를 사용하기 위해 NVDA가 브라우저 프로세스에 삽입할 수 없고 UIA를 사용할 수 있는 경우, NVDA는 UIA 사용으로 대체합니다.
- 예: 브라우저가 UIA를 사용 가능하게 하면 NVDA가 이를 사용합니다.
- 아니요: NVDA가 프로세스에 삽입할 수 없는 경우에도 UIA를 사용하지 마십시오. 이는 IA2 관련 문제를 디버깅하고 NVDA가 UIA로 대체되지 않도록 하려는 개발자에게 유용할 수 있습니다.

##### 주석

이 옵션 그룹은 ARIA 주석에 대한 실험적 지원을 추가하는 기능을 활성화하는 데 사용됩니다. 이러한 기능 중 일부는 불완전할 수 있습니다.

"시스템 캐럿 위치의 주석 상세 정보 요약 보고"를 실행하려면 NVDA+d를 누르십시오.

다음 옵션이 있습니다:

- "'구조화된 주석에 대해 '상세 정보 있음' 보고": 텍스트나 컨트롤에 추가 상세 정보가 있는 경우 보고를 활성화합니다.
- "aria-description 항상 알림": `accDescription`의 출처가 aria-description이면 설명을 알립니다. 웹상의 주석에 유용합니다. 참고:
  - `accDescription`에는 여러 출처가 있으며 일부는 의미가 혼재되어 있거나 신뢰하기 어렵습니다. 과거에는 보조 기술(AT)이 `accDescription`의 출처를 구별할 수 없었고, 의미가 혼재되어 있어 보통 음성으로 출력되지 않았습니다.
  - 이 옵션은 개발 초기 단계이며 아직 널리 사용되지 않는 브라우저 기능에 의존합니다.
  - Chromium 92.0.4479.0 이상 버전과 호환될 것으로 예상됩니다.

##### 라이브 영역 알림

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (켬), 끔, 켬
기본값 | 켬

이 옵션은 일부 동적 웹 콘텐츠의 변경 사항을 NVDA가 점자로 보고할지 여부를 선택합니다. 이 옵션을 비활성화하면 이러한 콘텐츠 변경 사항을 음성으로만 보고했던 2023.1 및 이전 버전의 NVDA 동작과 동일합니다.

##### 모든 향상된 터미널에서 암호 말하기

이 설정은 UI 자동화 지원이 활성화된 Windows 콘솔 및 Mintty와 같은 일부 터미널 프로그램에서 화면이 업데이트되지 않는 상황(예: 암호 입력)에서 문자가 입력한 글자 말하기 또는 입력한 단어 말하기에 의해 읽힐지 여부를 제어합니다. 보안상의 이유로 이 설정은 비활성화된 상태로 두는 것이 좋습니다. 하지만 콘솔에서 입력한 문자 및/또는 단어 보고 시 성능 문제나 불안정성을 경험하거나, 신뢰할 수 있는 환경에서 작업하며 암호 알림을 선호하는 경우 이 설정을 활성화할 수 있습니다.

##### 레거시 Windows 콘솔에서 사용 가능할 때 향상된 입력 문자 지원 사용

이 옵션은 레거시 Windows 콘솔에서 입력된 문자를 감지하는 대체 방법을 활성화합니다. 이 방법은 성능을 개선하고 일부 콘솔 출력이 한 글자씩 읽히는 것을 방지하지만, 일부 터미널 프로그램과 호환되지 않을 수 있습니다. 이 기능은 UI 자동화를 사용할 수 없거나 비활성화된 경우, Windows 10 버전 1607 이상에서 기본적으로 사용할 수 있습니다. 경고: 이 옵션을 활성화하면 비밀번호와 같이 화면에 나타나지 않는 입력된 문자가 숨겨지지 않습니다. 신뢰할 수 없는 환경에서는 비밀번호를 입력할 때 입력한 글자 알림 및 입력한 단어 말하기 기능을 일시적으로 비활성화할 수 있습니다.

##### Diff 알고리즘

이 설정은 NVDA가 터미널에서 새로 말할 텍스트를 결정하는 방법을 제어합니다. Diff 알고리즘 콤보상자에는 세 가지 옵션이 있습니다:

- 자동: 이 옵션을 선택하면 NVDA는 대부분의 경우 디프 매치 패치(Diff Match Patch)를 선호하지만, 구형 Windows 콘솔 및 민티(Mintty)와 같이 문제가 있는 응용 프로그램에서는 디프립(Difflib)을 사용합니다.
- 디프 매치 패치(Diff Match Patch): 이 옵션을 사용하면 권장되지 않는 상황에서도 NVDA가 터미널 텍스트 변경 사항을 문자 단위로 계산합니다. 콘솔에 대량의 텍스트가 기록될 때 성능을 개선하고 줄 중간에 발생한 변경 사항을 더 정확하게 보고할 수 있습니다. 그러나 일부 응용 프로그램에서는 새 텍스트 읽기가 끊기거나 일관되지 않을 수 있습니다.
- Difflib: 이 옵션을 사용하면 권장되지 않는 상황에서도 NVDA가 터미널 텍스트의 변경 사항을 줄 단위로 계산합니다. 이 기능은 NVDA 2020.4 및 이전 버전의 동작과 동일합니다. 이 설정을 사용하면 일부 응용 프로그램에서 들어오는 텍스트 읽기가 안정될 수 있습니다. 그러나 터미널에서 줄 중간에 문자를 삽입하거나 삭제할 때 캐럿 뒤의 텍스트를 읽게 됩니다.

##### Windows 터미널에서 새 텍스트 알림 방법:

. | .
--- | ---
옵션 | 기본 (차이 계산), 차이 계산, UIA 알림
기본 | 차이 계산

이 옵션은 Windows 터미널 및 Visual Studio 2022에서 사용되는 WPF Windows 터미널 컨트롤에서 NVDA가 어떤 텍스트를 "새로운" 것으로 결정하는지("동적 내용 변경 알림"이 활성화된 경우 알릴 내용) 선택합니다. Windows 콘솔(`conhost.exe`)에는 영향을 주지 않습니다. Windows 터미널에서 새 텍스트 알림 콤보 상자에는 세 가지 옵션이 있습니다:

- 기본값: 이 옵션은 현재 "디핑"과 동일하지만, UIA 알림 지원이 더욱 발전하면 변경될 것으로 예상됩니다.
- 디핑: 이 옵션은 터미널이 새 텍스트를 렌더링할 때마다 선택된 diff 알고리즘을 사용하여 변경 사항을 계산합니다. 이것은 NVDA 2022.4 및 이전 버전에서의 동작과 동일합니다.
- UIA 알림: 이 옵션은 어떤 텍스트를 말할지 결정하는 책임을 Windows 터미널 자체에 위임합니다. 즉, NVDA가 더 이상 현재 화면의 어떤 텍스트가 "새로운" 것인지 결정할 필요가 없음을 의미합니다. 이렇게 하면 Windows 터미널의 성능과 안정성이 현저하게 향상되지만, 이 기능은 아직 완전하지 않습니다. 특히, 이 옵션을 선택하면 암호와 같이 화면에 표시되지 않는 입력된 문자가 보고됩니다. 또한, 1,000자를 초과하는 연속된 출력 범위는 정확하게 보고되지 않을 수 있습니다.

##### 만료된 포커스 이벤트에 대한 음성 취소 시도

이 옵션은 만료된 포커스 이벤트에 대한 음성 취소를 시도하는 동작을 활성화합니다. 특히 Chrome에서 Gmail 메시지 사이를 빠르게 이동할 경우 NVDA가 오래된 정보를 말하게 될 수 있습니다. 이 기능은 NVDA 2021.1 버전부터 기본적으로 활성화되어 있습니다.

##### 음성 오디오 시작 부분의 무음 제거

활성화하면 NVDA가 음성 오디오 시작 부분의 무음을 제거하여 일부 음성 합성기의 응답성을 향상시킬 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있으며, 음성 시작 부분의 무음에만 영향을 미칩니다. 음성 합성기 추가 기능을 사용할 때 필요한 무음 구간(예: 문장 사이의 쉼)도 누락되는 경우, 이 기능을 완전히 꺼서 문제를 해결할 수 있습니다.

##### SAPI 4 오디오 출력에 WASAPI 사용

이 옵션을 사용하면 Microsoft Speech API 버전 4(SAPI 4) 음성이 Windows Audio Session API(WASAPI)를 통해 오디오를 출력할 수 있습니다. 이를 통해 SAPI 4 음성은 오디오 더킹, 시작 무음 제거, 오디오 장치 활성 상태 유지와 같은 더 많은 기능과 함께 작동할 수 있습니다. 그러나 일부 SAPI 4 음성은 현재 WASAPI 구현과 호환되지 않을 수 있습니다. 사용 중인 SAPI 4 음성이 작동을 멈추는 경우 이 옵션을 비활성화할 수 있습니다.

고급 설정에서는 이 설정과 혼동하지 않도록 유사한 SAPI 5 voices 옵션이 있습니다.

. | .
--- | ---
옵션 | 기본값 (켬), 끔, 켬
기본값 | 켬

##### 캐럿 이동 제한 시간 (밀리초)

이 옵션은 편집 가능한 텍스트 컨트롤에서 캐럿(삽입점)이 이동하기까지 NVDA가 기다릴 시간을 밀리초 단위로 설정합니다. NVDA가 캐럿을 잘못 추적하는 경우(예: 항상 한 글자 뒤처지거나 줄을 반복하는 경우), 이 값을 늘려 보십시오.

##### 색상 투명도 알림

이 옵션은 색상이 투명할 때 이를 알리도록 설정하며, 이는 부가 기능/앱 모듈 개발자가 타사 응용 프로그램의 사용자 경험을 개선하기 위한 정보를 수집하는 데 유용합니다. 일부 GDI 응용 프로그램은 배경색으로 텍스트를 강조 표시하며, NVDA는 (디스플레이 모델을 통해) 이 색상을 알리려고 시도합니다. 어떤 상황에서는 텍스트가 다른 GUI 요소 위에 겹쳐져 텍스트 배경이 완전히 투명할 수 있습니다. 과거에 널리 사용되었던 여러 GUI API에서는 텍스트가 투명한 배경으로 렌더링될 수 있지만, 시각적으로는 배경색이 정확하게 표시됩니다.

##### 디버그 로그 기록 분류

이 목록의 확인란을 통해 NVDA 로그에 특정 분류의 디버그 메시지를 기록하도록 설정할 수 있습니다. 이 메시지들을 기록하면 성능 저하나 로그 파일 용량 증가를 유발할 수 있습니다. 점자 디스플레이 드라이버가 제대로 작동하지 않는 이유를 디버깅하는 경우 등, NVDA 개발자가 특별히 지시한 경우에만 이 중 하나를 켜십시오.

##### 기록된 오류에 대해 소리 재생

이 옵션은 오류가 기록될 경우 NVDA가 오류음을 재생할지 여부를 지정합니다. 테스트 버전에서만(기본값)을 선택하면 현재 NVDA 버전이 테스트 버전(알파, 베타 또는 소스에서 실행)인 경우에만 NVDA가 오류음을 재생합니다. 예를 선택하면 현재 NVDA 버전에 관계없이 오류음을 활성화할 수 있습니다.

##### 텍스트 문단 빠른 탐색 명령을 위한 정규 표현식

이 필드를 통해 사용자는 브라우즈 모드에서 텍스트 문단을 감지하기 위한 정규 표현식을 사용자 지정할 수 있습니다. 텍스트 문단 탐색 명령은 이 정규 표현식과 일치하는 문단을 검색합니다.

### 기타 설정

NVDA 설정 대화상자 외에도, NVDA 메뉴의 기본 설정 하위 메뉴에는 아래에 설명된 몇 가지 다른 항목이 포함되어 있습니다.

#### 음성 사전

음성 사전 메뉴(기본 설정 메뉴에 있음)에는 NVDA가 특정 단어나 구문을 발음하는 방식을 관리할 수 있는 대화상자가 포함되어 있습니다. 현재 세 가지 다른 유형의 음성 사전이 있습니다. 다음과 같습니다:

- 기본: 이 사전의 규칙은 NVDA의 모든 음성에 영향을 줍니다.
- 음성: 이 사전의 규칙은 현재 사용 중인 음성 합성기 음성에 영향을 줍니다.
- 임시: 이 사전의 규칙은 NVDA의 모든 음성에 영향을 주지만 현재 세션에만 해당됩니다. 이 규칙은 임시적이며 NVDA를 다시 시작하면 손실됩니다.

이 사전 대화상자들을 어디서든 열고자 한다면, 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 지정해야 합니다.

모든 사전 대화상자에는 음성 처리에 사용될 규칙 목록이 포함되어 있습니다. 대화상자에는 추가, 편집, 제거 및 모두 제거 버튼도 포함되어 있습니다.

사전에 새 규칙을 추가하려면 추가 버튼을 누르고, 나타나는 대화상자의 필드에 내용을 입력한 후 확인을 누르십시오. 그러면 규칙 목록에서 새 규칙을 볼 수 있습니다. 하지만 규칙이 실제로 저장되도록 하려면, 규칙 추가/편집을 마친 후 반드시 확인을 눌러 사전 대화상자를 완전히 종료해야 합니다.

NVDA 음성 사전의 규칙을 사용하면 한 문자열을 다른 문자열로 변경할 수 있습니다. 예를 들어, "bird"라는 단어가 나타날 때마다 NVDA가 "bird" 대신 "frog"라는 단어를 말하도록 하는 규칙을 만들 수 있습니다. 규칙 추가 대화상자에서 가장 쉬운 방법은 패턴 필드에 "bird"를 입력하고, 대체 필드에 "frog"를 입력하는 것입니다. 주석 필드에 규칙에 대한 설명을 입력할 수도 있습니다 (예: bird를 frog로 변경).

하지만 NVDA의 음성 사전은 단순한 단어 교체보다 훨씬 강력합니다. '규칙 추가' 대화상자에는 규칙의 대소문자 구별 여부를 설정하는 확인란도 있습니다 (이는 NVDA가 문자의 대소문자 여부를 구별해야 함을 의미합니다). 기본적으로 NVDA는 대소문자를 구분하지 않습니다).

마지막으로, 라디오 버튼 세트를 통해 패턴이 '어디서나 일치'할지, '전체 단어 일치'일 경우에만 적용할지, 또는 '정규 표현식'으로 처리할지를 NVDA에 지정할 수 있습니다. 패턴을 '전체 단어 일치'로 설정하면 해당 패턴이 더 긴 단어의 일부로 나타나지 않는 경우에만 교체가 이루어짐을 의미합니다. 이 조건은 단어 바로 앞뒤의 문자가 글자, 숫자 또는 밑줄(_)이 아니거나, 앞뒤에 문자가 전혀 없는 경우에 충족됩니다. 따라서 앞서 'bird'라는 단어를 'frog'로 교체하는 예시에서, 이를 '전체 단어 일치'로 설정하면 'birds'나 'bluebird'와는 일치하지 않습니다.

정규 표현식은 특수 기호를 포함하는 패턴으로, 이를 통해 한 번에 여러 문자를 일치시키거나 숫자만 또는 글자만 일치시키는 등의 작업을 할 수 있습니다 (이는 몇 가지 예시입니다). 정규 표현식은 이 사용자 가이드에서 다루지 않습니다. 정규 표현식에 대한 기초 내용은 Python 정규 표현식 가이드를 참조하십시오.

#### 구두점/기호 발음

이 대화 상자에서는 구두점 및 기타 기호의 발음 방식과 해당 기호가 읽히는 기호 레벨을 변경할 수 있습니다.

편집 중인 기호 발음의 언어는 대화 상자 제목에 표시됩니다. 참고: 이 대화 상자는 NVDA 설정 대화 상자의 음성 범주에 있는 "기호 및 문자 처리에 음성 언어 사용" 옵션을 따릅니다. 즉, 이 옵션이 활성화되면 NVDA 전역 언어 설정 대신 음성 언어를 사용합니다.

기호를 변경하려면 먼저 기호 목록에서 해당 기호를 선택하십시오. '필터 기준' 편집 상자에 기호 또는 기호 대체 텍스트의 일부를 입력하여 기호를 필터링할 수 있습니다.

- '대체 텍스트' 필드에서 이 기호 대신 읽힐 텍스트를 변경할 수 있습니다.
- '레벨' 필드를 사용하여 이 기호가 읽혀야 하는 가장 낮은 기호 레벨(없음, 일부, 대부분 또는 전체)을 조정할 수 있습니다. 레벨을 '글자'로 설정할 수도 있습니다. 이 경우, 다음 두 가지 예외를 제외하고는 사용 중인 기호 레벨에 관계없이 기호가 읽히지 않습니다:
  - 글자 단위로 탐색할 때.
  - NVDA가 해당 기호가 포함된 텍스트를 철자 단위로 말할 때.
- '실제 기호를 음성 합성기로 보내기' 필드는 (대체 텍스트 대신) 기호 자체를 언제 음성 합성기로 보낼지 지정합니다. 이는 기호로 인해 음성 합성기가 잠시 멈추거나 음성 억양이 바뀌는 경우 유용합니다. 예를 들어, 쉼표는 음성 합성기가 잠시 멈추도록 합니다. 세 가지 옵션이 있습니다:
  - 처리 안 함: 실제 기호를 음성 합성기로 절대 보내지 않습니다.
  - 처리함: 실제 기호를 항상 음성 합성기로 보냅니다.
  - 기호 레벨 이하일 때 처리: 설정된 음성 기호 레벨이 이 기호에 설정된 레벨보다 낮을 경우에만 실제 기호를 보냅니다. 예를 들어, 높은 레벨에서는 기호의 대체 텍스트가 멈춤 없이 말해지도록 하고, 낮은 레벨에서는 여전히 잠시 멈춤으로 표시되도록 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

'추가' 버튼을 눌러 새 기호를 추가할 수 있습니다. 나타나는 대화상자에서 기호를 입력하고 확인 버튼을 누르세요. 그런 다음, 다른 기호와 마찬가지로 새 기호의 필드를 변경하세요.

제거 버튼을 눌러 이전에 추가한 기호를 삭제할 수 있습니다.

완료되면 확인 버튼을 눌러 변경 사항을 저장하거나 취소 버튼을 눌러 변경 사항을 취소하세요.

복잡한 기호의 경우, 대체 필드에 일치하는 텍스트의 그룹 참조를 포함해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 전체 날짜와 일치하는 패턴의 경우, 해당 날짜 부분으로 대체되도록 필드에 \1, \2, \3이 나타나야 합니다. 따라서 대체 필드의 일반 백슬래시는 두 번 입력해야 합니다. 예를 들어, "a\b" 대체를 얻으려면 "a\\b"를 입력해야 합니다.

#### 입력 제스처

이 대화상자에서는 NVDA 명령에 대한 입력 제스처(키보드의 키, 점자 디스플레이의 버튼 등)를 사용자 지정할 수 있습니다.

대화상자를 열기 직전에 적용 가능한 명령만 표시됩니다. 예를 들어, 브라우즈 모드 관련 명령을 사용자 지정하려면 브라우즈 모드 상태에서 입력 제스처 대화상자를 열어야 합니다.

이 대화상자의 트리에는 적용 가능한 모든 NVDA 명령이 범주별로 분류되어 표시됩니다. '명령 검색' 편집 상자에 명령 이름에 포함된 단어를 순서에 상관없이 하나 이상 입력하여 명령을 검색할 수 있습니다. 명령과 연결된 모든 제스처는 해당 명령 아래에 표시됩니다.

명령에 입력 제스처를 추가하려면, 해당 명령을 선택하고 '추가' 버튼을 누르십시오. 그런 다음, 연결하려는 입력 제스처를 수행하십시오. 예: 키보드의 키를 누르거나 점자 디스플레이의 버튼을 누릅니다. 하나의 제스처가 여러 방식으로 해석될 수 있습니다. 예를 들어, 키보드의 키를 눌렀을 때 해당 제스처가 현재 키보드 레이아웃(예: 데스크탑 또는 노트북)에만 적용되도록 하거나 모든 레이아웃에 적용되도록 설정할 수 있습니다. 이 경우, 원하는 옵션을 선택할 수 있는 메뉴가 나타납니다.

명령에서 제스처를 제거하려면, 해당 제스처를 선택하고 '제거' 버튼을 누르십시오.

'에뮬레이트된 시스템 키보드 키' 범주에는 시스템 키보드의 키를 에뮬레이트하는 NVDA 명령이 포함됩니다. 이 에뮬레이트된 시스템 키보드 키를 사용하여 점자 디스플레이에서 바로 시스템 키보드를 제어할 수 있습니다. 에뮬레이트된 입력 제스처를 추가하려면 '에뮬레이트된 시스템 키보드 키' 범주를 선택하고 '추가' 버튼을 누릅니다. 그런 다음, 에뮬레이트하려는 키보드의 키를 누릅니다. 그 후, 해당 키는 '에뮬레이트된 시스템 키보드 키' 범주에서 사용할 수 있게 되며, 위에 설명된 대로 입력 제스처를 할당할 수 있습니다.

참고:

- 에뮬레이트된 키는 대화 상자를 저장하거나 닫을 때 유지되려면 제스처가 할당되어야 합니다.
- 보조 키가 있는 입력 제스처는 보조 키가 없는 에뮬레이트된 제스처에 매핑되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 에뮬레이트된 입력 `a`를 설정하고 `ctrl+m`의 입력 제스처를 구성하면, 응용 프로그램이 `ctrl+a`를 수신하는 결과가 발생할 수 있습니다.

변경 작업을 마쳤으면 '확인' 버튼을 눌러 저장하거나 '취소' 버튼을 눌러 취소합니다.

### 환경 설정 저장 및 다시 로드하기

기본적으로 NVDA는 종료 시 설정을 자동으로 저장합니다. 단, 이 옵션은 환경 설정 메뉴의 일반 설정에서 변경할 수 있습니다. 언제든지 수동으로 설정을 저장하려면 NVDA 메뉴에서 환경 설정 저장 항목을 선택하세요.

실수로 설정을 잘못 변경하여 저장된 설정으로 되돌려야 하는 경우, NVDA 메뉴에서 "저장된 환경 설정으로 되돌리기" 항목을 선택하세요. NVDA 메뉴에 있는 초기 설정값으로 환경 설정 초기화 항목을 선택하여 설정을 원래의 초기 설정값으로 되돌릴 수도 있습니다.

다음 NVDA 단축키도 유용합니다:

이름 | 데스크탑 키 | 노트북 키 | 설명
--- | --- | --- | ---
환경 설정 저장 | `NVDA+control+c` | `NVDA+control+c` | NVDA 종료 시 현재 환경 설정이 손실되지 않도록 저장합니다
환경 설정 되돌리기 | `NVDA+control+r` | `NVDA+control+r` | 한 번 누르면 마지막으로 저장한 시점의 환경 설정으로 되돌립니다. 세 번 누르면 초기 설정값으로 되돌립니다.

### 환경 설정 프로필

상황에 따라 설정을 다르게 적용하고 싶을 때가 있습니다. 예를 들어, 편집 중에는 줄 들여쓰기 알림을 활성화하고 교정 중에는 서체 속성 알림을 활성화하고 싶을 수 있습니다. NVDA에서는 환경 설정 프로필을 사용하여 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

환경 설정 프로필에는 해당 프로필을 편집하는 동안 변경된 설정만 포함됩니다. NVDA 전체에 적용되는 NVDA 설정 대화상자의 일반 범주에 있는 설정을 제외한 대부분의 설정은 환경 설정 프로필에서 변경할 수 있습니다.

환경 설정 프로필은 대화상자에서 수동으로 활성화하거나 사용자가 추가한 사용자 지정 제스처를 사용하여 활성화할 수 있습니다. 특정 응용 프로그램으로 전환하는 것과 같은 트리거에 의해 자동으로 활성화될 수도 있습니다.

#### 기본 관리

NVDA 메뉴에서 "환경 설정 프로필"을 선택하여 환경 설정 프로필을 관리합니다. 다음 단축키를 사용해서도 관리할 수 있습니다:

- NVDA+Control+P: 환경 설정 프로필 대화 상자를 엽니다.

이 대화 상자의 첫 번째 컨트롤은 사용 가능한 프로필 중 하나를 선택할 수 있는 프로필 목록입니다. 대화 상자를 열면 현재 편집 중인 프로필이 선택됩니다. 활성 프로필에 대해 수동으로 활성화되었는지, 트리거되었는지, 그리고/또는 편집 중인지 여부를 나타내는 추가 정보도 표시됩니다.

프로필의 이름을 바꾸거나 삭제하려면 각각 이름 바꾸기 또는 삭제 버튼을 누릅니다.

대화 상자를 닫으려면 닫기 버튼을 누릅니다.

#### 프로필 만들기

프로필을 만들려면 새로 만들기 버튼을 누릅니다.

새 프로필 대화 상자에서 프로필 이름을 입력할 수 있습니다. 이 프로필을 어떻게 사용할지도 선택할 수 있습니다. 이 프로필을 수동으로만 사용하려면 기본값인 '수동 활성화'를 선택하세요. 그렇지 않으면 이 프로필을 자동으로 활성화할 트리거를 선택하세요. 편의를 위해, 프로필 이름을 입력하지 않은 경우 트리거를 선택하면 해당 이름이 자동으로 채워집니다. 트리거에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.

'확인'을 누르면 프로필이 생성되고 '환경 설정 프로필' 대화 상자가 닫히므로 편집할 수 있습니다.

#### 수동 활성화

프로필을 선택하고 '수동 활성화' 버튼을 눌러 프로필을 수동으로 활성화할 수 있습니다. 일단 활성화되면 트리거에 의해 다른 프로필이 활성화될 수 있지만, 수동으로 활성화된 프로필의 모든 설정이 우선 적용됩니다. 예를 들어, 현재 응용 프로그램에 대해 트리거된 프로필에서 링크 알림이 활성화되어 있지만 수동으로 활성화된 프로필에서는 비활성화된 경우, 링크는 보고되지 않습니다. 하지만 트리거된 프로필에서 음성을 변경했지만 수동으로 활성화된 프로필에서는 변경하지 않은 경우, 트리거된 프로필의 음성이 사용됩니다. 변경한 설정은 수동으로 활성화된 프로필에 저장됩니다. 수동으로 활성화된 프로필을 비활성화하려면 환경 설정 프로필 대화상자에서 해당 프로필을 선택한 다음 '수동 비활성화' 버튼을 누르세요.

#### 트리거

환경 설정 프로필 대화상자의 '트리거' 버튼을 누르면 다양한 트리거에 대해 자동으로 활성화될 프로필을 변경할 수 있습니다.

'트리거' 목록에는 다음과 같이 사용 가능한 트리거가 표시됩니다:

- 현재 응용 프로그램: 해당 응용 프로그램으로 전환할 때 활성화됩니다.
- 모두 읽기: '모두 읽기' 명령으로 읽는 동안 활성화됩니다.

트리거에 대해 자동으로 활성화될 프로필을 변경하려면, 해당 트리거를 선택한 다음 '프로필' 목록에서 원하는 프로필을 선택하세요. 프로필을 사용하지 않으려면 "(기본 설정)"을 선택할 수 있습니다.

'닫기' 버튼을 누르면 환경 설정 프로필 대화상자로 돌아갑니다.

#### 프로필 편집

프로필을 수동으로 활성화한 경우 변경하는 모든 설정은 해당 프로필에 저장됩니다. 그렇지 않으면 변경하는 모든 설정은 가장 최근에 트리거된 프로필에 저장됩니다. 예를 들어, 메모장 애플리케이션에 프로필을 연결하고 메모장으로 전환하면 변경된 설정은 해당 프로필에 저장됩니다. 마지막으로, 수동으로 활성화되거나 트리거된 프로필이 없는 경우 변경하는 모든 설정은 기본 환경 설정에 저장됩니다.

모두 말하기와 연결된 프로필을 편집하려면 해당 프로필을 수동으로 활성화해야 합니다.

#### 트리거 일시적으로 비활성화하기

때로는 모든 트리거를 일시적으로 비활성화하는 것이 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 트리거된 프로필의 방해 없이 수동으로 활성화된 프로필이나 기본 환경 설정을 편집하고 싶을 수 있습니다. 환경 설정 프로필 대화 상자에서 '모든 트리거 일시적으로 비활성화' 확인란을 선택하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

어디서든 트리거 비활성화 상태를 전환하려면 입력 제스처 대화상자에서 사용자 지정 제스처를 지정하세요.

#### 입력 제스처를 사용하여 프로필 활성화하기

추가하는 모든 프로필에 대해, 해당 프로필을 활성화하기 위한 하나 이상의 입력 제스처를 지정할 수 있습니다. 기본적으로 환경 설정 프로필에는 입력 제스처가 지정되어 있지 않습니다. 입력 제스처 대화상자를 사용하여 프로필을 활성화하는 제스처를 추가할 수 있습니다. 모든 프로필은 환경 설정 프로필 범주에 자체 항목으로 표시됩니다. 프로필 이름을 변경해도 이전에 추가한 모든 제스처는 계속 사용할 수 있습니다. 프로필을 제거하면 해당 프로필과 연결된 제스처가 자동으로 삭제됩니다.

### 환경 설정 파일 위치

포터블 버전의 NVDA는 모든 설정과 추가 기능을 NVDA 디렉터리 안에 있는 userConfig라는 디렉터리에 저장합니다.

설치된 NVDA는 사용자의 윈도우 사용자 프로필에 위치한 특별한 NVDA 디렉토리에 모든 설정과 추가 기능을 저장합니다. 이는 시스템의 각 사용자가 자신만의 NVDA 설정을 가질 수 있다는 것을 의미합니다. 어디서든 설정 디렉토리를 열려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 추가할 수 있습니다. 또한, 설치된 NVDA의 경우 시작 메뉴에서 프로그램 -> NVDA -> 사용자 환경 설정 디렉토리 탐색으로 이동할 수 있습니다.

로그인 중 또는 UAC 화면에서 실행될 때의 NVDA 설정은 NVDA 설치 디렉토리 내의 systemConfig 디렉토리에 저장됩니다. 일반적으로 이 환경 설정은 변경하지 않는 것이 좋습니다. 로그인 중 또는 UAC 화면에서의 NVDA 환경 설정을 변경하려면, 윈도우에 로그인한 상태에서 원하는 대로 NVDA를 설정하고 환경 설정을 저장한 다음, NVDA 설정 대화상자의 일반 범주에 있는 "로그인 및 보안 화면에서 현재 저장된 설정 사용" 버튼을 누릅니다.

## 원격 접속

NVDA에 내장된 원격 접속 기능을 사용하여 NVDA가 실행 중인 다른 컴퓨터를 제어하거나, 다른 사람이 사용자의 컴퓨터를 제어하도록 허용할 수 있습니다. 이를 통해 쉽게 지원을 제공하거나 받거나, 협업하거나, 자신의 컴퓨터에 원격으로 접속할 수 있습니다.

보안을 위해 원격 제어는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 원격 제어 설정에서 원격 제어를 활성화할 수 있습니다.

### 시작하기

시작하기 전에 두 컴퓨터 모두에 NVDA가 설치되어 실행 중인지 확인하십시오. 또한, 양쪽 컴퓨터에서 원격제어 설정에 있는 원격제어 활성화 체크박스가 선택되어 있는지 확인합니다. 원격제어 기능은 NVDA 메뉴 > 도구에서 사용할 수 있으며, 추가적인 다운로드나 설치 작업을 요구하지 않습니다.

NVDA가 보안 모드에서 실행 중인 경우, 새 원격 제어 세션을 수동으로 시작할 수 없습니다. 하지만, NVDA 시작 후 자동으로 연결 설정으로 구성된 경우 NVDA는 여전히 새 원격 제어 세션을 자동으로 시작합니다. 보안 모드에서도 여전히 수동으로 연결을 끊을 수 있습니다.

### 원격제어 세션 설정하기

원격제어 세션은 "원격제어 연결" 대화상자로 설정됩니다. NVDA 메뉴를 열고 "도구 (&T)", "원격제어", "연결..." 순으로 선택합니다. 또는 어디서든 `NVDA+alt+r`을 누르세요.

#### 모드 선택 (제어하기 또는 제어 받기)

어떤 컴퓨터를 제어할지(제어 대상 컴퓨터)와 어떤 컴퓨터로 제어할지(제어하는 컴퓨터)를 결정해야 합니다.

모드 콤보박스를 사용하면 이 컴퓨터를 제어되도록 할지(다른 사람이 당신의 컴퓨터와 상호작용할지) 아니면 다른 사람의 컴퓨터와 상호작용할지 선택할 수 있습니다.

- 컴퓨터를 사용할 때 다른사람에게 도움을 요청해야 한다면, "이 컴퓨터를 제어할 수 있도록 허용"을 선택하세요.
- 다른 사람을 컴퓨터로 도와주려면 "다른 컴퓨터 제어"를 선택합니다.

#### 기존 서버에 연결하기 (호스트와 키 필요)

다음은 다른 사람이 중계 서버를 통해 연결을 시작했거나, 직접 연결 서버를 호스팅하고 있는 경우에 해당합니다.

1. 서버를 설정하기 위해 "기존 서버 사용"을 선택합니다.
2. 호스트 필드에는 호스트 주소(필요한 경우 포트 번호도 함꼐) 입력합니다.
   - 포트 번호가 함께 제공된 경우, 호스트 주소 뒤에 콜론(":")과 포트 번호를 붙여 입력합니다. 예를 들어 'example.com:1234'와 같이 입력할 수 있습니다.
3. 키 필드에는 연결할 컴퓨터에서 설정한 키를 입력합니다. 원격할 기기에서 받은 키를 정확히 입력하세요.
4. 확인을 누릅니다.

#### 중계 서버로 연결 시작하기

인터넷을 통해 다른 사람이 내 컴퓨터에 연결하도록 허용하기 가장 쉬운 방법은 중계 서버를 사용하는 것입니다. 다음을 따라하세요:

1. 서버를 설정하기 위해 "기존 서버 사용"을 선택합니다.
2. 호스트 필드에는 'nvdaremote.com'과 같은 중계 서버의 호스트 이름을 작성합니다. 이 주소를 제어하거나, 제어받을 다른 사람에게 제공해야 합니다.
   - 포트 번호가 함께 제공된 경우, 호스트 뒤에 콜론(":")과 포트 번호를 붙여 입력합니다. 예를 들어, `example.com:1234`.
3. 키 필드에는 추측하기 어려운 긴 암호를 직접 만들어 입력하거나, '키 생성' 버튼을 눌러 자동으로 랜덤한 키를 생성합니다. 이 키는 내 컴퓨터를 제어할 상대방에게 제공해야 할 것입니다.
   - 이 키는 세션의 아이디이자 비밀번호 역할을 하므로, 추측하기 어렵게 만드는 것이 매우 중요합니다.
4. 확인을 누릅니다.
5. 상대방이 연결할 수 있도록 호스트 주소와 키 같은 연결 정보를 제공합니다.

#### NVDA를 서버로 사용하기

중계 서버 사용을 원하지 않거나 로컬 네트워크로 연결하려는 경우:

1. 서버 설정을 위해 "직접 호스트하기"를 선택합니다.
2. 인터넷에 연결중이라면 "외부 아이피 찾기" 버튼을 눌러 외부 아이피 주소(인터넷에 공개되는 주소)를 얻을 수 있습니다. 이 키는 내 컴퓨터를 제어할 상대방에게 제공해야 할 것입니다.
3. 로컬 네트워크에 연결중이라면 연결한 사람에게 내부 아이피 주소를 알려주세요. 내부 아이피를 찾는 방법은 이 문서에서 다루지 않습니다.
4. 포트 필드에는 들어오는 원격 연결에 사용할 포트를 입력합니다. 연결할 사람은 이 정보 또한 필요할 것입니다.
   - 원격제어에 사용되는 포트는 다른 서비스에서 사용중이지 않은 것이여야 합니다.
   - 기본적으로 NVDA 원격제어는 6837 포트를 사용합니다.
   - 인터넷에 연결하려면 포트 포워딩이 필요할 수 있습니다. 이 문서에서는 포트 포워딩 설정 방법에 관해서는 다루지 않습니다. 포트포워딩을 위해 네트워크 관리자에게 연락해야 할 수도 있습니다.
5. 키 필드에는 추측하기 어려운 긴 암호를 직접 만들어 입력하거나, '키 생성' 버튼을 눌러 자동으로 랜덤한 키를 생성합니다. 이 키는 내 컴퓨터를 제어할 상대방에게 제공해야 할 것입니다.
   - 이 키는 세션의 아이디이자 비밀번호 역할을 하므로, 제3자가 추측하기 어렵게 만드는 것이 매우 중요합니다.
6. 확인을 누릅니다.
7. 상대방이 연결할 수 있도록 호스트 주소와 키 같은 연결 정보를 제공합니다.

### 원격 접속 사용하기

원격 접속 세션이 활성화되면 원격 컴퓨터 제어와 로컬 컴퓨터 사용 간 전환, 클립보드 공유, 원격 세션 음소거 등을 할 수 있습니다:

- `NVDA+Alt+Tab` 키를 눌러 원격 컴퓨터 제어 상태와 로컬 컴퓨터 제어 상태 간에 전환합니다.
- 클립보드의 텍스트를 상대방 컴퓨터로 보내려면 NVDA 메뉴를 열고 도구 > "원격 접속" > "클립보드 보내기"를 선택합니다.
- 로컬 컴퓨터에서 원격 컴퓨터의 음성 출력을 음소거하려면 NVDA 메뉴를 열고 도구 > 원격제어 > 원격 컴퓨터 음소거를 선택하세요.
- 제어하는 컴퓨터로 연결되어 있는 경우, NVDA 메뉴를 열고, 도구, "원격제어", "Control+Alt+Delete 전송"을 선택하여 Control+Alt+Delete 키를 제어받는 컴퓨터로 전송합니다. 이 기능을 사용하려면, 제어받는 컴퓨터에 NVDA가 설치되어 있어야 합니다. 또한 제어받는 컴퓨터의 설정에 따라 이 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

### 원격제어 단축키 요약

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
원격 연결 전환 | `NVDA+alt+r` | 새 원격제어 세션을 시작하거나, 세션이 이미 진행 중인 경우 연결을 끊습니다.
제어 전환 | `NVDA+alt+tab` | 원격 컴퓨터와 로컬 컴퓨터 간의 제어를 전환합니다.
연결 | 없음 | 새 원격제어 세션을 시작합니다. 보안 모드에서는 사용할 수 없습니다.
링크 복사 | 없음 | 원격 세션 링크를 클립보드에 복사합니다.
연결 끊기 | 없음 | 기존 원격제어 세션을 종료합니다.
원격 음소거 | 없음 | 원격 컴퓨터에서 오는 음성을 음소거하거나 음소거 해제합니다.
클립보드 전송 | 없음 | 클립보드의 내용을 원격 컴퓨터로 전송합니다.
`control+alt+delete` 키 전송 | None | 제어중인 컴퓨터로 control+alt+delete` 키를 전송합니다.

## 추가 기능 및 추가 기능 스토어

추가 기능은 NVDA에 새롭거나 변경된 기능을 제공하는 소프트웨어 패키지입니다. 추가 기능은 NVDA 커뮤니티 및 상용 벤더와 같은 외부 조직에서 개발합니다. 추가 기능은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 특정 응용 프로그램에 대한 지원을 추가하거나 향상시킵니다.
- 추가 점자 디스플레이 또는 음성 합성기에 대한 지원을 제공합니다.
- NVDA의 기능을 추가하거나 변경합니다.

NVDA의 추가 기능 스토어를 통해 추가 기능 패키지를 찾아보고 관리할 수 있습니다. 추가 기능 스토어에서 사용 가능한 모든 추가 기능은 무료로 다운로드할 수 있습니다. 그러나 일부 추가 기능은 사용하기 전에 라이선스나 추가 소프트웨어 비용을 지불해야 할 수도 있습니다. 상용 음성 합성기가 이러한 유형의 추가 기능의 예시입니다. 유료 구성 요소가 포함된 추가 기능을 설치했다가 사용하지 않기로 결정한 경우, 해당 추가 기능을 쉽게 제거할 수 있습니다.

추가 기능 스토어는 NVDA 메뉴의 도구 하위 메뉴에서 접근할 수 있습니다. 어디서든 추가 기능 스토어에 접근하려면 입력 제스처 대화상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하십시오.

### 추가 기능 둘러보기

추가 기능 스토어를 열면 추가 기능 목록이 표시됩니다. 이전에 추가 기능을 설치한 적이 없다면, 추가 기능 스토어가 설치 가능한 추가 기능 목록으로 열립니다. 추가 기능을 설치했다면, 목록에는 현재 설치된 추가 기능이 표시됩니다.

위쪽 및 아래쪽 화살표 키로 이동하여 추가 기능을 선택하면 해당 추가 기능의 세부 정보가 표시됩니다. 추가 기능에는 설치, 도움말, 비활성화, 제거 등과 같이 작업 메뉴를 통해 접근할 수 있는 관련 작업이 있습니다. 추가 기능의 설치 여부 및 활성화/비활성화 상태에 따라 사용 가능한 작업이 달라집니다.

#### 추가 기능 목록 보기

설치됨, 업데이트 가능, 사용 가능, 호환 안 됨 상태별로 추가 기능 목록을 볼 수 있습니다. 추가 기능 보기를 변경하려면 `ctrl+tab`을 눌러 추가 기능 목록의 활성 탭을 전환하세요. 또한 `tab` 키를 눌러 보기 목록으로 이동한 다음 `왼쪽 화살표` 및 `오른쪽 화살표` 키로 탐색할 수 있습니다.

#### 활성화/비활성화 상태별 추가 기능 필터링

일반적으로 설치된 추가 기능은 "활성화" 상태이며, 이는 해당 기능이 NVDA 내에서 실행 중이며 사용 가능하다는 의미입니다. 하지만 설치된 추가 기능 중 일부는 "비활성화" 상태로 설정되어 있을 수 있습니다. 이는 현재 NVDA 세션 동안 해당 추가 기능이 사용되지 않으며 그 기능들을 이용할 수 없다는 것을 의미합니다. 다른 추가 기능 또는 특정 응용 프로그램과의 충돌 때문에 추가 기능을 비활성화했을 수 있습니다. NVDA 업그레이드 중 호환되지 않는 것으로 확인된 특정 추가 기능은 비활성화될 수 있습니다. 이 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 추가 기능을 장기간 사용할 필요는 없지만 나중에 다시 사용할 것으로 예상되어 제거하고 싶지 않은 경우에도 비활성화할 수 있습니다.

설치된 추가 기능 및 호환되지 않는 추가 기능 목록은 활성화 또는 비활성화 상태별로 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 활성화된 추가 기능과 비활성화된 추가 기능을 모두 표시합니다.

#### 호환되지 않는 추가 기능 포함

사용 가능하거나 업데이트 가능한 추가 기능은 설치 가능한 호환되지 않는 추가 기능을 포함하도록 필터링할 수 있습니다.

#### 채널별 추가 기능 필터링

추가 기능은 최대 4개의 채널을 통해 배포될 수 있습니다:

- 안정 버전: 개발자가 출시된 NVDA 버전과 함께 테스트를 거쳐 출시한 추가 기능입니다.
- 베타 버전: 이 추가 기능은 추가 테스트가 필요할 수 있지만, 사용자 피드백을 위해 출시된 버전입니다. 얼리 어답터에게 추천합니다.
- 개발자용: 이 채널은 추가 기능 개발자가 미출시된 API 변경 사항을 테스트하는 데 사용하도록 권장됩니다. NVDA 알파 테스터는 추가 기능의 "개발자용" 버전을 사용해야 할 수 있습니다.
- 외부: 추가 기능 스토어 외부의 출처에서 설치된 추가 기능입니다.

특정 채널의 추가 기능만 보려면 "채널" 필터 설정을 변경하세요.

#### 추가 기능 검색하기

추가 기능을 검색하려면 "검색" 텍스트 상자를 사용하세요. 추가 기능 목록에서 `Shift+Tab` 키를 눌러 이동할 수 있습니다. 찾고 있는 추가 기능 종류에 대한 키워드를 한두 개 입력한 다음, `Tab` 키를 눌러 추가 기능 목록으로 이동하세요. 검색어가 추가 기능 ID, 표시 이름, 게시자, 제작자 또는 설명에서 발견되면 해당 추가 기능이 목록에 표시됩니다.

#### 열 기준으로 추가 기능 목록 정렬하기

기본적으로 추가 기능 목록은 추가 기능의 표시 이름을 기준으로 정렬됩니다. "열 기준 정렬" 콤보 상자를 사용하여 각 탭의 사용 가능한 열을 기준으로 목록을 정렬할 수 있습니다. 예를 들어, 게시자, 사용 가능한 버전 등을 기준으로 추가 기능을 정렬할 수 있습니다. 추가 기능은 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

### 추가 기능 작업

추가 기능에는 설치, 도움말, 비활성화, 제거 등 관련 작업이 있습니다. 추가 기능 목록의 추가 기능에 대해, `응용 프로그램` 키, `엔터` 키를 누르거나 추가 기능을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 또는 더블 클릭하여 열리는 메뉴를 통해 이러한 작업에 접근할 수 있습니다. 이 메뉴는 선택한 추가 기능의 세부 정보에 있는 작업 버튼을 통해서도 접근할 수 있습니다.

#### 추가 기능 설치하기

NVDA 추가 기능 스토어에서 제공되는 추가 기능이라고 해서 NV Access 또는 다른 누군가가 승인하거나 검증했다는 의미는 아닙니다. 신뢰할 수 있는 출처의 추가 기능만 설치하는 것이 매우 중요합니다. 추가 기능은 NVDA 내에서 제한 없이 작동할 수 있습니다. 여기에는 개인 데이터 접근이나 시스템 전체 접근까지 포함될 수 있습니다.

사용 가능한 추가 기능 찾아보기를 통해 추가 기능을 설치하고 업데이트할 수 있습니다. "사용 가능한 추가 기능" 또는 "업데이트 가능한 추가 기능" 탭에서 추가 기능을 선택합니다. 그런 다음 업데이트, 설치 또는 교체 동작을 사용하여 설치를 시작합니다. 다운로드 또는 설치에 실패하면 설치를 다시 시도할 수 있습니다. 추가 기능 스토어를 종료하기 전에 설치를 취소할 수도 있습니다.

여러 추가 기능을 한 번에 설치할 수도 있습니다. 사용 가능한 추가 기능 탭에서 추가 기능을 여러 개 선택하고, 선택한 항목의 상황별 메뉴에서 "선택한 추가 기능 설치"를 선택하면 됩니다.

추가 기능 스토어 외부에서 얻은 추가 기능을 설치하려면 "외부 소스에서 설치" 버튼을 누르십시오. 그러면 컴퓨터나 네트워크에 있는 추가 기능 패키지(`.nvda-addon` 파일)를 찾아볼 수 있습니다. 추가 기능 패키지를 열면 설치 과정이 시작됩니다.

NVDA가 시스템에 설치되어 실행 중인 경우, 브라우저나 파일 시스템에서 추가 기능 파일을 직접 열어 설치 과정을 시작할 수도 있습니다.

외부 소스에서 추가 기능을 설치할 때 NVDA는 설치를 확인하는 메시지를 표시합니다. 추가 기능이 설치되면, 추가 기능이 실행되도록 NVDA를 다시 시작해야 합니다. 단, 설치하거나 업데이트할 다른 추가 기능이 있는 경우 NVDA 다시 시작을 연기할 수 있습니다.

기본적으로 NVDA 시작 후 사용 가능한 추가 기능 업데이트가 있으면 알림이 표시됩니다. 이 동작에 대해 자세히 알아보고 설정하려면 "업데이트 알림"을(를) 참고하세요.

#### 추가 기능 제거하기

추가 기능을 제거하려면 목록에서 해당 추가 기능을 선택하고 '제거' 작업을 사용하세요. NVDA에서 제거 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다. 설치 시와 마찬가지로, 추가 기능을 완전히 제거하려면 NVDA를 다시 시작해야 합니다. 재시작 전까지 목록의 해당 추가 기능 상태는 "제거 보류 중"으로 표시됩니다. 설치 시와 마찬가지로, 여러 추가 기능을 한 번에 제거할 수도 있습니다.

#### 추가 기능 비활성화 및 활성화

추가 기능을 비활성화하려면 '비활성화' 작업을 사용하세요. 이전에 비활성화한 추가 기능을 활성화하려면 '활성화' 작업을 사용하세요. 추가 기능 상태가 "활성화됨"이면 비활성화할 수 있고, "비활성화됨"이면 활성화할 수 있습니다. 활성화/비활성화 작업을 사용할 때마다, NVDA 재시작 시 적용될 내용을 나타내도록 추가 기능 상태가 변경됩니다. 추가 기능이 이전에 "비활성화됨" 상태였다면, 상태는 "다시 시작 후 활성화됨"으로 표시됩니다. 추가 기능이 이전에 "활성화됨" 상태였다면, 상태는 "다시 시작 후 비활성화됨"으로 표시됩니다. 추가 기능을 설치하거나 제거할 때와 마찬가지로, 변경 사항을 적용하려면 NVDA를 다시 시작해야 합니다. 사용 가능한 추가 기능 탭에서 여러 추가 기능을 선택한 후, 해당 선택 항목의 상황에 맞는 메뉴를 열어 원하는 작업을 선택하면 여러 추가 기능을 한 번에 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

#### 추가 기능 검토 및 리뷰 읽기

추가 기능을 설치하기 전이나 사용법을 배우는 동안 등, 해당 추가 기능을 사용해 본 다른 사용자들의 리뷰를 읽어보는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또한, 직접 사용해 본 추가 기능에 대한 의견을 남기는 것은 다른 사용자들에게 도움이 됩니다. 추가 기능에 대한 리뷰를 읽으려면 해당 추가 기능을 선택하고 "커뮤니티 리뷰" 작업을 사용하세요. 그러면 해당 추가 기능에 대한 리뷰를 읽고 작성할 수 있는 GitHub 토론 웹페이지로 연결됩니다. 이는 추가 기능 개발자와의 직접적인 소통을 대체하는 것이 아니므로 유의하시기 바랍니다. 그보다는, 이 기능은 사용자가 추가 기능의 유용성을 판단하는 데 도움이 되도록 피드백을 공유하는 것을 목적으로 합니다.

#### 자동 업데이트 채널 변경하기

추가 기능의 자동 업데이트 채널은 '설치된 추가 기능 및 업데이트 가능한 추가 기능 탭'에서 관리할 수 있습니다. '추가 기능 자동 업데이트'를 사용하면, 추가 기능은 기본적으로 설치 시 사용했던 것과 동일한 '채널'로 업데이트됩니다. 추가 기능의 동작 메뉴에서 "업데이트 채널" 하위 메뉴를 사용하여 추가 기능이 자동으로 업데이트될 채널을 수정할 수 있습니다.

옵션 | 동작
--- | ---
기본값 | 추가 기능은 '기본 업데이트 채널'을 따릅니다.
동일 | 추가 기능은 동일한 채널을 유지합니다.
모든 채널 | 추가 기능은 채널에 관계없이 최신 버전으로 자동 업데이트됩니다.
업데이트 안 함 | 추가 기능은 자동으로 업데이트되지 않습니다.
정식 | 추가 기능이 정식 버전으로 자동 업데이트됩니다
베타 또는 개발자 | 추가 기능이 베타 또는 개발자 버전으로 자동 업데이트됩니다
베타 | 추가 기능이 베타 버전으로 자동 업데이트됩니다
개발자 | 추가 기능이 개발자 버전으로 자동 업데이트됩니다

### 호환되지 않는 추가 기능

일부 이전 추가 기능은 현재 사용 중인 NVDA 버전과 더 이상 호환되지 않을 수 있습니다. 이전 버전의 NVDA를 사용하는 경우, 일부 최신 추가 기능 또한 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되지 않는 추가 기능을 설치하려고 하면 해당 추가 기능이 호환되지 않는 이유를 설명하는 오류가 발생합니다.

이전 추가 기능의 경우, 호환성 문제를 무시하고 설치할 수 있으나 책임은 사용자에게 있습니다. 호환되지 않는 추가 기능은 사용 중인 NVDA 버전에서 작동하지 않을 수 있으며, 충돌을 포함하여 불안정하거나 예기치 않은 동작을 유발할 수 있습니다. 추가 기능을 활성화하거나 설치할 때 호환성을 무시할 수 있습니다. 호환되지 않는 추가 기능이 나중에 문제를 일으키면 비활성화하거나 제거할 수 있습니다.

NVDA 실행에 문제가 있고 최근에 추가 기능을 업데이트했거나 설치했다면 (특히 호환되지 않는 추가 기능인 경우), 모든 추가 기능을 비활성화한 상태로 NVDA를 임시로 실행해 보는 것이 좋습니다. 모든 추가 기능을 비활성화한 상태로 NVDA를 다시 시작하려면, NVDA를 종료할 때 해당 옵션을 선택하세요. 또는 명령줄 옵션인 `--disable-addons`를 사용하세요.

사용 가능 및 업데이트 가능 추가 기능 탭을 사용하여 사용 가능한 호환되지 않는 추가 기능을 찾아볼 수 있습니다. 호환되지 않는 추가 기능 탭을 사용하여 설치된 호환되지 않는 추가 기능을 찾아볼 수 있습니다.

## 기타 도구

### 로그 뷰어

NVDA 메뉴의 도구 아래에 있는 로그 뷰어를 사용하면, 현재 NVDA 세션이 시작된 이후 발생한 로그 출력을 볼 수 있습니다.

내용 읽기 외에도 로그 파일 사본을 저장하거나, 로그 뷰어를 연 후에 생성된 새 로그 출력을 불러오도록 뷰어를 새로 고침할 수 있습니다. 이러한 작업은 로그 뷰어의 로그 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

로그 뷰어를 열 때 표시되는 파일은 컴퓨터의 `%temp%\nvda.log` 파일 위치에 저장됩니다. NVDA가 시작될 때마다 새 로그 파일이 생성됩니다. 이때 이전 NVDA 세션의 로그 파일은 `%temp%\nvda-old.log`로 이동됩니다.

로그 뷰어를 열지 않고도 현재 로그 파일의 일부를 클립보드에 복사할 수 있습니다.

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
로그 뷰어 열기 | `NVDA+f1` | 로그 뷰어를 열고 현재 탐색 객체에 대한 개발자 정보를 표시합니다.
로그 일부를 클립보드로 복사 | `NVDA+control+shift+f1` | 이 명령을 한 번 누르면 캡처할 로그 내용의 시작 지점을 설정합니다. 두 번째 누르면 시작 지점부터의 로그 내용을 클립보드로 복사합니다.

### 음성 뷰어

시력이 있는 소프트웨어 개발자 또는 시력이 있는 청중에게 NVDA를 시연하는 사용자를 위해, NVDA가 현재 출력하는 모든 음성 텍스트를 볼 수 있는 플로팅 창이 제공됩니다.

음성 뷰어를 활성화하려면, NVDA 메뉴 > 도구 아래의 "음성 뷰어" 메뉴 항목을 체크하세요. 비활성화하려면 메뉴 항목의 체크를 해제하세요.

음성 뷰어 창에는 "시작 시 음성 뷰어 표시"라고 표시된 체크 상자가 있습니다. 이것이 체크되어 있으면, NVDA가 시작될 때 음성 뷰어가 열립니다. 음성 뷰어 창은 항상 닫혔을 때와 동일한 크기와 위치로 다시 열리려고 시도합니다.

음성 뷰어가 활성화되어 있는 동안에는, 현재 출력되는 가장 최신 텍스트를 보여주기 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 그러나 마우스를 뷰어 위에 올리거나 뷰어 안에 포커스를 두면, NVDA는 기존 내용을 쉽게 선택하거나 복사할 수 있도록 일시적으로 텍스트 업데이트를 중지합니다.

어디서든 음성 뷰어를 켜고 끄려면, 입력 제스처 대화 상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 할당하십시오.

### 점자 뷰어

시각이 있는 개발자나 비시각 장애인 청중에게 NVDA를 시연하는 경우, 점자 출력 내용과 각 점자 문자에 해당하는 텍스트를 볼 수 있는 플로팅 창을 사용할 수 있습니다. 점자 뷰어는 실제 점자 디스플레이와 동시에 사용할 수 있으며, 실제 장치의 셀 수와 동일한 수의 셀을 표시합니다. 점자 뷰어가 활성화되어 있는 동안, 실제 점자 디스플레이에 표시될 점자를 보여주기 위해 지속적으로 업데이트됩니다.

점자 뷰어를 활성화하려면 NVDA 메뉴의 도구 아래에 있는 "점자 뷰어" 메뉴 항목을 선택하십시오. 비활성화하려면 해당 메뉴 항목의 선택을 해제하십시오.

실제 점자 디스플레이에는 일반적으로 앞뒤로 스크롤하는 버튼이 있습니다. 점자 뷰어 도구에서도 이 스크롤 기능을 사용하려면, 입력 제스처 대화상자를 열어 "점자 디스플레이 뒤로 스크롤"과 "점자 디스플레이 앞으로 스크롤" 명령에 키보드 단축키를 할당해야 합니다.

점자 뷰어 창에는 "시작 시 점자 뷰어 표시"라는 레이블이 붙은 확인란이 있습니다. 이 확인란을 선택하면 NVDA가 시작될 때 점자 뷰어가 자동으로 열립니다. 점자 뷰어 창은 닫혔을 때와 동일한 크기와 위치로 다시 열립니다.

점자 뷰어 창에는 "셀 라우팅 호버" 확인란이 있으며, 기본적으로 선택되어 있지 않습니다. 선택하면, 점자 셀 위에 마우스를 올렸을 때 해당 셀에 대한 "점자 셀로 이동" 명령이 실행됩니다. 이 기능은 캐럿을 이동하거나 컨트롤의 작업을 실행하는 데 자주 사용됩니다. 이는 NVDA가 점자 셀에서 올바르게 역매핑할 수 있는지 테스트하는 데 유용할 수 있습니다. 의도치 않게 셀로 이동하는 것을 방지하기 위해, 명령 실행이 지연됩니다. 셀이 녹색으로 바뀔 때까지 마우스를 계속 올려두어야 합니다. 셀은 밝은 노란색에서 시작하여 주황색으로 전환된 후, 갑자기 녹색이 됩니다.

어디서든 점자 뷰어를 켜고 끄려면, 입력 제스처 대화 상자를 사용하여 사용자 지정 제스처를 지정하세요.

### Python 콘솔

NVDA 메뉴의 '도구'에 있는 NVDA Python 콘솔은 디버깅, NVDA 내부 구조 검사, 또는 애플리케이션의 접근성 계층 구조 검사에 유용한 개발 도구입니다. 더 자세한 정보는 NVDA 개발자 가이드를 참고해주세요.

### 추가 기능 스토어

그러면 NVDA 추가 기능 스토어가 열립니다. 자세한 내용은 추가 기능 및 추가 기능 스토어 섹션을 참조하세요.

### 포터블 버전 만들기

그러면 현재 실행 중인 버전으로 NVDA 포터블 버전을 만들 수 있는 대화상자가 열립니다.

자세한 내용은 포터블 버전 만들기의 안내를 따르세요.

### COM 등록 오류 수정 도구 실행...

때때로 Windows 레지스트리에 문제가 발생하여 NVDA가 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 이는 예를 들어 특정 프로그램(예: Adobe Reader 또는 Math Player)의 설치 또는 제거, Windows 업데이트 및 기타 이벤트로 인해 발생할 수 있습니다. COM 등록 오류 수정 도구는 레지스트리의 접근성 항목을 복구하여 이러한 문제를 해결하려고 시도합니다.

이 도구로 해결할 수 있는 문제 유형은 다음과 같습니다:

- Firefox나 Edge 같은 브라우저, Thunderbird 같은 메일 프로그램, Windows 탐색기, 작업 표시줄 및 기타 프로그램 탐색 시 NVDA가 "알 수 없음" 또는 "창"으로 읽는 문제.
- 예상과 다르게 NVDA가 포커스 모드와 브라우즈 모드 간 전환에 실패하는 문제.
- 이전에 이름이 음성 출력되던 버튼이 갑자기 "버튼"으로만 보고되는 문제.
- 브라우즈 모드를 사용하여 브라우저를 탐색할 때 NVDA가 매우 느려지는 문제.

이 도구는 Windows 레지스트리 항목을 수정하므로 프로그램을 설치할 때와 마찬가지로 관리자 권한이 필요합니다. 대부분의 사용자와 같이 UAC(사용자 계정 컨트롤)를 사용하는 경우, 도구를 성공적으로 실행하려면 UAC에서 표시하는 프롬프트에 따라야 합니다.

### 플러그인 다시 로드

이 항목을 활성화하면 개발자에게 유용할 수 있는 기능으로, NVDA를 다시 시작하지 않고 앱 모듈과 전역 플러그인을 다시 로드합니다. 앱 모듈은 NVDA가 특정 응용 프로그램과 상호 작용하는 방식을 관리합니다. 전역 플러그인은 NVDA가 모든 응용 프로그램과 상호 작용하는 방식을 관리합니다.

다음 NVDA 단축키도 유용할 수 있습니다:

이름 | 키 | 설명
--- | --- | ---
플러그인 다시 불러오기 | `NVDA+control+f3` | NVDA의 전역 플러그인 및 앱 모듈을 다시 불러옵니다.
로드된 앱 모듈 및 실행 파일 보고 | `NVDA+control+f1` | 키보드 포커스가 있는 응용 프로그램과 관련된 앱 모듈의 이름(있는 경우)과 실행 파일의 이름을 보고합니다.

## 지원되는 음성 합성기

이 섹션에는 NVDA에서 지원하는 음성 합성기에 대한 정보가 포함되어 있습니다. NVDA와 함께 사용하기 위해 구매하고 다운로드할 수 있는 무료 및 상용 합성기의 더 광범위한 목록은 추가 음성 페이지를 참조하십시오.

### eSpeak NG

eSpeak NG 음성 합성기는 NVDA에 직접 내장되어 있으며 다른 특별한 드라이버나 구성 요소를 설치할 필요가 없습니다. Windows 8.1에서는 NVDA가 기본적으로 eSpeak NG를 사용합니다 (Windows 10 이상에서는 기본적으로 Windows OneCore가 사용됩니다). 이 음성 합성기는 NVDA에 내장되어 있으므로, 다른 시스템에서 USB 썸 드라이브로 NVDA를 실행할 때 좋은 선택입니다.

eSpeak NG에 포함된 각 음성은 다른 언어를 지원합니다. eSpeak NG에서는 43개 이상의 언어를 지원합니다.

음성 소리를 변경하기 위해 선택할 수 있는 다양한 변형도 있습니다.

### Microsoft Speech API 버전 4 (SAPI 4)

SAPI 4는 소프트웨어 음성 합성기를 위한 오래된 Microsoft 표준입니다. NVDA는 이미 SAPI 4 합성기가 설치된 사용자를 위해 여전히 이를 지원합니다. 하지만 Microsoft는 더 이상 이를 지원하지 않으며, 필요한 구성 요소도 Microsoft에서 제공되지 않습니다.

NVDA에서 이 음성 합성기를 사용할 때, 사용 가능한 음성(NVDA 설정 대화상자의 말하기 범주 또는 음성 합성 설정 고리를 통해 접근 가능)은 시스템에 설치된 모든 SAPI 4 엔진의 음성을 포함합니다.

### Microsoft Speech API 버전 5 (SAPI 5)

SAPI 5는 소프트웨어 음성 합성기를 위한 Microsoft 표준입니다. 이 표준을 준수하는 많은 음성 합성기는 다양한 회사와 웹사이트에서 구매하거나 무료로 다운로드할 수 있습니다. 하지만 사용자의 시스템에는 이미 최소 하나 이상의 SAPI 5 음성이 사전 설치되어 있을 것입니다. NVDA에서 이 합성기를 사용할 때, (NVDA 설정 대화 상자의 말하기 설정 범주 또는 음성 엔진 설정 고리를 통해 접근 가능한) 사용 가능한 음성 목록에는 시스템에 설치된 모든 SAPI 5 엔진의 음성이 포함됩니다.

### Microsoft Speech Platform

Microsoft Speech Platform은 일반적으로 서버 기반 음성 응용 프로그램 개발에 사용되는 다양한 언어의 음성을 제공합니다. 이 음성들은 NVDA에서도 사용할 수 있습니다.

이 음성들을 사용하려면 다음 두 가지 구성 요소를 설치해야 합니다:

- Microsoft Speech Platform - Runtime (버전 11), x86
- Microsoft Speech Platform - Runtime Languages (버전 11)
  - 이 페이지에는 음성 인식과 텍스트 음성 변환(TTS)을 위한 여러 파일이 있습니다. 원하는 언어/음성의 TTS 데이터가 포함된 파일을 선택하세요. 예를 들어, MSSpeech_TTS_en-US_ZiraPro.msi 파일은 미국 영어 음성입니다.

### Windows OneCore 음성

Windows 10 이상 버전에는 "OneCore" 또는 "모바일" 음성으로 알려진 음성이 포함되어 있습니다. 여러 언어용 음성이 제공되며, 이는 Microsoft Speech API 버전 5를 통해 사용할 수 있는 Microsoft 음성보다 반응성이 더 좋습니다. Windows 10 이상 버전에서 NVDA는 기본적으로 Windows OneCore 음성을 사용합니다(다른 릴리스에서는 eSpeak NG가 사용됩니다).

새 Windows OneCore 음성을 추가하려면 Windows 시스템 설정의 "음성 설정"으로 이동하세요. "음성 추가" 옵션을 사용하여 원하는 언어를 검색하세요. 많은 언어에는 여러 변형이 포함되어 있습니다. "영국"과 "호주"는 사용 가능한 영어 변형 중 두 가지입니다. "프랑스", "캐나다", "스위스"는 사용 가능한 프랑스어 변형입니다. 상위 언어(예: 영어 또는 프랑스어)를 검색한 다음, 목록에서 해당 변형을 찾으십시오. 원하는 언어를 선택하고 "추가" 버튼을 눌러 추가하십시오. 추가되면 NVDA를 다시 시작하십시오.

사용 가능한 음성 목록은 지원되는 언어 및 음성을 참조하세요.

## 지원되는 점자 디스플레이

이 섹션에는 NVDA에서 지원하는 점자 디스플레이에 대한 정보가 있습니다.

### 백그라운드 자동 감지를 지원하는 디스플레이

NVDA는 USB 또는 블루투스를 통해 백그라운드에서 많은 점자 디스플레이를 자동으로 감지할 수 있습니다. 이 기능은 NVDA의 점자 설정 대화 상자에서 선호하는 점자 디스플레이로 '자동 연결' 옵션을 선택하여 활성화됩니다. 이 옵션은 기본으로 선택되어 있습니다.

다음 디스플레이들이 이 자동 감지 기능을 지원합니다.

- Handy Tech 디스플레이
- Baum/Humanware/APH/Orbit 점자 디스플레이
- HumanWare Brailliant BI/B 시리즈
- HumanWare BrailleNote
- SuperBraille
- Optelec ALVA 6 시리즈
- HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille 시리즈
- Eurobraille Esys/Esytime/Iris 디스플레이
- Nattiq nBraille 디스플레이
- Seika Notetaker: MiniSeika (16, 24셀), V6 및 V6Pro (40셀)
- Tivomatic Caiku Albatross 46/80 디스플레이
- NLS eReader Zoomax
- 표준 HID 점자 프로토콜을 지원하는 모든 디스플레이

### Freedom Scientific Focus/PAC Mate 시리즈

Freedom Scientific의 모든 Focus 및 PAC Mate 디스플레이는 USB 또는 블루투스를 통해 연결 시 지원됩니다. 시스템에 Freedom Scientific 점자 디스플레이 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 아직 드라이버가 없다면 Focus Blue 점자 디스플레이 드라이버 페이지에서 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에는 Focus Blue 디스플레이만 언급되어 있지만, 해당 드라이버는 모든 Freedom Scientific Focus 및 Pacmate 디스플레이를 지원합니다.

기본적으로 NVDA는 USB 또는 블루투스를 통해 이 디스플레이를 자동으로 감지하고 연결할 수 있습니다. 하지만 디스플레이를 구성할 때 사용할 연결 유형을 제한하도록 "USB" 또는 "블루투스" 포트를 명시적으로 선택할 수 있습니다. 이 기능은 포커스 디스플레이를 블루투스를 사용하여 NVDA에 연결하면서도 컴퓨터의 USB 전원으로 충전하고 싶을 때 유용할 수 있습니다. NVDA의 자동 점자 디스플레이 감지 기능은 USB 또는 블루투스로 연결된 디스플레이 또한 인식합니다.

NVDA에서 사용하는 이 디스플레이의 키 할당은 다음과 같습니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | topRouting1 (디스플레이의 첫 번째 셀)
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | topRouting20/40/80 (디스플레이의 마지막 셀)
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | leftAdvanceBar
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | rightAdvanceBar
점자 출력 연동 전환 | leftGDFButton+rightGDFButton
왼쪽 위즈 휠 동작 전환 | leftWizWheelPress
왼쪽 위즈 휠 동작으로 뒤로 이동 | leftWizWheelUp
왼쪽 위즈 휠 동작으로 앞으로 이동 | leftWizWheelDown
오른쪽 위즈 휠 동작 전환 | rightWizWheelPress
오른쪽 위즈 휠 동작으로 뒤로 이동 | rightWizWheelUp
오른쪽 위즈 휠 동작으로 앞으로 이동 | rightWizWheelDown
점자 셀로 라우팅 | routing
Shift+Tab 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot2
탭 키 | brailleSpaceBar+dot4+dot5
위쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot1
아래쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot4
control+왼쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot2
control+오른쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot5
왼쪽 화살표 | brailleSpaceBar+dot3
오른쪽 화살표 키 | brailleSpaceBar+dot6
home 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot3
end 키 | brailleSpaceBar+dot4+dot6
control+home 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
컨트롤+엔드 키 | brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
알트 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
알트+탭 키 | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
알트+시프트+탭 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot5+dot6
윈도우+탭 키 | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4
이스케이프 키 | brailleSpaceBar+dot1+dot5
윈도우 키 | brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
스페이스 키 | brailleSpaceBar
컨트롤 키 토글 | brailleSpaceBar+dot3+dot8
알트 키 토글 | brailleSpaceBar+dot6+dot8
윈도우 키 전환 | brailleSpaceBar+dot4+dot8
NVDA 키 전환 | brailleSpaceBar+dot5+dot8
Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot7+dot8
Control 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot3+dot7+dot8
Alt 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot6+dot7+dot8
윈도우 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot4+dot7+dot8
NVDA 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot5+dot7+dot8
Control 및 Alt 키 전환 | brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot8
Control, Alt 및 Shift 키 전환 | brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot7+dot8
윈도우+D 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
현재 줄 읽기 | 점자 스페이스바+1점+4점
NVDA 메뉴 | 점자 스페이스바+1점+3점+4점+5점

로커 바 키가 있는 최신 Focus 모델(focus 40, focus 80, focus blue)의 경우:

명령 | 키
--- | ---
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | 왼쪽 로커 바 위, 오른쪽 로커 바 위
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | 왼쪽 로커 바 아래, 오른쪽 로커 바 아래

Focus 80 전용:

명령 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽 범퍼 바 위, 오른쪽 범퍼 바 위
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 왼쪽 범퍼 바 아래, 오른쪽 범퍼 바 아래

### 옵텔렉 ALVA 6 시리즈/프로토콜 변환기

옵텔렉의 ALVA BC640 및 BC680 디스플레이는 USB 또는 블루투스를 통해 연결 시 모두 지원됩니다. 또는 옵텔렉에서 제공하는 프로토콜 변환기를 사용하여 브레일 보이저(Braille Voyager)와 같은 이전 옵텔렉 디스플레이를 연결할 수도 있습니다. 이 디스플레이를 사용하기 위해 특정 드라이버를 설치할 필요는 없습니다. 디스플레이를 연결한 다음 NVDA가 사용하도록 구성하기만 하면 됩니다.

참고: ALVA 블루투스 유틸리티를 사용하여 페어링한 경우, NVDA가 블루투스를 통해 ALVA BC6 디스플레이를 사용하지 못할 수 있습니다. 이 유틸리티를 사용하여 장치를 페어링했는데 NVDA가 장치를 감지하지 못하는 경우, Windows 블루투스 설정을 사용하여 일반적인 방법으로 ALVA 디스플레이를 페어링하는 것을 권장합니다.

참고: 이러한 디스플레이 중 일부에는 점자 키보드가 있지만, 기본적으로 점자에서 텍스트로의 변환은 자체적으로 처리합니다. 이는 기본 상황에서는 NVDA의 점자 입력 시스템이 사용되지 않음을 의미합니다(즉, 입력 점자표 설정이 적용되지 않습니다). 최신 펌웨어가 설치된 ALVA 디스플레이의 경우, 입력 제스처를 사용하여 이 HID 키보드 시뮬레이션을 비활성화할 수 있습니다.

다음은 NVDA에서 이 디스플레이에 대한 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | t1, etouch1
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | t2
현재 초점으로 이동 | t3
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | t4
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | t5, etouch3
점자 셀로 라우팅 | routing
점자 셀 아래의 텍스트 서식 알림 | secondary routing
HID 키보드 시뮬레이션 전환 | t1+spEnter
리뷰 커서 맨 윗줄로 이동 | t1+t2
리뷰 커서 맨 아랫줄로 이동 | t4+t5
점자 고정 대상 전환 | t1+t3
제목 읽기 | etouch2
상태 표시줄 읽기 | etouch4
Shift+Tab 키 | sp1
Alt 키 | sp2, alt
Escape 키 | sp3
Tab 키 | sp4
위쪽 화살표 키 | spUp
아래쪽 화살표 키 | spDown
왼쪽 화살표 키 | spLeft
오른쪽 화살표 키 | spRight
엔터 키 | spEnter, enter
날짜/시간 알림 | sp2+sp3
NVDA 메뉴 | sp1+sp3
윈도우+D 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | sp1+sp4
윈도우+B 키 (시스템 트레이로 포커스 이동) | sp3+sp4
윈도우 키 | sp1+sp2, windows
alt+tab 키 | sp2+sp4
control+home 키 | t3+spUp
control+end 키 | t3+spDown
home 키 | t3+spLeft
end 키 | t3+spRight
control 키 | control

### Handy Tech 점자 디스플레이

NVDA는 USB, 시리얼 포트 또는 블루투스를 통해 연결된 대부분의 Handy Tech 점자 디스플레이를 지원합니다. 구형 USB 디스플레이의 경우 시스템에 Handy Tech의 USB 드라이버를 설치해야 합니다.

다음 디스플레이는 기본적으로 지원되지 않지만, Handy Tech의 유니버설 드라이버 및 NVDA 추가 기능을 통해 사용할 수 있습니다:

- 브라일리노
- 북웜
- 펌웨어 버전 1.13 이하의 모듈러 디스플레이. 이 디스플레이의 펌웨어는 업데이트할 수 있습니다.

다음은 NVDA용 핸디 테크 디스플레이의 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

기능 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽, 위, b3
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 오른쪽, 아래, b6
이전 줄로 점자 디스플레이 이동 | b4
다음 줄로 점자 디스플레이 이동 | b5
점자 셀로 라우팅 | routing
shift+tab 키 | esc, 왼쪽 삼중 동작 키 위+아래
alt 키 | b2+b4+b5
escape 키 | b4+b6
tab 키 | enter, 오른쪽 삼중 동작 키 위+아래
enter 키 | esc+enter, 왼쪽+오른쪽 삼중 동작 키 위+아래, joystickAction
위쪽 화살표 키 | joystickUp
아래쪽 화살표 키 | joystickDown
왼쪽 화살표 키 | joystickLeft
오른쪽 화살표 키 | joystickRight
NVDA 메뉴 | b2+b4+b5+b6
점자 고정 토글 | b2
점자 커서 토글 | b1
초점 내용 표시 토글 | b7
점자 입력 토글 | space+b1+b3+b4 (space+대문자 B)

### MDV Lilli

MDV에서 구매할 수 있는 Lilli 점자 디스플레이가 지원됩니다. 이 디스플레이를 사용하기 위해 특정 드라이버를 설치할 필요는 없습니다. 디스플레이를 연결하고 NVDA에서 사용하도록 설정하기만 하면 됩니다.

이 디스플레이는 NVDA의 자동 백그라운드 점자 디스플레이 감지 기능을 지원하지 않습니다.

다음은 NVDA에서 이 디스플레이에 할당된 키입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

기능 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | LF
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | RG
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | UP
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | DN
점자 셀로 라우팅 | route
shift+tab 키 | SLF
tab 키 | SRG
alt+tab 키 | SDN
alt+shift+tab 키 | SUP

### Baum/Humanware/APH/Orbit 점자 디스플레이

USB, 블루투스 또는 시리얼로 연결된 경우 여러 Baum, HumanWare, APH 및 Orbit 디스플레이가 지원됩니다. 지원되는 모델은 다음과 같습니다:

- Baum: SuperVario, PocketVario, VarioUltra, Pronto!, SuperVario2, Vario 340
- HumanWare: Brailliant, BrailleConnect, Brailliant2
- APH: Refreshabraille
- Orbit: Orbit Reader 20

Baum에서 제조한 다른 일부 디스플레이도 작동할 수 있지만, 테스트되지는 않았습니다.

HID를 사용하지 않는 디스플레이에 USB로 연결하는 경우, 먼저 제조사에서 제공하는 USB 드라이버를 설치해야 합니다. VarioUltra와 Pronto!는 HID를 사용합니다. Refreshabraille과 Orbit Reader 20은 적절히 설정하면 HID를 사용할 수 있습니다.

Orbit Reader 20의 USB 시리얼 모드는 현재 Windows 10 이상에서만 지원됩니다. 일반적으로 USB HID를 대신 사용해야 합니다.

다음은 이 디스플레이들의 NVDA 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 해당 디스플레이의 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `d2`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `d5`
점자 디스플레이 이전 줄로 이동 | `d1`
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | `d3`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
`shift+tab` 키 | `space+dot1+dot3`
`tab` 키 | `space+dot4+dot6`
`alt` 키 | `space+dot1+dot3+dot4` (`space+m`)
`escape` 키 | `space+dot1+dot5` (`space+e`)
`windows` 키 | `space+dot3+dot4`
`alt+tab` 키 | `space+dot2+dot3+dot4+dot5` (`space+t`)
NVDA 메뉴 | `space+dot1+dot3+dot4+dot5` (`space+n`)
`윈도우+D` 키 (모든 애플리케이션 최소화) | `스페이스+1-4-5점` (`스페이스+d`)
모두 읽기 | `스페이스+1-2-3-4-5-6점`

조이스틱이 있는 디스플레이의 경우:

기능 | 키
--- | ---
위쪽 화살표 키 | 위
아래쪽 화살표 키 | 아래
왼쪽 화살표 키 | 왼쪽
오른쪽 화살표 키 | 오른쪽
엔터 키 | 선택

### 헤도 ProfiLine USB

hedo Reha-Technik의 hedo ProfiLine USB를 지원합니다. 먼저 제조사에서 제공하는 USB 드라이버를 설치해야 합니다.

이 디스플레이는 아직 NVDA의 백그라운드 점자 디스플레이 자동 감지 기능을 지원하지 않습니다.

NVDA에서 이 디스플레이에 대한 키 할당은 다음과 같습니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | K1
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | K3
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | B2
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | B5
점자 셀로 라우팅 | routing
점자 출력 내용 고정/해제 | K2
모두 읽기 | B6

### hedo MobilLine USB

hedo Reha-Technik의 hedo MobilLine USB가 지원됩니다. 먼저 제조사에서 제공하는 USB 드라이버를 설치해야 합니다.

이 디스플레이는 아직 NVDA의 자동 백그라운드 점자 디스플레이 감지 기능을 지원하지 않습니다.

다음은 NVDA에서 사용하는 이 디스플레이의 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | K1
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | K3
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | B2
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | B5
점자 셀로 라우팅 | routing
점자 연동 대상 전환 | K2
모두 읽기 | B6

### HumanWare Brailliant BI/B 시리즈 / BrailleNote Touch

HumanWare의 Brailliant BI 및 B 시리즈 디스플레이(BI 14, BI 32, BI 20X, BI 40, BI 40X, B 80 포함)는 USB 또는 블루투스를 통해 연결할 때 지원됩니다. 프로토콜을 HumanWare로 설정하여 USB를 통해 연결하는 경우, 먼저 제조업체에서 제공하는 USB 드라이버를 설치해야 합니다. 프로토콜이 OpenBraille로 설정된 경우 USB 드라이버가 필요하지 않습니다.

다음 추가 장치들도 특별한 드라이버 설치 없이 지원됩니다:

- APH Mantis Q40
- APH Chameleon 20
- Humanware BrailleOne
- NLS eReader HumanWare

다음은 NVDA에서 사용하는 Brailliant BI/B 및 BrailleNote touch 디스플레이의 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

#### 모든 모델의 키 할당

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 오른쪽
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | 위쪽
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | 아래쪽
점자 셀로 라우팅 | 라우팅
점자 연결 대상 전환 | 위쪽+아래쪽
위쪽 화살표 키 | 스페이스+1점
아래쪽 화살표 키 | 스페이스+4점
왼쪽 화살표 키 | 스페이스+3점
오른쪽 화살표 키 | space+dot6
shift+tab 키 | space+dot1+dot3
tab 키 | space+dot4+dot6
alt 키 | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
esc 키 | space+dot1+dot5 (space+e)
enter 키 | dot8
windows 키 | space+dot3+dot4
alt+tab 키 | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA 메뉴 | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
windows+d 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
모두 읽기 | 스페이스+1점+2점+3점+4점+5점+6점

#### Brailliant BI 32, BI 40, B 80용 키 할당

이름 | 키
--- | ---
NVDA 메뉴 | c1+c3+c4+c5 (command n)
윈도우+d 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | c1+c4+c5 (command d)
모두 읽기 | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Brailliant BI 14용 키 할당

이름 | 키
--- | ---
위쪽 화살표 키 | 조이스틱 위
아래쪽 화살표 키 | 조이스틱 아래
왼쪽 화살표 키 | 조이스틱 왼쪽
오른쪽 화살표 키 | 조이스틱 오른쪽
Enter 키 | 조이스틱 동작

### 힘스 브레일센스/브레일엣지/스마트비틀/싱크브레일 시리즈

NVDA는 USB 또는 블루투스를 통해 연결된 힘스(Hims)의 브레일센스, 브레일엣지, 스마트비틀 및 싱크브레일 디스플레이를 지원합니다. USB로 연결하는 경우, 시스템에 힘스(HIMS)의 USB 드라이버를 설치해야 합니다.

다음은 NVDA에서 사용하는 이 디스플레이들의 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 해당 디스플레이의 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 셀로 라우팅 | 라우팅
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
리뷰에서 이전 줄로 이동 | rightSideUpArrow
리뷰에서 다음 줄로 이동 | rightSideDownArrow
리뷰에서 이전 문자로 이동 | rightSideLeftArrow
리뷰에서 다음 문자로 이동 | rightSideRightArrow
현재 초점으로 이동 | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
컨트롤 키 | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
윈도우 키 | f7, smartbeetle:f2
알트 키 | dot1+dot3+dot4+space, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
쉬프트 키 | f5
인서트 키 | dot2+dot4+space, f6
메뉴 키 | dot1+dot2+dot3+dot4+space, f8
Caps Lock 키 | dot1+dot3+dot6+space
탭 키 | dot4+dot5+space, f3, brailleedge:f2
쉬프트+알트+탭 키 | f2+f3+f1
알트+탭 키 | f2+f3
쉬프트+탭 키 | dot1+dot2+space
End 키 | dot4+dot6+스페이스
Control+End 키 | dot4+dot5+dot6+스페이스
Home 키 | dot1+dot3+스페이스, smartbeetle:f4
Control+Home 키 | dot1+dot2+dot3+스페이스
Alt+F4 키 | dot1+dot3+dot5+dot6+스페이스
왼쪽 화살표 키 | dot3+스페이스, leftSideLeftArrow
Control+Shift+왼쪽 화살표 키 | dot2+dot8+스페이스+f1
Control+왼쪽 화살표 키 | dot2+스페이스
Shift+Alt+왼쪽 화살표 키 | dot2+dot7+f1
`Alt+왼쪽 화살표` | `dot2+dot7+스페이스`
오른쪽 화살표 키 | dot6+스페이스, 왼쪽 오른쪽 화살표
컨트롤+시프트+오른쪽 화살표 키 | dot5+dot8+스페이스+f1
컨트롤+오른쪽 화살표 키 | dot5+스페이스
시프트+알트+오른쪽 화살표 키 | dot5+dot7+f1
`알트+오른쪽 화살표` | `dot5+dot7+스페이스`
페이지 업 키 | dot1+dot2+dot6+스페이스
컨트롤+페이지 업 키 | dot1+dot2+dot6+dot8+스페이스
위쪽 화살표 키 | dot1+스페이스, 왼쪽 위쪽 화살표
컨트롤+시프트+위쪽 화살표 키 | dot2+dot3+dot8+스페이스+f1
컨트롤+위쪽 화살표 키 | dot2+dot3+스페이스
Shift+Alt+위쪽 화살표 키 | 점2+점3+점7+f1
`Alt+위쪽 화살표` | `점2+점3+점7+스페이스`
Shift+위쪽 화살표 키 | leftSideScrollDown+스페이스
PageDown 키 | 점3+점4+점5+스페이스
Ctrl+PageDown 키 | 점3+점4+점5+점8+스페이스
아래쪽 화살표 키 | 점4+스페이스, leftSideDownArrow
Ctrl+Shift+아래쪽 화살표 키 | 점5+점6+점8+스페이스+f1
Ctrl+아래쪽 화살표 키 | 점5+점6+스페이스
Shift+Alt+아래쪽 화살표 키 | 점5+점6+점7+f1
`Alt+아래쪽 화살표` | `점5+점6+점7+스페이스`
shift+아래 화살표 키 | 스페이스+오른쪽 스크롤 다운
esc 키 | 점1+점5+스페이스, F4, BrailleEdge:F1
Delete 키 | 점1+점3+점5+스페이스, 점1+점4+점5+스페이스
F1 키 | 점1+점2+점5+스페이스
F3 키 | 점1+점4+점8+스페이스
F4 키 | 점7+F3
Windows+B 키 | 점1+점2+F1
Windows+D 키 | 점1+점4+점5+F1
Control+Insert 키 | SmartBeetle:F1+오른쪽 스크롤
Alt+Insert 키 | SmartBeetle:F3+오른쪽 스크롤

### 세이카 점자 디스플레이

일본 텔레소프트에서 제작한 다음 세이카 점자 디스플레이는 기능에 따라 두 그룹으로 지원됩니다:

- 세이카 버전 3, 4, 5 (40셀), 세이카80 (80셀)
- 미니세이카 (16, 24셀), V6, V6Pro (40셀)

자세한 정보는 해당 데모 및 드라이버 다운로드 페이지에서 확인할 수 있습니다.

#### 세이카 버전 3, 4, 5 (40셀), 세이카80 (80셀)

- 이 디스플레이들은 아직 NVDA의 자동 백그라운드 점자 디스플레이 감지 기능을 지원하지 않습니다.
- 수동으로 설정하려면 "세이카 점자 디스플레이"를 선택하십시오
- Seika v3/4/5/80을 사용하기 전에 장치 드라이버를 설치해야 합니다. 드라이버는 제조사에서 제공합니다.

다음은 세이카 점자 디스플레이 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

기능 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 이전 내용 스크롤 | 왼쪽
점자 디스플레이 다음 내용 스크롤 | 오른쪽
점자 디스플레이 이전 줄로 이동 | b3
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | b4
점자 연결 모드 전환 | b5
모두 읽기 | b6
탭 | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
NVDA 메뉴 | left+right
점자 셀로 라우팅 | 라우팅

#### MiniSeika (16, 24셀), V6, V6Pro (40셀)

- NVDA의 점자 디스플레이 자동 백그라운드 감지 기능은 USB 및 블루투스를 통해 지원됩니다.
- 설정하려면 "Seika Notetaker" 또는 "자동"을 선택하십시오.
- Seika Notetaker 점자 디스플레이를 사용할 때는 추가 드라이버가 필요하지 않습니다.

Seika Notetaker 키 할당은 다음과 같습니다. 각 키의 위치에 대한 설명은 해당 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | left
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | right
모두 읽기 | space+Backspace
NVDA 메뉴 | Left+Right
점자 디스플레이 이전 줄로 이동 | LJ up
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | LJ down
점자 자동 따라가기 전환 | LJ center
탭 | LJ right
Shift+탭 | LJ left
위쪽 화살표 키 | RJ up
아래쪽 화살표 키 | RJ down
왼쪽 화살표 키 | RJ left
오른쪽 화살표 키 | RJ right
점자 셀로 라우팅 | routing
Shift+위쪽 화살표 키 | Space+RJ up, Backspace+RJ up
Shift+아래쪽 화살표 키 | Space+RJ down, Backspace+RJ down
Shift+왼쪽 화살표 키 | Space+RJ left, Backspace+RJ left
Shift+오른쪽 화살표 키 | Space+RJ right, Backspace+RJ right
Enter 키 | RJ center, dot8
Esc 키 | 스페이스+RJ center
윈도 키 | 백스페이스+RJ center
스페이스 키 | 스페이스, 백스페이스
백스페이스 키 | 점7
Page Up 키 | 스페이스+LJ right
Page Down 키 | 스페이스+LJ left
Home 키 | 스페이스+LJ up
End 키 | 스페이스+LJ down
Control+Home 키 | 백스페이스+LJ up
Control+End 키 | 백스페이스+LJ down

### Papenmeier BRAILLEX 최신 모델

다음 점자 디스플레이가 지원됩니다:

- BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB 및 블루투스)
- BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live 및 BRAILLEX Live Plus (USB 및 블루투스)

이 디스플레이는 NVDA의 자동 점자 디스플레이 감지 기능을 지원하지 않습니다. 디스플레이의 USB 드라이버에는 디스플레이 로딩 문제를 일으킬 수 있는 옵션이 있습니다. 다음을 시도해 보십시오:

1. 최신 드라이버를 설치했는지 확인하십시오.
2. Windows 장치 관리자를 엽니다.
3. 목록을 아래로 스크롤하여 "USB 컨트롤러" 또는 "USB 장치" 항목으로 이동합니다.
4. "Papenmeier Braillex USB 장치"를 선택합니다.
5. 속성을 열고 "고급" 탭으로 전환합니다. 때때로 "고급" 탭이 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 컴퓨터에서 점자 디스플레이 연결을 끊고 NVDA를 종료한 다음, 잠시 기다렸다가 점자 디스플레이를 다시 연결합니다. 필요한 경우 이 작업을 4~5회 반복합니다. 만약 "고급" 탭이 여전히 표시되지 않으면 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
6. "Load VCP" 옵션을 비활성화합니다.

대부분의 장치에는 직관적이고 빠른 조작을 가능하게 하는 Easy Access Bar (EAB)가 있습니다. EAB는 네 방향으로 움직일 수 있으며, 일반적으로 각 방향에는 두 개의 스위치가 있습니다. C 시리즈와 Live 시리즈는 이 규칙의 유일한 예외입니다.

c-시리즈 및 일부 다른 디스플레이에는 두 개의 라우팅 행이 있으며, 위쪽 행은 서식 정보를 보고하는 데 사용됩니다. c-시리즈 장치에서 위쪽 라우팅 키 중 하나를 누른 상태로 EAB를 누르면 두 번째 스위치 상태를 에뮬레이트합니다. Live 시리즈 디스플레이에는 하나의 라우팅 행만 있으며 EAB는 방향당 한 단계만 있습니다. 라우팅 키 중 하나를 누르고 해당 방향으로 EAB를 누르면 두 번째 단계를 에뮬레이트할 수 있습니다. 위, 아래, 오른쪽 및 왼쪽 키(또는 EAB)를 길게 누르면 해당 작업이 반복됩니다.

일반적으로 이 점자 디스플레이에서는 다음 키를 사용할 수 있습니다:

이름 | 키
--- | ---
l1 | 왼쪽 전면 키
l2 | 왼쪽 후면 키
r1 | 오른쪽 전면 키
r2 | 오른쪽 후면 키
up | 위로 1 단계
up2 | 위로 2 단계
left | 왼쪽으로 1 단계
left2 | 왼쪽으로 2 단계
right | 오른쪽으로 1 단계
right2 | 오른쪽으로 2 단계
dn | 아래로 1 단계
dn2 | 2칸 아래로 이동

다음은 NVDA의 파펜마이어 명령 할당입니다:

명령 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 오른쪽
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | 위쪽
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | dn
점자 셀로 라우팅 | 라우팅
리뷰 커서의 현재 문자 보고 | l1
현재 탐색 객체 활성화 | l2
점자 연결 대상 전환 | r2
제목 읽기 | l1+up
상태 표시줄 읽기 | l2+down
상위 객체로 이동 | up2
첫 번째 하위 객체로 이동 | dn2
이전 객체로 이동 | left2
다음 객체로 이동 | right2
점자 셀 아래 텍스트 서식 읽기 | upper routing row

Trio 모델에는 점자 키보드 앞에 네 개의 추가 키가 있습니다. 키들은 다음과 같습니다 (왼쪽에서 오른쪽 순서):

- 왼쪽 엄지 키 (lt)
- 스페이스
- 스페이스
- 오른쪽 엄지 키 (rt)

현재 오른쪽 엄지 키는 사용되지 않습니다. 안쪽 키는 둘 다 스페이스에 매핑되어 있습니다.

이름 | 키
--- | ---
esc 키 | 스페이스 점 7
위쪽 화살표 키 | 스페이스 점 2
왼쪽 화살표 키 | 스페이스 점 1
오른쪽 화살표 키 | 스페이스 + 4점
아래쪽 화살표 | 스페이스 + 5점
컨트롤 키 | lt+2점
알트 키 | lt+3점
컨트롤+이스케이프 키 | 스페이스 + 1 2 3 4 5 6점
탭 키 | 스페이스 + 3 7점

### Papenmeier Braille BRAILLEX 구형 모델

다음 점자 디스플레이가 지원됩니다:

- BRAILLEX EL 80, EL 2D-80, EL 40 P
- BRAILLEX Tiny, 2D Screen

이러한 디스플레이는 시리얼 포트를 통해서만 연결할 수 있다는 점에 유의하십시오. 이 때문에 이 디스플레이들은 NVDA의 자동 백그라운드 점자 디스플레이 감지 기능을 지원하지 않습니다. 점자 디스플레이 선택 대화상자에서 이 드라이버를 선택한 후 디스플레이가 연결된 포트를 선택해야 합니다.

이러한 장치 중 일부에는 직관적이고 빠른 조작을 가능하게 하는 이지 액세스 바(EAB)가 있습니다. EAB는 네 방향으로 움직일 수 있으며, 일반적으로 각 방향에는 두 개의 스위치가 있습니다. 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽 키(또는 EAB)를 길게 누르면 해당 동작이 반복됩니다. 구형 장치에는 EAB가 없으며, 대신 전면 키를 사용합니다.

일반적으로 점자 디스플레이에는 다음과 같은 키가 있습니다:

이름 | 키
--- | ---
l1 | 왼쪽 전면 키
l2 | 왼쪽 뒤쪽 키
r1 | 오른쪽 앞쪽 키
r2 | 오른쪽 뒤쪽 키
up | 위로 1칸
up2 | 위로 2칸
left | 왼쪽으로 1칸
left2 | 왼쪽으로 2칸
right | 오른쪽으로 1칸
right2 | 오른쪽으로 2칸
dn | 아래로 1칸
dn2 | 2단계 아래로

다음은 NVDA용 파펜마이어 명령 할당입니다:

EAB 지원 장치:

기능명 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | left
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | right
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | up
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | dn
해당 점자 셀로 이동 | routing
리뷰 커서의 현재 문자 알림 | l1
현재 탐색기 객체 활성화하기 | l2
제목 읽기 | l1up
상태 표시줄 읽기 | l2down
상위 객체로 이동 | up2
첫 번째 하위 객체로 이동 | dn2
다음 객체로 이동 | right2
이전 객체로 이동 | left2
점자 셀에 해당하는 텍스트 서식 읽기 | upper routing strip

브레일렉스 타이니:

이름 | Key
--- | ---
리뷰 커서의 현재 문자 읽기 | l1
현재 네비게이터 객체 활성화 | l2
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | left
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | right
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | up
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | dn
점자 고정 대상 전환 | r2
상위 객체로 이동 | r1+up
첫 번째 하위 객체로 이동 | r1+dn
이전 객체로 이동 | r1+left
다음 객체로 이동 | r1+오른쪽
점자 셀 아래의 텍스트 서식 알림 | 상단 라우팅 스트립
제목 알림 | l1+위쪽
상태 표시줄 알림 | l2+아래쪽

브라일렉스 2D 스크린:

이름 | 키
--- | ---
리뷰 중인 현재 문자 알림 | l1
현재 탐색기 객체 활성화 | l2
점자 따라가기 토글 | r2
점자 셀 아래의 텍스트 서식 알림 | 상단 라우팅 스트립
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | up
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | left
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | right
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | dn
다음 개체로 이동 | left2
상위 개체로 이동 | up2
첫 번째 하위 개체로 이동 | dn2
이전 개체로 이동 | right2

### 휴먼웨어 브레일노트

NVDA는 스크린 리더용 디스플레이 단말기로 작동하는 Humanware의 브레일노트 점자 정보 단말기를 지원합니다. 지원되는 모델은 다음과 같습니다:

- BrailleNote Classic (직렬 연결만 지원)
- BrailleNote PK (직렬 및 블루투스 연결)
- BrailleNote MPower (직렬 및 블루투스 연결)
- BrailleNote Apex (USB 및 블루투스 연결)

BrailleNote Touch의 경우, Brailliant BI 시리즈 / BrailleNote Touch 섹션을 참조하십시오.

BrailleNote PK를 제외하고, 점자(BT) 및 쿼티(QT) 키보드 모두 지원됩니다. BrailleNote QT의 경우, PC 키보드 에뮬레이션은 지원되지 않습니다. QT 키보드를 사용하여 점자를 입력할 수도 있습니다. 자세한 내용은 BrailleNote 설명서의 점자 터미널 섹션을 확인하십시오.

장치가 두 가지 이상의 연결 유형을 지원하는 경우, 브레일노트(BrailleNote)를 NVDA에 연결할 때 점자 터미널 옵션에서 점자 터미널 포트를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 브레일노트(BrailleNote) 설명서를 확인하십시오. NVDA에서는 점자 디스플레이 선택 대화상자에서 포트를 설정해야 할 수도 있습니다. USB 또는 블루투스(Bluetooth)를 통해 연결하는 경우, 사용 가능한 옵션에 따라 포트를 "자동", "USB" 또는 "블루투스"로 설정할 수 있습니다. 구형 시리얼 포트(또는 USB-시리얼 변환기)를 사용하여 연결하거나 이전 옵션 중 아무것도 나타나지 않는 경우, 하드웨어 포트 목록에서 사용할 통신 포트를 명시적으로 선택해야 합니다.

USB 클라이언트 인터페이스를 사용하여 브레일노트 Apex(BrailleNote Apex)를 연결하기 전에 HumanWare에서 제공하는 드라이버를 설치해야 합니다.

브레일노트 Apex BT(BrailleNote Apex BT)에서는 1번 점과 4번 점 사이에 있는 스크롤 휠을 사용하여 다양한 NVDA 명령을 실행할 수 있습니다. 이 휠은 4개의 방향 점, 중앙 클릭 버튼, 그리고 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전하는 휠로 구성됩니다.

다음은 NVDA용 브레일노트(BrailleNote) 명령 할당입니다. 이 키들의 위치를 찾으려면 브레일노트(BrailleNote) 설명서를 확인하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | back
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | advance
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | previous
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | next
점자 셀로 라우팅 | routing
NVDA 메뉴 | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
점자 출력 위치 고정 전환 | previous+next
위쪽 화살표 키 | space+dot1
아래쪽 화살표 키 | space+dot4
왼쪽 화살표 키 | space+dot3
오른쪽 화살표 키 | space+dot6
Page Up 키 | space+dot1+dot3
Page Down 키 | space+dot4+dot6
Home 키 | space+dot1+dot2
End 키 | space+dot4+dot5
Control+Home 키 | space+dot1+dot2+dot3
Control+End 키 | space+dot4+dot5+dot6
스페이스 키 | space
엔터 | space+dot8
백스페이스 | 스페이스바+점7
탭 키 | 스페이스바+점2+점3+점4+점5 (스페이스바+t)
Shift+탭 키 | 스페이스바+점1+점2+점5+점6
윈도우 키 | 스페이스바+점2+점4+점5+점6 (스페이스바+w)
알트 키 | 스페이스바+점1+점3+점4 (스페이스바+m)
입력 도움말 전환 | 스페이스바+점2+점3+점6 (스페이스바+소문자 h)

다음은 BrailleNote QT가 점자 입력 모드가 아닐 때 할당된 명령입니다.

명령 | 키
--- | ---
NVDA 메뉴 | read+n
위쪽 화살표 키 | 윗쪽 화살표
아래쪽 화살표 키 | 아랫쪽 화살표
왼쪽 화살표 키 | 왼쪽 화살표
오른쪽 화살표 키 | 오른쪽 화살표
Page up 키 | function+윗쪽 화살표
Page down 키 | function+아랫쪽 화살표
Home 키 | function+왼쪽 화살표
End 키 | function+오른쪽 화살표
Control+Home 키 | read+t
Control+End 키 | read+b
Enter 키 | enter
백스페이스 키 | backspace
탭 키 | tab
Shift+Tab 키 | shift+tab
Windows 키 | read+w
Alt 키 | read+m
입력 도움말 켬/끔 전환 | read+1

다음은 스크롤 휠에 할당된 명령입니다:

명령 이름 | 키
--- | ---
위쪽 화살표 키 | 윗쪽 화살표
아래쪽 화살표 키 | 아랫쪽 화살표
왼쪽 화살표 키 | 왼쪽 화살표
오른쪽 화살표 키 | 오른쪽 화살표
Enter 키 | 가운데 버튼
Tab 키 | 스크롤 휠 시계 방향
Shift+Tab 키 | 스크롤 휠 반시계 방향

### EcoBraille

NVDA는 ONCE의 EcoBraille 디스플레이를 지원합니다. 지원되는 모델은 다음과 같습니다:

- EcoBraille 20
- EcoBraille 40
- EcoBraille 80
- EcoBraille Plus

NVDA의 점자 디스플레이 선택 대화 상자에서 디스플레이가 연결된 시리얼 포트를 설정할 수 있습니다. 이 디스플레이들은 NVDA의 자동 백그라운드 점자 디스플레이 감지 기능을 지원하지 않습니다.

다음은 EcoBraille 디스플레이의 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 EcoBraille 문서를 참조하십시오.

명령 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | T2
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | T4
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | T1
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | T5
점자 셀로 라우팅 | Routing
현재 탐색 객체 활성화 | T3
다음 검토 모드로 전환 | F1
포함 객체로 이동 | F2
이전 검토 모드로 전환 | F3
이전 객체로 이동 | F4
현재 객체 알림 | F5
다음 객체로 이동 | F6
초점 객체로 이동 | F7
첫 번째 내부 객체로 이동 | F8
시스템 포커스 또는 캐럿을 현재 리뷰 커서 위치로 이동 | F9
리뷰 커서 위치 알리기 | F0
점자 연결 대상 전환 | A

### 슈퍼브레일

주로 대만에서 사용되는 슈퍼브레일 장치는 USB 또는 시리얼 포트를 통해 연결할 수 있습니다. 슈퍼브레일에는 물리적인 입력 키나 스크롤 버튼이 없으므로 모든 입력은 표준 컴퓨터 키보드를 통해 수행해야 합니다. 이러한 이유로, 그리고 대만의 다른 화면 읽기 프로그램과의 호환성을 유지하기 위해 점자 디스플레이 스크롤용 키 바인딩 두 개가 제공됩니다:

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 숫자 키패드 빼기
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | numpadPlus

### Eurobraille 디스플레이

Eurobraille의 b.book, b.note, Esys, Esytime 및 Iris 디스플레이는 NVDA에서 지원됩니다. 이 장치들에는 10개의 키가 있는 점자 키보드가 있습니다. 이 키들에 대한 설명은 해당 디스플레이의 설명서를 참조하십시오. 스페이스 바처럼 배치된 두 개의 키 중 왼쪽 키는 백스페이스 키에 해당하고 오른쪽 키는 스페이스 키에 해당합니다.

이 장치들은 USB를 통해 연결되며 독립형 USB 키보드 하나를 가지고 있습니다. 입력 제스처를 사용하여 "HID 키보드 입력 시뮬레이션"을 전환함으로써 이 키보드를 활성화/비활성화할 수 있습니다. 아래에 설명된 점자 키보드 기능은 "HID 키보드 입력 시뮬레이션"이 비활성화되었을 때의 기능입니다.

#### 점자 키보드 기능

이름 | 키
--- | ---
마지막으로 입력한 점자 셀 또는 문자 지우기 | `backspace`
점자 입력 번역 후 `enter` 키 누르기 | `backspace+space`
`NVDA` 키 전환 | `dot3+dot5+space`
`insert` 키 | `dot1+dot3+dot5+space`, `dot3+dot4+dot5+space`
`delete` 키 | `dot3+dot6+space`
`home` 키 | `dot1+dot2+dot3+space`
`end` 키 | `dot4+dot5+dot6+space`
`왼쪽 화살표` 키 | `dot2+space`
`오른쪽 화살표` 키 | `dot5+space`
`위쪽 화살표` 키 | `dot1+스페이스`
`아래쪽 화살표` 키 | `dot6+스페이스`
`페이지 업` 키 | `dot1+dot3+스페이스`
`페이지 다운` 키 | `dot4+dot6+스페이스`
`숫자 패드 1` 키 | `dot1+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 2` 키 | `dot1+dot2+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 3` 키 | `dot1+dot4+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 4` 키 | `dot1+dot4+dot5+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 5` 키 | `dot1+dot5+dot6+백스페이스`
`숫자 패드 6` 키 | `dot1+dot2+dot4+dot6+백스페이스`
`숫자패드 7` 키 | `점1+점2+점4+점5+점6+백스페이스`
`숫자패드 8` 키 | `점1+점2+점5+점6+백스페이스`
`숫자패드 9` 키 | `점2+점4+점6+백스페이스`
`숫자패드 Insert` 키 | `점3+점4+점5+점6+백스페이스`
`숫자패드 마침표` 키 | `점2+백스페이스`
`숫자패드 나누기` 키 | `점3+점4+백스페이스`
`숫자패드 곱하기` 키 | `점3+점5+백스페이스`
`숫자패드 빼기` 키 | `점3+점6+백스페이스`
`숫자패드 더하기` 키 | `점2+점3+점5+백스페이스`
`숫자패드 Enter` 키 | `점3+점4+점5+백스페이스`
`escape` 키 | `dot1+dot2+dot4+dot5+space`, `l2`
`tab` 키 | `dot2+dot5+dot6+space`, `l3`
`shift+tab` 키 | `dot2+dot3+dot5+space`
`printScreen` 키 | `dot1+dot3+dot4+dot6+space`
`pause` 키 | `dot1+dot4+space`
`applications` 키 | `dot5+dot6+backspace`
`f1` 키 | `dot1+backspace`
`f2` 키 | `dot1+dot2+backspace`
`f3` 키 | `dot1+dot4+backspace`
`f4` 키 | `dot1+dot4+dot5+backspace`
`f5` 키 | `dot1+dot5+backspace`
`f6` 키 | `dot1+dot2+dot4+backspace`
`f7` 키 | `dot1+dot2+dot4+dot5+backspace`
`f8` 키 | `dot1+dot2+dot5+backspace`
`f9` 키 | `dot2+dot4+backspace`
`f10` 키 | `dot2+dot4+dot5+backspace`
`f11` 키 | `dot1+dot3+backspace`
`f12` 키 | `dot1+dot2+dot3+backspace`
`윈도우` 키 | `dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+space`
`윈도우` 키 전환 | `dot1+dot2+dot3+dot4+backspace`, `dot2+dot4+dot5+dot6+space`
`Caps Lock` 키 | `dot7+backspace`, `dot8+backspace`
`Num Lock` 키 | `dot3+backspace`, `dot6+backspace`
`Shift` 키 | `dot7+space`
`Shift` 키 전환 | `dot1+dot7+space`, `dot4+dot7+space`
`Control` 키 | `dot7+dot8+space`
`Control` 키 전환 | `dot1+dot7+dot8+space`, `dot4+dot7+dot8+space`
`Alt` 키 | `dot8+space`
`Alt` 키 전환 | `dot1+dot8+space`, `dot4+dot8+space`
HID 키보드 입력 시뮬레이션 전환 | `switch1Left+joystick1Down`, `switch1Right+joystick1Down`

#### b.book 키보드 명령

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `backward`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `forward`
현재 포커스로 이동 | `backward+forward`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
`왼쪽 화살표` 키 | `joystick2Left`
`오른쪽 화살표` 키 | `joystick2Right`
`위쪽 화살표` 키 | `joystick2Up`
`아래쪽 화살표` 키 | `joystick2Down`
`엔터` 키 | `joystick2Center`
`escape` 키 | `c1`
`tab` 키 | `c2`
`shift` 키 전환 | `c3`
`control` 키 전환 | `c4`
`alt` 키 전환 | `c5`
`NVDA` 키 전환 | `c6`
`control+Home` 키 | `c1+c2+c3`
`control+End` 키 | `c4+c5+c6`

#### b.note 키보드 명령

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `leftKeypadLeft`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `leftKeypadRight`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
점자 셀 아래 텍스트 서식 알림 | `doubleRouting`
리뷰에서 다음 줄로 이동 | `leftKeypadDown`
이전 리뷰 모드로 전환 | `leftKeypadLeft+leftKeypadUp`
다음 리뷰 모드로 전환 | `leftKeypadRight+leftKeypadDown`
`왼쪽 화살표` 키 | `rightKeypadLeft`
`오른쪽 화살표` 키 | `rightKeypadRight`
`위쪽 화살표` 키 | `rightKeypadUp`
`아래쪽 화살표` 키 | `rightKeypadDown`
`Control+Home` 키 | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`
`Control+End` 키 | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`

#### Esys 키보드 명령

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `switch1Left`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `switch1Right`
현재 초점으로 이동 | `switch1Center`
점자 셀로 커서 이동 | `routing`
점자 셀 아래 텍스트 서식 알림 | `doubleRouting`
리뷰 커서 이전 줄로 이동 | `joystick1Up`
리뷰 커서 다음 줄로 이동 | `joystick1Down`
리뷰 커서 이전 문자로 이동 | `joystick1Left`
리뷰 커서 다음 문자로 이동 | `joystick1Right`
`왼쪽 화살표` 키 | `joystick2Left`
`오른쪽 화살표` 키 | `joystick2Right`
`위쪽 화살표` 키 | `joystick2Up`
`아래쪽 화살표` 키 | `joystick2Down`
`Enter` 키 | `joystick2Center`

#### Esytime 키보드 명령어

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `l1`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `l8`
현재 초점으로 이동 | `l1+l8`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
점자 셀 아래의 텍스트 서식 알림 | `doubleRouting`
리뷰에서 이전 줄로 이동 | `joystick1Up`
리뷰에서 다음 줄로 이동 | `joystick1Down`
리뷰에서 이전 문자로 이동 | `joystick1Left`
리뷰에서 다음 문자로 이동 | `joystick1Right`
`왼쪽 화살표` 키 | `joystick2Left`
`오른쪽 화살표` 키 | `joystick2Right`
`위쪽 화살표` 키 | `joystick2Up`
`아래쪽 화살표` 키 | `joystick2Down`
`엔터` 키 | `joystick2Center`
`이스케이프` 키 | `l2`
`탭` 키 | `l3`
`시프트` 키 전환 | `l4`
`컨트롤` 키 전환 | `l5`
`알트` 키 전환 | `l6`
`NVDA` 키 전환 | `l7`
`control+home` 키 | `l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`
`control+end` 키 | `l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`
HID 키보드 입력 시뮬레이션 전환 | `l1+joystick1Down`, `l8+joystick1Down`

### Nattiq nBraille 디스플레이

NVDA는 USB로 연결된 Nattiq Technologies의 디스플레이를 지원합니다. Windows 10 이상에서는 점자 디스플레이가 연결되면 자동으로 감지하지만, 이전 버전의 Windows(Win10 미만)를 사용하는 경우 USB 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다. 제조업체 웹사이트에서 드라이버를 받을 수 있습니다.

다음은 NVDA에서 사용하는 Nattiq Technologies 디스플레이의 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 해당 디스플레이의 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 위로
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 아래로
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | 왼쪽
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | 오른쪽
점자 셀로 라우팅 | 라우팅

### BRLTTY

BRLTTY는 더 많은 점자 디스플레이를 지원하는 데 사용할 수 있는 별도의 프로그램입니다. 이를 사용하려면 BRLTTY for Windows를 설치해야 합니다. 최신 설치 프로그램 패키지를 다운로드하여 설치해야 합니다. 예를 들어 패키지 이름은 brltty-win-4.2-2.exe와 같습니다. 사용할 디스플레이와 포트를 구성할 때, 특히 USB 디스플레이를 사용 중이고 제조사 드라이버가 이미 설치되어 있다면, 설명서의 지침에 각별히 주의를 기울여야 합니다.

점자 키보드가 탑재된 디스플레이의 경우, 현재 BRLTTY가 점자 입력을 자체적으로 처리합니다. 따라서 NVDA의 점자 입력 점자표 설정은 관련이 없습니다.

BRLTTY는 NVDA의 백그라운드 점자 디스플레이 자동 감지 기능과는 관련이 없습니다.

다음은 NVDA용 BRLTTY 명령어 할당입니다. BRLTTY 명령어가 점자 디스플레이의 컨트롤에 어떻게 매핑되는지에 대한 정보는 BRLTTY 키 바인딩 목록을 참조하십시오.

이름 | BRLTTY 명령어
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `fwinlt` (한 창 왼쪽으로 이동)
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `fwinrt` (한 창 오른쪽으로 이동)
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | `lnup` (한 줄 위로 이동)
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | `lndn` (한 줄 아래로 이동)
점자 셀로 라우팅 | `route` (커서를 문자로 가져오기)
입력 도움말 전환 | `learn` (명령 학습 모드 시작/종료)
NVDA 메뉴 열기 | `prefmenu` (환경 설정 메뉴 진입/나가기)
저장된 환경 설정으로 복원 | `prefload` (디스크에서 환경 설정 복원)
환경 설정 저장 | `prefsave` (디스크에 환경 설정 저장)
현재 시각 읽기 | `time` (현재 날짜 및 시간 표시)
리뷰 커서가 있는 줄 읽기 | `say_line` (현재 줄 읽기)
리뷰 커서 위치부터 모두 읽기 | `say_below` (현재 줄부터 화면 끝까지 읽기)

### Tivomatic Caiku Albatross 46/80

핀란드에서 Tivomatic이 제조/판매한 Caiku Albatross 장치는 USB 또는 시리얼로 연결할 수 있습니다. 이 디스플레이를 사용하기 위해 별도의 드라이버를 설치할 필요는 없습니다. 디스플레이를 연결하고 NVDA에서 사용하도록 설정하기만 하면 됩니다.

참고: 전송 속도 19200이 강력히 권장됩니다. 필요한 경우, 점자 장치의 메뉴에서 전송 속도 설정을 19200으로 전환하십시오. 드라이버가 9600 전송 속도를 지원하지만, 디스플레이가 사용하는 전송 속도를 제어할 방법은 없습니다. 19200이 디스플레이 기본 전송 속도이므로 드라이버는 처음에 이 속도를 시도합니다. 전송 속도가 같지 않으면 드라이버가 예기치 않게 작동할 수 있습니다.

다음은 NVDA에서 이 디스플레이에 대한 키 할당입니다. 이 키들의 위치에 대한 설명은 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

이름 | 키
--- | ---
리뷰 중 맨 윗줄로 이동 | `home1`, `home2`
리뷰 중 맨 아랫줄로 이동 | `end1`, `end2`
내비게이터 객체를 현재 초점으로 설정 | `eCursor1`, `eCursor2`
현재 초점으로 이동 | `cursor1`, `cursor2`
마우스 포인터를 현재 내비게이터 객체로 이동 | `home1+home2`
내비게이터 객체를 마우스 포인터 아래의 현재 객체로 설정하고 읽어주기 | `end1+end2`
초점을 현재 내비게이터 객체로 이동 | `eCursor1+eCursor2`
점자 연결 대상 전환 | `cursor1+cursor2`
점자 디스플레이를 이전 줄로 이동 | `up1`, `up2`, `up3`
점자 디스플레이를 다음 줄로 이동 | `down1`, `down2`, `down3`
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `left`, `lWheelLeft`, `rWheelLeft`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `right`, `lWheelRight`, `rWheelRight`
점자 셀로 라우팅 | `routing`
점자 셀 아래 텍스트 서식 알림 | `secondary routing`
점자로 표시되는 컨텍스트 정보 방식 전환 | `attribute1+attribute3`
음성 모드 간 순환 | `attribute2+attribute4`
이전 리뷰 모드(예: 객체, 문서 또는 화면)로 전환 | `f1`
다음 리뷰 모드(예: 객체, 문서 또는 화면)로 전환 | `f2`
탐색기 객체를 포함하는 객체로 이동 | `f3`
네비게이터 객체를 그 안의 첫 번째 객체로 이동 | `f4`
네비게이터 객체를 이전 객체로 이동 | `f5`
네비게이터 객체를 다음 객체로 이동 | `f6`
현재 네비게이터 객체 보고 | `f7`
리뷰 커서 위치의 텍스트 또는 객체 위치 정보 보고 | `f8`
점자 설정 표시 | `f1+home1`, `f9+home2`
상태 표시줄을 읽고 네비게이터 객체를 그 안으로 이동 | `f1+end1`, `f9+end2`
점자 커서 모양 순환 | `f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`
점자 커서 전환 | `f1+cursor1`, `f9+cursor2`
점자 메시지 표시 모드 순환 | `f1+f2`, `f9+f10`
선택된 점자 표시 상태 순환 | `f1+f5`, `f9+f14`
"리뷰 커서 라우팅 시 시스템 캐럿 이동" 상태 순환 | `f1+f3`, `f9+f11`
현재 내비게이터 객체에 대해 기본 동작 실행 | `f7+f8`
날짜/시간 읽기 | `f9`
AC 어댑터가 연결되지 않은 경우 배터리 상태 및 남은 시간 읽기 | `f10`
제목 읽기 | `f11`
상태 표시줄 읽기 | `f12`
애플리케이션 커서 아래의 현재 줄 읽기 | `f13`
모두 읽기 | `f14`
리뷰 커서 아래의 현재 문자 읽기 | `f15`
현재 탐색 객체에서 리뷰 커서가 위치한 줄을 보고합니다 | `f16`
현재 탐색 객체에서 리뷰 커서가 위치한 단어를 말합니다 | `f15+f16`
리뷰 커서를 현재 탐색 객체의 이전 줄로 이동하고 해당 줄을 말합니다 | `lWheelUp`, `rWheelUp`
리뷰 커서를 현재 탐색 객체의 다음 줄로 이동하고 해당 줄을 말합니다 | `lWheelDown`, `rWheelDown`
`Windows+d` 키 (모든 응용 프로그램 최소화) | `attribute1`
`Windows+e` 키 (내 컴퓨터) | `attribute2`
`Windows+b` 키 (시스템 트레이 포커스) | `attribute3`
`Windows+i` 키 (Windows 설정) | `attribute4`

### NLS eReader Zoomax

NLS eReader Zoomax 기기의 USB, 블루투스 연결을 지원합니다. Windows 10과 Windows 11 운영체제가 자동으로 해당 디스플레이에 필요한 드라이버를 감지하고 설치합니다. 인터넷 을 사용할 수 없거나 인터넷 연결을 끊은 컴퓨터에서는 USB에 CH340칩 시리얼 드라이버 다운로드 및 설치하여 해당 디스플레이의 USB 연결을 지원합니다.

기본적으로 NVDA는 자동으로 해당 디스플레이를 USB 또는 Bluetooth로 감지하고 연결합니다. 하지만 디스플레이를 설정할 때 사용할 연결 유형을 제한하도록 "USB" 또는 "블루투스" 포트를 명시적으로 선택할 수 있습니다.

NVDA에서 이 디스플레이에 대한 키 할당은 다음과 같습니다. 각 키의 위치에 대한 설명은 해당 디스플레이 설명서를 참조하십시오.

명령 이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `d2`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `d5`
점자 디스플레이 이전 줄로 이동 | `d1`
점자 디스플레이 다음 줄로 이동 | `d3`
점자 셀로 커서 이동 | `routing`
위쪽 화살표 키 | 위`
아래쪽 화살표 키 | 아래`
왼쪽 화살표 키 | 왼쪽`
오른쪽 화살표 키 | 오른쪽`
엔터 키 | 선택`

### 표준 HID 점자 디스플레이

이것은 2018년에 Microsoft, Google, Apple 및 NV Access를 포함한 여러 보조 기술 회사에서 합의한 새로운 표준 HID 점자 사양을 위한 실험용 드라이버입니다. 모든 제조사에서 만드는 향후 점자 디스플레이 모델이 이 표준 프로토콜을 사용하여, 제조사별 점자 드라이버가 필요 없어지기를 기대합니다.

NVDA의 자동 점자 디스플레이 감지 기능은 이 프로토콜을 지원하는 디스플레이도 인식합니다.

이 디스플레이의 현재 키 할당은 다음과 같습니다.

기능 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | 왼쪽으로 패닝 또는 로커 위로
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | 오른쪽으로 패닝 또는 로커 아래로
점자 셀로 라우팅 | 라우팅 세트 1
점자 고정 대상 전환 | 위+아래
위쪽 화살표 키 | 조이스틱 위, d패드 위 또는 스페이스+1점
아래쪽 화살표 키 | 조이스틱 아래, d패드 아래 또는 스페이스+4점
왼쪽 화살표 키 | space+dot3, 조이스틱 왼쪽 또는 방향 패드 왼쪽
오른쪽 화살표 키 | space+dot6, 조이스틱 오른쪽 또는 방향 패드 오른쪽
Shift+Tab 키 | space+dot1+dot3
Tab 키 | space+dot4+dot6
Alt 키 | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Esc 키 | space+dot1+dot5 (space+e)
Enter 키 | dot8, 조이스틱 가운데 또는 방향 패드 가운데
Windows 키 | space+dot3+dot4
Alt+Tab 키 | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA 메뉴 | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
윈도우+D 키 (모든 앱 최소화) | 스페이스+1점+4점+5점 (스페이스+d)
모두 읽기 | 스페이스+1점+2점+3점+4점+5점+6점

### Dot Pad

Dot Inc의 Dot Pad는 재현형 촉각 그래픽 및 점자를 표시할 수 있는 장치입니다. NVDA는 장치의 전용 점자 디스플레이 라인에 한 줄의 점자를 표시하거나, 촉각 그래픽 영역에 여러 줄의 점자를 표시할 수 있습니다. A300 모델은 120 x 80점의 촉각 그래픽 영역을 가지고 있으며, 각 20셀씩 8줄을 표시할 수 있습니다.

이 드라이버에 대한 NVDA 점자 설정의 '점자 출력 대상' 옵션을 통해 NVDA가 전용 점자 디스플레이 라인에 점자를 표시할지 또는 촉각 그래픽 영역에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다.

패닝 키는 지원되지만, 장치의 버튼 수가 제한적이어서 다른 명령 및 라우팅 기능은 현재 사용할 수 없습니다.

닷패드 드라이버가 USB로 연결된 장치의 자동 감지를 지원합니다. 단, 다른 드라이버와 충돌할 수 있는 일반 USB 식별자를 사용하는 디바이스가 있기 때문에 자동 감지가 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 자동 감지를 켜려면, NVDA의 점자 설정을 열고, "닷패드"를 자동 감지 목록에서 체크하세요. 자동 감지가 켜져있고, 호환되는 드라이버가 감지되면 NVDA가 자동으로 해당 기기에 연결합니다. 또한, 필요하다면, 특정 기기의 USB 또는 블루투스 가상 시리얼 포트를 선택할 수 있습니다.

하드웨어 제한으로 인해, 기기 위에 손을 올려놓고 있는 동안 닷패드(Dot Pad)는 모든 점을 올바르게 새로 고치지 않습니다. NVDA로 탐색할 때는 기기에서 손을 완전히 떼고, 완전히 업데이트된 후에만 다시 읽기 시작하십시오.

이름 | 키
--- | ---
점자 디스플레이 뒤로 스크롤 | `pan_left`
점자 디스플레이 앞으로 스크롤 | `pan_right`

## 고급 주제

### 보안 모드

시스템 관리자는 허가되지 않은 시스템 접근을 제한하도록 NVDA를 구성할 수 있습니다. NVDA는 사용자 지정 추가 기능의 설치를 허용하며, 이러한 추가 기능은 NVDA가 관리자 권한으로 실행될 때를 포함하여 임의의 코드를 실행할 수 있습니다. NVDA에서는 사용자가 NVDA 파이썬 콘솔을 통해 임의의 코드를 실행할 수도 있습니다. NVDA 보안 모드는 사용자가 NVDA 환경 설정을 수정하는 것을 방지하고, 그 외 승인되지 않은 시스템 접근을 제한합니다.

NVDA는 `serviceDebug` 시스템 전역 매개 변수가 활성화되어 있지 않다면 보안 화면에서 실행될 때 보안 모드로 실행됩니다. NVDA가 항상 보안 모드로 시작되도록 강제하려면 `forceSecureMode` 시스템 전역 매개 변수를 설정하세요. NVDA는 `-s` 명령줄 옵션을 사용하여 보안 모드로 시작할 수도 있습니다.

보안 모드는 다음을 비활성화합니다:

- 환경 설정 및 기타 설정을 디스크에 저장
- 제스처 맵을 디스크에 저장
- 프로필 생성, 삭제, 이름 변경 등 환경 설정 프로필 관련 기능
- `-c` 명령줄 옵션을 사용한 사용자 지정 환경 설정 폴더 불러오기
- NVDA 업데이트 및 포터블 버전 생성
- 추가 기능 스토어
- NVDA 파이썬 콘솔
- 로그 뷰어 및 로깅
- 점자 뷰어 및 음성 뷰어
- NVDA 메뉴에서 사용 설명서 파일과 같은 외부 문서 열기.

설치된 NVDA는 추가 기능을 포함한 환경 설정을 `%APPDATA%\nvda`에 저장합니다. NVDA 사용자가 환경 설정이나 추가 기능을 직접 수정하는 것을 방지하려면 이 폴더에 대한 사용자 접근 또한 제한해야 합니다.

보안 모드는 NVDA 포터블 버전에는 효과가 없습니다. 이 제한 사항은 설치 프로그램을 실행할 때 실행되는 임시 NVDA 사본에도 적용됩니다. 보안 환경에서는 사용자가 포터블 실행 파일을 실행할 수 있다는 것 자체가 보안 모드와 관계없이 동일한 보안 위험입니다. 시스템 관리자는 자신의 시스템에서 NVDA 포터블 복사본을 포함하여 승인되지 않은 소프트웨어가 실행되지 않도록 제한해야 합니다.

NVDA 사용자는 종종 자신의 필요에 맞게 NVDA 환경 설정 프로필을 구성하여 사용합니다. 여기에는 사용자 지정 추가 기능 설치 및 구성이 포함될 수 있으며, 이러한 추가 기능은 NVDA와는 별도로 안전성을 검증해야 합니다. 보안 모드는 NVDA 환경 설정 변경을 동결하므로, 보안 모드를 강제로 적용하기 전에 NVDA가 적절하게 구성되었는지 확인하십시오.

### 보안 화면

`serviceDebug` 시스템 전역 매개변수가 활성화되어 있지 않다면, NVDA는 보안 화면에서 실행될 때 보안 모드로 실행됩니다.

보안 화면에서 실행될 때, NVDA는 환경 설정을 위해 시스템 프로필을 사용합니다. NVDA 사용자 환경 설정은 보안 화면에서 사용하기 위해 복사될 수 있습니다.

보안 화면은 다음과 같습니다:

- Windows 로그인 화면
- 관리자 권한으로 작업을 수행할 때 활성화되는 사용자 계정 컨트롤 대화 상자
  - 프로그램 설치 등이 여기에 포함됩니다.

### 명령줄 옵션

NVDA는 시작할 때 동작을 변경하는 하나 이상의 추가 옵션을 지정할 수 있습니다. 필요한 만큼 옵션을 지정할 수 있습니다. 이 옵션들은 바로 가기(바로 가기 속성 내), 실행 대화 상자(시작 메뉴 -> 실행 또는 Windows+R), 또는 Windows 명령 콘솔에서 NVDA를 시작할 때 지정할 수 있습니다. 옵션은 NVDA 실행 파일 이름 및 다른 옵션과 공백으로 구분해야 합니다. 예를 들어 유용한 옵션 중 하나는 `--disable-addons`이며, 이는 NVDA가 실행 중인 모든 추가 기능의 작동을 중단하도록 합니다. 이를 통해 문제가 추가 기능 때문에 발생하는지 확인하고, 추가 기능으로 인한 심각한 문제에서 복구할 수 있습니다.

예를 들어, 실행 대화 상자에 다음을 입력하여 현재 실행 중인 NVDA를 종료할 수 있습니다:

    nvda -q

일부 명령줄 옵션에는 단축 버전과 확장 버전이 모두 있지만, 일부 옵션에는 확장 버전만 있습니다. 단축 버전이 있는 옵션의 경우, 다음과 같이 조합할 수 있습니다:

. | .
--- | ---
`nvda -mc CONFIGPATH` | NVDA 시작 시 소리와 메시지를 비활성화하고 지정된 환경 설정으로 시작합니다.
`nvda -mc CONFIGPATH --disable-addons` | 위와 동일하지만 추가 기능을 비활성화한 상태로 시작합니다.

일부 명령줄 옵션은 추가 매개변수를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 로그 기록의 상세 수준이나 사용자 환경 설정 디렉터리의 경로 등이 있습니다. 이러한 매개변수는 옵션 뒤에 와야 합니다. 단축 버전을 사용할 때는 옵션과 공백으로 구분하고, 확장 버전을 사용할 때는 등호(`=`) 기호로 구분합니다. 예:

. | .
--- | ---
`nvda -l 10` | NVDA가 로그 수준을 디버그(debug)로 설정하여 시작하도록 지시합니다.
`nvda --log-file=c:\nvda.log` | NVDA가 `c:\nvda.log`에 로그를 쓰도록 지시합니다.
`nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log` | NVDA가 로그 수준을 정보(info)로 설정하여 시작하고 `c:\nvda.log`에 로그를 쓰도록 지시합니다.

다음은 NVDA의 명령줄 옵션입니다:

단축 | 확장 | 설명
--- | --- | ---
`-h` | `--help` | 명령줄 도움말을 표시하고 종료합니다
`-q` | `--quit` | 이미 실행 중인 NVDA를 종료합니다
`-k` | `--check-running` | NVDA 실행 여부를 종료 코드로 보고합니다 (실행 중이면 0, 아니면 1)
`-f LOGFILENAME` | `--log-file=LOGFILENAME` | 로그 메시지를 기록할 파일입니다. 보안 모드가 활성화되면 로깅은 항상 비활성화됩니다.
`-l LOGLEVEL` | `--log-level=LOGLEVEL` | 기록할 메시지의 최저 수준입니다 (디버그 10, 입출력 12, 디버그 경고 15, 정보 20, 비활성화 100). 보안 모드가 활성화되면 로깅은 항상 비활성화됩니다.
`-c CONFIGPATH` | `--config-path=CONFIGPATH` | 모든 NVDA 설정을 저장할 경로입니다. 보안 모드가 활성화되면 기본값이 강제로 사용됩니다.
`-n LANGUAGE` | `--lang=LANGUAGE` | 구성된 NVDA 언어를 재정의합니다. 현재 사용자 기본값은 "Windows", 영어는 "en" 등으로 설정하십시오.
`-m` | `--minimal` | 소리 없음, 인터페이스 없음, 시작 메시지 없음 등
`-s` | `--secure` | 보안 모드에서 NVDA 시작
`-d` | `--disable-addons` | 추가 기능 비활성화
없음 | `--debug-logging` | 이번 실행에 대해서만 디버그 수준 로깅을 활성화합니다. 이 설정은 로깅 없음 옵션을 포함하여 지정된 다른 모든 로그 수준 (`--loglevel`, `-l`) 인수를 재정의합니다.
없음 | `--no-logging` | NVDA 사용 중 로깅을 완전히 비활성화합니다. 이 설정은 명령줄에서 로그 수준 (`--loglevel`, `-l`)이 지정되거나 디버그 로깅이 켜진 경우 재정의될 수 있습니다.
없음 | `--no-sr-flag` | 전역 시스템 화면 읽기 프로그램 플래그를 변경하지 않음
없음 | `--install` | NVDA 설치 (새로 설치된 복사본 시작)
없음 | `--install-silent` | NVDA 자동 설치 (새로 설치된 복사본을 시작하지 않음)
없음 | `--enable-start-on-logon=True|False` | 설치 시, NVDA의 Windows 로그인 화면에서 NVDA 사용 활성화 여부 설정
없음 | `--copy-portable-config` | 설치 시, 지정된 경로 (`--config-path`, `-c`)의 포터블 환경 설정을 현재 사용자 계정으로 복사
없음 | `--create-portable` | NVDA 포터블 버전 생성 (및 새 버전 시작). `--portable-path` 지정 필요
없음 | `--create-portable-silent` | NVDA 포터블 복사본을 만듭니다 (새 복사본은 시작하지 않음). `--portable-path` 지정이 필요합니다. 이 옵션은 비어 있지 않은 디렉토리에 쓸 때 경고를 표시하지 않으며 경고 없이 파일을 덮어쓸 수 있습니다.
없음 | `--portable-path=PORTABLEPATH` | 포터블 복사본이 생성될 경로

### NVDA 제거하기

NVDA 제거 프로그램은 `uninstall.exe`라고 하며, 64비트 윈도우의 경우 `%ProgramFiles(x86)%\nvda`, 32비트 윈도우의 경우 `%ProgramFiles%\nvda`인 NVDA 설치 디렉토리 아래에 있습니다.

참고: NVDA를 제거하지 않아도 NVDA가 시작 시 자동으로 실행되는 것을 막을 수 있습니다. 시작 시 자동으로 NVDA가 실행되는 것을 멈추려면, 일반 설정에 있는 옵션, 로그온 후 NVDA 시작하기과 로그인 중에 NVDA 사용하기을 참고하세요.

NVDA에 `--install-silent` 명령줄 옵션을 전달하여 NVDA를 자동 설치할 수 있는 것처럼, 제거 프로그램에 `/S` 명령을 전달하여 자동으로 제거할 수도 있습니다.

설치된 NVDA는 추가 기능을 포함한 환경 설정을 `%APPDATA%\nvda`에 저장합니다. 이 파일들은 NVDA의 제거 프로그램으로 삭제되지 않습니다.

다음은 NVDA 제거 프로그램의 명령줄 옵션입니다:

약식 | 정식 | 설명
--- | --- | ---
`/S` | 없음 | NVDA 자동 제거.

### 시스템 전체 매개 변수

NVDA에서는 시스템 레지스트리의 특정 값을 설정하여 NVDA의 시스템 전체 동작 방식을 변경할 수 있습니다. 이 값들은 다음 레지스트리 키 중 하나에 저장됩니다:

- 32비트 시스템: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nvda`
- 64비트 시스템: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\nvda`

이 레지스트리 키 아래에서 다음 값들을 설정할 수 있습니다:

이름 | 유형 | 가능한 값 | 설명
--- | --- | --- | ---
`configInLocalAppData` | DWORD | 0 (기본값) 비활성화, 1 활성화 | 활성화된 경우, 로밍 응용 프로그램 데이터 대신 로컬 응용 프로그램 데이터에 NVDA 사용자 환경 설정을 저장합니다.
`serviceDebug` | DWORD | 0 (기본값) 비활성화, 1 활성화 | 활성화된 경우, 보안 화면에서 보안 모드를 비활성화합니다. 몇 가지 주요 보안 문제로 인해 이 옵션의 사용은 강력히 권장되지 않습니다.
`forceSecureMode` | DWORD | 0 (기본값) 비활성화, 1 활성화 | 활성화된 경우, NVDA 실행 시 보안 모드를 강제로 활성화합니다.

## 추가 정보

NVDA에 대한 추가 정보나 지원이 필요하시면 NVDA 웹사이트를 방문해 주십시오. 여기에서 추가 문서뿐만 아니라 기술 지원 및 커뮤니티 자료를 찾을 수 있습니다. 이 사이트에서는 NVDA 개발 관련 정보와 자료도 제공합니다.